Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr postępowania 2/ABEGO/FEPM/1.1.1


OFERTA 
Dot. zamówienia o tytule: Dostawa dysków SSD do serwerów GitLab i AI na potrzeby realizacji projektu B+R


CZĘŚĆ A
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA Z DNIA ……………………………………
[bookmark: _Hlk20829242][bookmark: _Hlk27388355][bookmark: _Hlk32387472]Ja, niżej podpisany (a), upoważniony do reprezentowania Wykonawcy ……………………….. (pełna nazwa Wykonawcy) składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o tytule „Dostawa dwóch serwerów – serwera GitLab oraz serwera AI – na potrzeby realizacji projektu B+R” dla ABEGO S.C. Radosław Czeczotka, Rafał Socha w ramach projektu o numerze FEPM.01.01-IP.03-001/25 pt.: „Opracowanie innowacyjnego adaptacyjno-predykcyjnego algorytmu regulatora ogrzewania zgodnego ze standardem KNX, zaimplementowanego w urządzeniu serwera KNX połączonego z panelami LCD”
Dane oferenta:
	Nazwa:
	

	Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj):
	

	NIP[footnoteRef:1]: [1:  Nie dotyczy osób fizycznych nie dysponujących numerem NIP.] 

	

	Osoba do kontaktu:
	

	Telefon kontaktowy:
	

	E-mail:
	





Oferowane warunki realizacji zamówienia:

	
KRYTERIUM 1: Cena netto 

	Cena netto z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku wraz z podaniem waluty:
	



W imieniu Wykonawcy, oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty, w tym oświadczam, że oferta jest w pełni zgodna z przedmiotem zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że termin związania Wykonawcy niniejszą ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia wpływu oferty. 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia to maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 





	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	

	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	


[image: ]


CZĘŚĆ B 
OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 
Ja niżej podpisany(a), upoważniony do reprezentowania Wykonawcy …………………... (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że Wykonawca:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Spełnia wszystkie wymagania stawiane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.[footnoteRef:2] [2:  Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy.] 

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej[footnoteRef:3] nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.[footnoteRef:4] [3:  Skreślić te, które nie dotyczą.]  [4:  Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy.] 

8. Sąd nie orzekł wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	

	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	



CZĘŚĆ C
OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja niżej podpisany(a), upoważniony do reprezentowania Wykonawcy ………………………… (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że:
1. Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Nie istnieją wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

	[bookmark: _Hlk36025689]Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	

	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	












CZĘŚĆ D
Specyfikacja techniczna oferowanych przedmiotów potwierdzająca zgodność z opisem przedmiotu zamówienia - należy odnieść się do każdego wymienionego parametru:

1. Serwer GitLab 
	Lp. 
	Pozycja 
	Wymaganie 
	Parametry serwera oferowanego

	1 
	Płyta główna - 1 szt 
	· Gniazdo SP6 (LGA-4844),  
· Min. 6 gniazd DDR5 ECC RDIMM  
· Złącza dyskowe (MCIO): możliwość podłączenia 4 dysków U.3 oraz 8 dysków SATA 
· Każdy dysk U.3 na osobnych, dedykowanych liniach PCIe x4 bezpośrednio z procesora — bez przełączników PCIe i ekspanderów 
· 2 porty LAN minimum 10 Gb/s — RJ-45 wbudowane, lub 2 porty SFP28/SFP+ 
· BMC z IPMI: konsola KVM over IP oraz zdalne montowanie obrazu ISO 
· Dedykowany port LAN dla zarządzania. 
· Wszystkie kontrolery sieciowe obsługiwane natywnie przez jądro Ubuntu Server 24.04 LTS (sterownik zawarty w jądrze, bez sterowników doinstalowywanych osobno/DKMS) — preferowane kontrolery Intel lub Broadcom 

	

	2 
	Procesor - 1 szt
	· Liczba rdzeni – 24 
· Liczba wątków – 48 
· Taktowanie bazowe minimum 2,9 GHz 
· Taktowanie boost minimum 4,5 GHz 
· Pamieć podręczna L3 -  minimum 128 MB 
· Obsługiwane pamięci - DDR5, 6 kanałów, do 6400 MT/s 
· PCIe – 96 linii PCIe 5.0 

	

	3 
	Pamięć - 6 szt
	· DDR5 ECC RDIMM 192 GB (6x 32 GB), min. 5600 MT/s 
· Obsadzenie po jednym module na kanał pamięci (1DPC),  
· Ewentualne gniazda „drugie w kanale" (2DPC) mają pozostać nieobsadzone — konfiguracja nie może obniżać taktowania pamięci 
	

	4 
	Dyski - 2 szt
	· SSD SATA 6 Gb/s, 2,5″ 7 mm 
· Pojemność 480 GB 
· Klasa enterprise / data center z pełną ochroną przed zanikiem zasilania (PLP: data-at-rest i in-flight) 
· Wytrzymałość min. 1 DWPD, gwarancja producenta 5 lat 

	

	5 
	Obudowa - 1 szt
	· Rack 2U 
· 4 kieszenie U.3 hot-swap 2,5 lub 3,5 z sankami — wyłącznie dyski NVMe  
· 8 Kieszenie SAS/SATA hot-swap 2,5 lub 3,5 z sankami — wyłącznie dyski SAS/SATA 
· Okablowane wszystkie zatoki: 8x SATA 6 Gb/s + 4x NVMe PCIe Gen5 x4 
· Chłodzenie wentylatorami min. 80 mm 
· Głębokość obudowy maks. 720 mm  
	

	6 
	Zasilanie - 2 szt 
	· Zasilacze redundantne Platinum lub wyżej, minimum 800 W, akceptowalne +/-100 W 
	2 

	7 
	Montaż - 1 kpl
	· Szyny teleskopowe (wysuwane, łożyskowane) z blokadą w pozycji serwisowej — wysunięcie serwera z szafy bez użycia narzędzi 
	1 kpl. 



· Serwer musi być kompletny, nadający się do uruchomienia po dostawie.  
· Dostawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności dostarczanych komponentów.  
· Sprzęt fabrycznie nowy 
· Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy 
· Dokładnie ten sam producent i model pamięci co w serwerze AI. Możliwość przełożenia pamięci pomiędzy tymi serwerami 





2. Specyfikacja — serwer AI (Linux, asystent kodu) 
	Lp. 
	Pozycja 
	Wymaganie 
	Parametry serwera oferowanego

	1 
	Płyta główna - 1 szt
	· Gniazdo SP6 (LGA-4844),  
· Min. 6 gniazd DDR5 ECC RDIMM  
· Min. 2 sloty PCIe 5.0 x16 wyprowadzone bezpośrednio z CPU, bez przełączników PCIe (PLX), rozstawione tak, aby zmieściły się jednocześnie 2 karty dwuslotowe pełnej wysokości i długości (FHFL) 
· Złącza dyskowe (MCIO): możliwość podłączenia 4 dysków U2/U.3 oraz 4 dysków SATA 
· Każdy dysk U.2/U.3 na osobnych, dedykowanych liniach PCIe x4 bezpośrednio z procesora — bez przełączników PCIe i ekspanderów 
· 2 porty LAN minimum 10 Gb/s — RJ-45 wbudowane, lub 2 porty SFP28/SFP+  
· BMC z IPMI: konsola KVM over IP oraz zdalne montowanie obrazu ISO 
· Wszystkie kontrolery sieciowe obsługiwane natywnie przez jądro Ubuntu Server 24.04 LTS (sterownik zawarty w jądrze, bez sterowników doinstalowywanych osobno/DKMS) — preferowane kontrolery Intel lub Broadcom 
· Dedykowany port LAN dla zarządzania 
	

	2 
	Procesor - 1 szt
	· Liczba rdzeni – 16 
· Liczba wątków – 32 
· Taktowanie bazowe minimum 2,6 GHz 
· Taktowanie boost minimum 4,5 GHz 
· Pamięć podręczna L3 - minimum 128 MB 
· Obsługiwane pamięci - DDR5, 6 kanałów, do 6400 MT/s 
· PCIe – 96 linii PCIe 5.0 

	

	3 
	Pamięć - 2 szt
	· DDR5 ECC RDIMM 64 GB (2x 32GB), min. 5600 MT/s 
· Obsadzenie wyłącznie po jednym module na kanał pamięci (1DPC),  
· Konfiguracja nie może obniżać taktowania pamięci 
	

	4 
	Karta GPU - 1 szt
	· NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition — 96 GB GDDR7, 600 W, chłodzenie pasywne, FHFL dual-slot 
· Okablowanie zasilania GPU złączem 12V-2x6 z rozdzielni zasilania obudowy — 2 komplety (druga karta planowana w przyszłości);  
	

	5 
	Dyski - 2 szt
	· SSD SATA 6 Gb/s, 2,5″, pojemność 480 GB 
· Klasa enterprise / data center z pełną ochroną przed zanikiem zasilania (PLP) 
· Wytrzymałość min. 1 DWPD, gwarancja producenta 5 lat 

	

	6 
	Obudowa - 1 szt
	· Rack 4U, karty GPU montowane bezpośrednio w slotach płyty głównej — bez riserów 
· 4 kieszenie U.3 hot-swap 2,5 lub 3,5 z sankami — wyłącznie dyski NVMe  
· 4 Kieszenie SAS/SATA hot-swap 2,5 lub 3,5 z sankami — wyłącznie dyski SAS/SATA 
· Okablowane wszystkie zatoki: 4x SATA 6 Gb/s + 4x NVMe PCIe Gen5 x4 
· Przepływ powietrza front-to-back zapewniający chłodzenie 2 kart pasywnych 600 W przy ciągłym obciążeniu, bez obniżania limitu mocy kart — prosimy o potwierdzenie w ofercie 
· Głębokość obudowy maks. 720 mm  
	

	7 
	Zasilanie - 2 szt
	· Zasilacze redundantne Platinum lub wyżej, minimum 2000 W każdy — przy 2 kartach (~1,7 kW szczytowo) pojedynczy zasilacz musi samodzielnie unieść serwer. Wyprowadzenia zasilania GPU wg pkt 4 
	

	8 
	Montaż - 1 kpl
	Szyny teleskopowe (wysuwane, łożyskowane) z blokadą w pozycji serwisowej — wysunięcie serwera z szafy bez użycia narzędzi 
	





· Serwer musi być kompletny, nadający się do uruchomienia po dostawie.  
· Dostawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności dostarczanych komponentów.  
· Sprzęt fabrycznie nowy 
· Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy 
· Ten sam producent i model pamięci co w serwerze GitLab. Możliwość przełożenia pamięci pomiędzy 2 serwerami 


Oświadczam, że wskazane powyżej parametry dotyczą sprzętu faktycznie oferowanego w niniejszym postępowaniu oraz że oferowany sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

	

	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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