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Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
	
	WYKAZ SPRZĘTU
	PARAMETRY TECHNICZNE
	LICZBA SZTUK

	1
	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy
	Rodzaj mikrofonu: Mikrofon pojemnościowy o dużej membranie, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w studiu nagraniowym oraz podczas nagrywania emisji głosu i instrumentów akustycznych.  Charakterystyka kierunkowości: Mikrofon powinien oferować wybór minimum 5 charakterystyk kierunkowych. Możliwość wyboru charakterystyki kierunkowej. Pasmo przenoszenia: Zakres pasma przenoszenia: od 20 Hz do minimum 20 000 Hz. Czułość mikrofonu: Czułość: minimum 20 mV/Pa (lub równoważna).  Maksymalny poziom SPL (Sound Pressure Level): Zdolność do obsługi wysokiego poziomu ciśnienia akustycznego – co najmniej 140 dB SPL bez zniekształceń, z możliwością przełączenia padów tłumienia sygnału. Filtr górnoprzepustowy (low-cut): Wbudowany z możliwością wyboru co najmniej 3 częstotliwości odcięcia, Tłumik sygnału (PAD): Przełączalny wielostopniowy tłumik PAD. Zasilanie: Zasilanie phantom: 48 V. Złącze: Profesjonalne symetryczne złącze XLR 3-pin.
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	profesjonalny mikrofon studyjny pojemnościowy wraz z akcesoriami
	Typ mikrofonu: Mikrofon pojemnościowy o dużej membranie, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań studyjnych – nagrywania wokali, instrumentów akustycznych oraz materiałów lektorskich. wersja mikrofonu bez transformatora sygnału. Charakterystyka kierunkowości: Charakterystyka kardioidalna, stała (nierozłączna), zapewniająca wysoką czułość z przodu i skuteczne tłumienie dźwięków z tyłu i boków. Pasmo przenoszenia: Zakres przenoszenia: od 20 Hz do 20 000 Hz (±2 dB). Czułość i poziom szumów własnych: Czułość: minimum 20 mV/Pa. Poziom szumów własnych (A-ważony): maksymalnie 7 dB(A).
Wysoki stosunek sygnału do szumu: co najmniej 87 dB(A). Maksymalny poziom SPL (ciśnienia akustycznego): Zdolność rejestracji głośnych źródeł: do 138 dB SPL bez zniekształceń. Zasilanie i złącza: Zasilanie phantom: 48 V ± 4 V, standardowe. Złącze wyjściowe: symetryczne XLR 3-pin. 
W skład zestawu wchodzą: Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy, uchwyt elastyczny (tzw. „shock mount”), walizka lub futerał transportowy zabezpieczający sprzęt Osłona przeciwwietrzna (gąbkowa lub tekstylna – „pop filter”)
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	mikrofon pojemnościowy  lampowym układem wzmocnienia
	Wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy z lampowym stopniem w torze audio przeznaczony do nagrań studyjnych, w szczególności wokalu, głosu lektorskiego lub instrumentów. Duża membrana, typowa dla wielkomembranowych mikrofonów studyjnych.
Co najmniej charakterystyka kardioidalna. Dopuszcza się mikrofony ze stałą charakterystyką kardioidalną oraz mikrofony oferujące wybór lub regulację różnych charakterystyk kierunkowych, pod warunkiem możliwości pracy w trybie kardioidalnym. Zakres częstotliwości obejmujący co najmniej 20 Hz–18 000 Hz.
Mikrofon wyposażony w lampowy stopień w torze audio. Czułość minimum 10 mV/Pa. Poziom szumów własnych: Maksymalnie 30 dB(A). Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (Max SPL) minimum 115 dB lub zakres dynamiki minimum 100 dB. Mikrofon wyposażony w rozwiązanie zasilające wymagane do jego prawidłowej pracy. Jeżeli konstrukcja mikrofonu wymaga zastosowania dedykowanego zewnętrznego zasilacza, zasilacz musi być dostarczony w zestawie. Wyjście audio lub sposób podłączenia musi umożliwiać współpracę z profesjonalnym sprzętem studyjnym wykorzystującym symetryczne połączenie audio. W zestawie muszą znajdować się wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego podłączenia, zasilania i użytkowania mikrofonu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności dedykowany zasilacz i przewód połączeniowy, jeżeli są wymagane przez konstrukcję oferowanego mikrofonu.
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	mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy z kompletnym zestawem studyjnym
	Mikrofon pojemnościowy (kondensatorowy), wielkomembranowy, przeznaczony do profesjonalnych lub półprofesjonalnych zastosowań studyjnych, w szczególności do nagrywania głosu, wokalu, instrumentów akustycznych i innych źródeł dźwięku.
Duża membrana, o średnicy nominalnej około 1” lub większej, odpowiednia do zastosowań studyjnych.
Mikrofon musi oferować co najmniej trzy charakterystyki kierunkowe: kardioidalną, dookólną oraz ósemkową (dwukierunkową). Wybór charakterystyki realizowany za pomocą rozwiązania dostępnego bezpośrednio w mikrofonie lub innego rozwiązania przewidzianego przez producenta .Pasmo przenoszenia: Zakres częstotliwości obejmujący co najmniej 20 Hz–20 000 Hz. Czułość: Minimum 10 mV/Pa. Poziom szumów własnych: Maksymalnie 15 dB(A).Stosunek sygnału do szumu: Minimum 78 dB(A). Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: Minimum 130 dB SPL, z uwzględnieniem dostępnych ustawień tłumika PAD, jeżeli mikrofon jest w niego wyposażony.
Mikrofon wyposażony w przełączany tłumik sygnału (PAD) o co najmniej jednym poziomie tłumienia.
Filtr: Mikrofon wyposażony w przełączany filtr dolnozaporowy (low-cut/high-pass) ograniczający najniższe częstotliwości. Nie określa się dokładnej częstotliwości granicznej filtra. Zasilanie i połączenie:
Mikrofon przystosowany do współpracy z profesjonalnym sprzętem studyjnym, wyposażony w symetryczne wyjście audio XLR i zasilany w sposób odpowiedni dla oferowanej konstrukcji, w tym z wykorzystaniem zasilania phantom, jeżeli jest ono wymagane.
W zestawie muszą znajdować się:
– mikrofon spełniający powyższe wymagania,
– uchwyt antywstrząsowy typu shock mount lub równoważne rozwiązanie ograniczające przenoszenie drgań mechanicznych,
– osłona przeciwwietrzna, pop-filtr lub inne rozwiązanie ograniczające niepożądane podmuchy powietrza,
– etui, walizka lub inne opakowanie ochronne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania mikrofonu.
Dopuszcza się, aby wymagane elementy wyposażenia były dostarczone jako elementy fabrycznego zestawu producenta lub jako kompatybilne akcesoria dobrane przez wykonawcę.
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	profesjonalny mikrofon dynamiczny wielkomembranowy przeznaczony do  rejestracji źródeł dźwięku o niskiej częstotliwości
	Rodzaj mikrofonu: Mikrofon dynamiczny przeznaczony do profesjonalnych lub półprofesjonalnych zastosowań scenicznych i studyjnych. Mikrofon przeznaczony lub odpowiedni do nagłaśniania i rejestracji źródeł dźwięku o dużej zawartości niskich częstotliwości, w szczególności bębna wielkiego, instrumentów basowych, wzmacniaczy gitarowych lub basowych oraz innych instrumentów o niskim rejestrze.
Kierunkowa charakterystyka odbioru dźwięku, w szczególności kardioidalna, superkardioidalna lub równoważna, zapewniająca ograniczenie odbioru niepożądanych dźwięków spoza głównego kierunku pracy mikrofonu. Pasmo przenoszenia obejmujące częstotliwości od nie więcej niż 50 Hz do co najmniej 14 000 Hz, z charakterystyką częstotliwościową odpowiednią lub zoptymalizowaną do rejestracji instrumentów niskotonowych. Czułość:
Nie określa się minimalnej wartości czułości. Parametr musi być odpowiedni do profesjonalnego zastosowania mikrofonu zgodnie z jego przeznaczeniem. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: Mikrofon musi być konstrukcyjnie przystosowany do rejestracji źródeł dźwięku o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego, odpowiednim dla bębna wielkiego, wzmacniaczy instrumentalnych i innych głośnych źródeł. Jeżeli producent określa parametr maksymalnego SPL, dopuszcza się wartość minimum 130 dB SPL.
Złącze i kompatybilność:
Wyjście symetryczne ze złączem XLR 3-pin, umożliwiające bezpośrednie podłączenie do profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego lub studyjnego.
Mikrofon musi być dostarczony z uchwytem lub rozwiązaniem umożliwiającym jego zamocowanie na standardowym statywie mikrofonowym, jeżeli element taki jest wymagany do prawidłowego użytkowania oferowanego modelu.
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	mikrofon pojemnościowy typu „boundary” (kontaktowego / powierzchniowego)
	Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy typu „boundary”, przeznaczony do zastosowań studyjnych lub nagłośnieniowych. Mikrofon przeznaczony lub odpowiedni do rejestracji bębna basowego (stopy) oraz innych źródeł dźwięku o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego.
Charakterystyka kierunkowa:
Półkardioidalna (half-cardioid) lub inna kierunkowa charakterystyka stosowana w mikrofonach powierzchniowych, zapewniająca ograniczenie odbioru dźwięków spoza głównego obszaru rejestracji.
Pasmo przenoszenia obejmujące zakres od nie więcej niż 30 Hz do co najmniej 15 000 Hz. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: Minimum 130 dB SPL, jeżeli parametr maksymalnego SPL jest określany przez producenta dla oferowanego modelu.
Zasilanie phantom w zakresie od 12 V do 52 V lub innym zakresie obejmującym standardowe zasilanie phantom 48 V.
Połączenie: Symetryczne wyjście audio umożliwiające podłączenie do standardowego wejścia mikrofonowego XLR 3-pin profesjonalnej konsolety mikserskiej, interfejsu audio lub rejestratora.
Konstrukcja umożliwiająca stabilne ustawienie mikrofonu na powierzchni lub umieszczenie go wewnątrz bębna basowego bez konieczności stosowania standardowego statywu mikrofonowego.
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	mikrofon dynamiczny instrumentalny, przeznaczonego do rejestrowania instrumentów muzycznych i źródeł dźwięku o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego
	Mikrofon dynamiczny, kierunkowy, przeznaczony do zastosowań studyjnych lub nagłośnieniowych, odpowiedni do nagłaśniania i rejestracji instrumentów muzycznych oraz źródeł dźwięku o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego. Mikrofon przeznaczony lub odpowiedni do rejestracji co najmniej jednego lub kilku z następujących źródeł: instrumentów perkusyjnych, instrumentów dętych, wzmacniaczy gitarowych lub basowych oraz innych instrumentów akustycznych lub amplifikowanych. Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, superkardioidalna lub hiperkardioidalna.
Pasmo przenoszenia obejmujące zakres od nie więcej niż 60 Hz do co najmniej 14 000 Hz, odpowiednie do rejestracji instrumentów muzycznych.
Czułość: Nie określa się minimalnej wartości czułości. Parametr musi być odpowiedni do zastosowań instrumentalnych zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
Mikrofon musi być konstrukcyjnie przystosowany do rejestracji źródeł dźwięku o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego, takich jak instrumenty perkusyjne, dęte lub wzmacniacze instrumentalne. Nie określa się minimalnej wartości Max SPL, jeżeli producent nie podaje tego parametru dla oferowanego modelu.
Zasilanie:
Mikrofon dynamiczny niewymagający zasilania phantom do podstawowej pracy.
Złącze:
Symetryczne wyjście audio ze złączem XLR 3-pin.
Ograniczenie drgań mechanicznych:
Konstrukcja mikrofonu powinna ograniczać przenoszenie niepożądanych drgań i hałasów mechanicznych podczas typowego użytkowania.
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	mikrofon dynamiczny wokalny
	Pasmo przenoszenia mikrofonu musi obejmować zakres co najmniej od 50 Hz do 15 000 Hz, z charakterystycznym uwypukleniem w zakresie średnich częstotliwości, które poprawia czytelność wokalu. Mikrofon wyposażony w symetryczne wyjście XLR (3-pin). Typ: mikrofon dynamiczny. Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa). Pasmo przenoszenia: minimum 50 Hz – 15 000 Hz Czułość: min. 1,5 mV/Pa. Złącze: symetryczne XLR 3-pin. Konstrukcja: metalowa obudowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne Wyposażenie: uchwyt montażowy do statywu, pokrowiec ochronny
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	mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej kardioidalnej, przeznaczonego do nagrywania  różnorodnych źródeł dźwięku
	Mikrofon powinien cechować się wysoką odpornością na wysokie poziomy ciśnienia akustycznego oraz posiadać przełączalny filtr ograniczający niskie częstotliwości, umożliwiający dostosowanie charakterystyki dźwięku do warunków akustycznych i rodzaju źródła dźwięku. Urządzenie powinno zapewniać naturalne brzmienie z szerokim pasmem przenoszenia. Typ: mikrofon dynamiczny. Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna. 
Pasmo przenoszenia: minimum 30 Hz – 17 000 Hz. Regulowany filtr tłumiący niskie częstotliwości (HPF). Czułość: min.1,5mV/Pa. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): co najmniej 160 dB. Złącze: symetryczne XLR 3-pin. Konstrukcja: metalowa obudowa, trwała i odporna na uszkodzenia. Wyposażenie: uchwyt montażowy, pokrowiec ochronny
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	mikrofon pojemnościowy instrumentalny z uchwytem do mocowania na instrumencie
	mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kierunkowej superkardioidalnej, przeznaczonego do rejestracji i nagłośnienia instrumentów akustycznych – w szczególności perkusji, tomów, werbla, instrumentów dętych oraz smyczkowych – w warunkach scenicznych i studyjnych. Mikrofon powinien być wyposażony w system montażowy umożliwiający bezpośrednie mocowanie do obręczy bębna, zapewniający stabilne i szybkie pozycjonowanie. Konstrukcja mikrofonu musi być kompaktowa i lekka, a jednocześnie odporna na wibracje oraz wstrząsy. Mikrofon musi umożliwiać pracę w środowisku o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego (SPL) – min. 155 dB bez zniekształceń. W zestawie powinien znajdować się uchwyt do instrumentów perkusyjnych oraz futerał lub pokrowiec ochronny. Typ: mikrofon pojemnościowy (kondensatorowy). Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna. Pasmo przenoszenia: co najmniej 20 Hz – 20 000 Hz Czułość: min 1mV/Pa. Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: min. 155 dB Zasilanie: Phantom 11–52 V Złącze: XLR (3-pin),
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	mikrofon pojemnościowy  z małą membraną
	Mikrofon pojemnościowy (kondensatorowy) z kapsułą małomembranową, przeznaczony do profesjonalnych lub półprofesjonalnych zastosowań studyjnych i/lub scenicznych, w szczególności do rejestracji instrumentów akustycznych, perkusyjnych, dętych oraz innych źródeł dźwięku.
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, superkardioidalna lub hiperkardioidalna. Pasmo przenoszenia obejmujące zakres od nie więcej niż 50 Hz do co najmniej 18 000 Hz.
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego:
Minimum 130 dB SPL. Dopuszcza się osiągnięcie wymaganej wartości maksymalnego SPL przy wykorzystaniu wbudowanego tłumika PAD. Czułość:
Nie określa się minimalnej wartości czułości. Parametr musi być odpowiedni do zastosowań studyjnych lub scenicznych zgodnie z przeznaczeniem mikrofonu określonym przez producenta.
Filtr dolnozaporowy:
Mikrofon wyposażony w przełączany filtr dolnozaporowy (low-cut/high-pass). Nie określa się wymaganej częstotliwości granicznej ani charakterystyki tłumienia filtra.
Tłumik PAD:
Mikrofon wyposażony w przełączany tłumik sygnału (PAD). Nie określa się minimalnej wartości tłumienia.
Zasilanie:
Zasilanie phantom odpowiednie dla oferowanego modelu, umożliwiające współpracę z profesjonalnymi urządzeniami audio wyposażonymi w standardowe zasilanie phantom 48 V.
Złącze:
Symetryczne wyjście audio ze złączem XLR 3-pin.
Konstrukcja i wyposażenie:
Konstrukcja umożliwiająca zamocowanie mikrofonu na standardowym statywie mikrofonowym. W zestawie uchwyt mikrofonowy lub inne kompatybilne rozwiązanie umożliwiające montaż na statywie oraz etui, pokrowiec lub inne opakowanie ochronne przeznaczone do przechowywania mikrofonu.
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	para mikrofonów pojemnościowych o małej membranie
	Zestaw powinien zawierać dwie identyczne jednostki mikrofonowe o charakterystyce kardioidalnej. Mikrofony muszą oferować szerokie i płaskie pasmo przenoszenia, niskie zniekształcenia własne i wysoką czułość. Konstrukcja mikrofonów powinna być kompaktowa, o metalowej i odpornej obudowie. Każdy z mikrofonów powinien być wyposażony w standardowe złącze symetryczne XLR (3-pin) i zasilany napięciem phantom +48 V. W zestawie muszą znajdować się: dwa uchwyty mikrofonowe, dwie osłony przeciwwietrzne oraz futerał transportowy lub walizka.
Typ: mikrofony pojemnościowe (kondensatorowe), para stereo Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz – 20 000 Hz Czułość: min. 1 mV/Pa. Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: min. 135 dB Impedancja wyjściowa: maks. 200 Ohm Zasilanie: Phantom +48 V. Złącze: symetryczne XLR (3-pin)
	1 zestaw
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	mikrofon pojemnościowy o małej membranie do instrumentów akustycznych
	Jednokierunkowy mikrofon pojemnościowy z małą membraną, przeznaczony do precyzyjnej rejestracji i nagłośnienia instrumentów akustycznych, takich jak fortepian, gitara klasyczna, instrumenty smyczkowe, dęte drewniane i blaszane, a także chórów oraz do pracy w studiu i na scenie. Mikrofon powinien zapewniać wysoką szczegółowość, naturalne odwzorowanie barwy dźwięku, szerokie pasmo przenoszenia oraz niski poziom szumów własnych.
Minimalne wymagania techniczne:
Typ: mikrofon pojemnościowy (kondensatorowy), mała membrana; Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna;
Pasmo przenoszenia: obejmujące zakres co najmniej 20 Hz–20 000 Hz; Czułość: nie mniejsza niż 5 mV/Pa;
Poziom szumów własnych: nie większy niż 20 dB(A);
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): co najmniej 130 dB; Tłumik PAD: wbudowany lub równoważne rozwiązanie umożliwiające ograniczenie poziomu sygnału wejściowego; Filtr dolnozaporowy: wbudowany lub równoważne rozwiązanie umożliwiające ograniczenie niskich częstotliwości; Zasilanie: Phantom 48 V; Złącze: XLR, 3-pinowe;
Obudowa: odporna na uszkodzenia mechaniczne i zakłócenia elektromagnetyczne.
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	mikrofon pojemnościowy o małej membranie do zastosowań instrumentalnych
	Mikrofon pojemnościowy (kondensatorowy) z kapsułą małomembranową, przeznaczony do zastosowań studyjnych lub scenicznych, odpowiedni do rejestracji instrumentów akustycznych, w szczególności gitar, instrumentów smyczkowych, fortepianu, instrumentów perkusyjnych, dętych oraz zespołów instrumentalnych.Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna. Pasmo przenoszenia obejmujące zakres od nie więcej niż 40 Hz do co najmniej 20 000 Hz.
Czułość: Minimum 5 mV/Pa. Poziom szumów własnych:
Maksymalnie 22 dB(A). Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego:
Minimum 130 dB SPL. Dopuszcza się osiągnięcie wymaganej wartości przy wykorzystaniu wbudowanego tłumika PAD, jeżeli mikrofon jest w niego wyposażony.
Filtr dolnozaporowy:
Dopuszcza się, ale nie wymaga, wyposażenie mikrofonu w przełączany filtr dolnozaporowy (low-cut/high-pass).
Tłumik PAD: Dopuszcza się, ale nie wymaga, wyposażenie mikrofonu w przełączany tłumik sygnału PAD.
Impedancja wyjściowa: Maksymalnie 250 Ω.
Zasilanie phantom odpowiednie dla oferowanego modelu, umożliwiające współpracę z profesjonalnymi urządzeniami audio wyposażonymi w standardowe zasilanie phantom 48 V.
Złącze: Symetryczne wyjście audio ze złączem XLR 3-pin.
Konstrukcja kompaktowa, umożliwiająca zamocowanie mikrofonu na standardowym statywie mikrofonowym. W zestawie uchwyt mikrofonowy lub kompatybilne rozwiązanie montażowe oraz etui, futerał, pokrowiec lub inne opakowanie ochronne przeznaczone do przechowywania mikrofonu.
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	mikrofon dynamiczny do perkusji i instrumentów dętych z możliwością montażu do obręczy bębna 
	mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, przeznaczonego do bliskiego nagłośnienia instrumentów perkusyjnych (w szczególności tomów i werbli) oraz instrumentów dętych blaszanych i drewnianych. Mikrofon powinien cechować się kompaktową budową, wysoką odpornością na poziomy ciśnienia akustycznego oraz niską podatnością na sprzężenia zwrotne i zakłócenia zewnętrzne.
Konstrukcja mikrofonu musi zapewniać wygodny montaż bezpośrednio na obręczy bębna (np. za pomocą klipsa), bez konieczności użycia statywu. Typ: mikrofon dynamiczny. Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna. Pasmo przenoszenia: min. 40 Hz – 18 000 Hz. Czułość: min. 2 mV/Pa Impedancja nominalna: maks. 350 Ohm. Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: min. 160 dB. Złącze: XLR (3-pin), symetryczne. Obudowa: wytrzymała, metalowa lub kompozytowa. Montaż: klips lub uchwyt umożliwiający montaż na obręczy bębna.
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	mikrofon pojemnościowy instrumentalny z uchwytem elastycznym
	mikrofonu pojemnościowego przeznaczonego do profesjonalnego nagłośnienia instrumentów akustycznych, szczególnie perkusyjnych, blaszanych i dętych, Mikrofon powinien być wyposażony w elastyczne ramię montażowe z systemem mocowania do instrumentu, umożliwiającym łatwe i stabilne pozycjonowanie bez konieczności stosowania statywu mikrofonowego. Typ mikrofonu: pojemnościowy (kondensatorowy).
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna. Pasmo przenoszenia: min. 30 Hz – 20 000 Hz, Czułość: min. −47 dBV/Pa, maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): min. 135 dB. Zasilanie: Phantom +48 V.
Złącze: symetryczne XLR (3-pin) Zastosowanie: tomy, werbel, kotły perkusyjne, blachy, instrumenty dęte.  Dodatkowe wyposażenie: Osłona przeciwwietrzna, klips lub uchwyt montażowy, etui ochronne lub futerał transportowy.
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	Studyjne słuchawki w konstrukcji zamkniętej
	Profesjonalne słuchawki przeznaczone do pracy w studiu nagraniowym oraz zastosowań broadcastowych. Przystosowane do długotrwałego użytkowania w warunkach wymagających wysokiej jakości monitoringu dźwięku. Konstrukcja: Typ: wokółuszne (over-ear) Budowa: zamknięta (closed-back), zapewniająca izolację od dźwięków otoczenia. Ergonomiczny pałąk z regulacją, pokryty materiałem zapewniającym komfort użytkowania. Nauszniki wykonane z miękkiego materiału (np. welur, skóra ekologiczna lub podobny), gwarantujące wygodę podczas wielogodzinnej pracy. Obudowa słuchawek wykonana z trwałych materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Parametry techniczne: Zakres częstotliwości: min. 10 Hz – 28 000 Hz Impedancja: 32–80 Ohm (zgodna z typowym sprzętem studyjnym i interfejsami audio) Czułość: min. 96 dB SPL Zniekształcenia harmoniczne (THD): maks. 0,1%. Wtyk: stereo jack 6,3 mm (z adapterem na 3,5 mm, jeżeli wymagane). 
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	Studyjne słuchawki monitorowe
	Słuchawki monitorowe przeznaczone do zastosowań studyjnych – nagrań, miksowania, edycji dźwięku oraz monitoringu audio na żywo. Precyzyjne odwzorowanie dźwięku, niezbędne w pracy z materiałem audio. Typ słuchawek: Rodzaj: wokółuszne (over-ear).
Konstrukcja: zamknięta lub półotwarta. Monitorowe – z neutralną charakterystyką brzmieniową, przystosowane do długotrwałego użytkowania w warunkach profesjonalnych. Parametry techniczne: Zakres przenoszonych częstotliwości: min. 10 Hz – 25 000 Hz. Impedancja: 32–80 Ohm. Czułość: min. 95 dB SPL. Maksymalna moc wejściowa: min. 1000 mW Zniekształcenia harmoniczne (THD): maks. 0,1%. Wtyk: jack stereo 6,3 mm z adapterem 3,5 mm lub odwrotnie.
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	zamknięte słuchawki studyjne
	Profesjonalne słuchawki monitorowe przeznaczone do zastosowań studyjnych, w szczególności do monitorowania i odsłuchu materiału dźwiękowego podczas nagrywania, edycji i realizacji dźwięku. Słuchawki o konstrukcji zamkniętej, zapewniającej izolację od dźwięków otoczenia oraz ograniczenie przesłuchów podczas rejestracji materiału audio. Konstrukcja przystosowana do długotrwałego użytkowania w warunkach studyjnych.
Typ: słuchawki studyjne/monitorowe. Konstrukcja: zamknięta, wokółuszna. Średnica przetworników: minimum 40 mm. Pasmo przenoszenia: co najmniej od 16 Hz do 22 000 Hz. Impedancja: maksymalnie 80 Ω, umożliwiająca współpracę z urządzeniami wchodzącymi w skład oferowanego systemu audio bez konieczności stosowania dodatkowego wzmacniacza słuchawkowego. Czułość: minimum 96 dB SPL. Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THD): maksymalnie 0,1%.
Słuchawki powinny zapewniać zrównoważone odwzorowanie pasma częstotliwościowego, umożliwiające monitorowanie, kontrolę i odsłuch materiału audio. Konstrukcja słuchawek powinna zapewniać odpowiednią izolację akustyczną, ograniczenie dźwięków otoczenia oraz przesłuchów podczas realizacji nagrań.
Słuchawki wyposażone w regulowany pałąk oraz nauszniki zapewniające komfort podczas długotrwałego użytkowania. Konstrukcja i zastosowane materiały powinny zapewniać trwałość oraz odporność na uszkodzenia powstające podczas standardowego użytkowania w warunkach studyjnych.
Złącze jack 3,5 mm lub 6,3 mm, z adapterem, jeżeli jest wymagany do zapewnienia kompatybilności z urządzeniami objętymi przedmiotem zamówienia.
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	Przedwzmacniacz mikrofonowy
	Wejścia: min. jedno złącze XLR mikrofonowe z możliwością podłączenia mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych (phantom power 48 V). Wyjścia: symetryczne wyjście XLR lub TRS, umożliwiające podłączenie do miksera, interfejsu audio lub innego sprzętu studyjnego. Zakres regulacji wzmocnienia (gain): co najmniej60 dB lub więcej. Niski poziom szumów własnych, nie wyższy niż 120 dB. Pasmo przenoszenia: minimum 20 Hz – 20 kHz. Zasilanie phantom 48 V, zgodne ze standardem dla mikrofonów pojemnościowych Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe.
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	POP FILTER PODWÓJNY
	Typ: podwójny filtr z dwiema warstwami siatki. Materiał siatki: wysokiej jakości nylon lub stal nierdzewna, zapewniające trwałość i skuteczną filtrację. Średnica filtra: minimum 15 cm. Elastyczne, regulowane ramię (gooseneck) o długości minimum 30 cm, umożliwiający precyzyjne ustawienie filtra przed mikrofonem. Solidny, uniwersalny uchwyt mocujący do statywów mikrofonowych o różnych średnicach  od 16 mm do 25 mm.
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	WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY
	Profesjonalny wielokanałowy wzmacniacz słuchawkowy przeznaczony do zastosowań studyjnych, edukacyjnych, produkcyjnych, realizacji nagrań wielośladowych, umożliwiający jednoczesny odsłuch sygnału przez wielu użytkowników z niezależną regulacją poziomu głośności.
Wymagania minimalne: Profesjonalny wzmacniacz słuchawkowy stereo lub wielokanałowy, przystosowany do montażu stacjonarnego lub pracy mobilnej.
Wejścia: Minimum jedno wejście liniowe stereo wykonane w profesjonalnym standardzie audio (XLR, TRS 6,3 mm lub rozwiązanie równoważne).
Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych wejść pomocniczych (AUX) lub wejść indywidualnych dla poszczególnych kanałów.
Wyjścia słuchawkowe: Minimum 4 niezależne wyjścia słuchawkowe stereo, umożliwiające jednoczesną pracę z co najmniej czterema parami słuchawek.
Każde wyjście powinno posiadać indywidualną regulację poziomu głośności.
Wyjścia wyposażone w złącza jack 6,3 mm, 3,5 mm lub rozwiązania równoważne.
Możliwość współpracy ze słuchawkami o impedancji w zakresie co najmniej 16–600 Ω. Oferowany wzmacniacz słuchawkowy musi zapewniać prawidłową współpracę z oferowanymi słuchawkami monitorowymi, umożliwiając uzyskanie odpowiedniego poziomu głośności oraz jakości odsłuchu bez słyszalnych zniekształceń
Parametry elektroakustyczne
Pasmo przenoszenia: minimum 20 Hz – 20 kHz.
Parametry elektroakustyczne zapewniające profesjonalną jakość odsłuchu odpowiednią do zastosowań studyjnych i produkcyjnych.
Dopuszcza się urządzenia, dla których producent nie publikuje parametrów THD lub SNR, pod warunkiem że są przeznaczone do profesjonalnych zastosowań audio.
Zasilanie sieciowe 100–240 V AC lub zewnętrzny zasilacz dostarczony w komplecie, zgodny z wymaganiami producenta.
Konstrukcja: Metalowa lub równoważnie wytrzymała obudowa przystosowana do intensywnej eksploatacji.
Konstrukcja umożliwiająca pracę w studiu oraz zastosowania mobilne.
Czytelny panel sterowania z opisem funkcji.
Możliwość jednoczesnego odsłuchu przez wielu użytkowników.
Dopuszcza się funkcje monitoringu, sumowania sygnałów, wejść AUX, przełączników Mono, Mute lub rozwiązania równoważne.
Wskaźniki LED lub inne wskaźniki informujące o stanie pracy urządzenia.
Zabezpieczenia chroniące urządzenie przed przeciążeniem lub zwarciem wyjść słuchawkowych, jeżeli są przewidziane przez producenta.
Urządzenie przeznaczone do profesjonalnych zastosowań studyjnych, edukacyjnych lub scenicznych.
Fabrycznie nowe, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek Unii Europejskiej.
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	WIESZAK NA SŁUCHAWKI
	Materiał wykonania zapewniający trwałość i bezpieczne użytkowanie. Powierzchnia: odporna na uszkodzenia mechaniczne, z zabezpieczeniem antykorozyjnym lub lakierowana. Konstrukcja solidna, stabilna, zaprojektowana tak, aby bezpiecznie utrzymać słuchawki o różnych rozmiarach i wagach. Element mocujący: uniwersalny. Wymiary: dostosowane do standardowych słuchawek studyjnych, szerokość minimum 10 cm, długość ramienia mocującego około 10–15 cm
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	statyw mikrofonowy
	Statyw do mikrofonu typu 'żuraw'.
Wykonanie standard: rury cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie elementy konstrukcyjne, pokrętła. Wysięgnik poziomy 40/70 cm, zakończony gwintem 3/8". Wysokość 100/230 cm. Podstawa składana. Nóżki 32 cm, zakończone nasadką gumową.
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	Statyw mikrofonowy niski
	Konstrukcja metalowa, stabilna, odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Noga podstawy w formie trójnogu lub podstawy okrągłej/odważnikowej, zapewniającej stabilność. Regulowana wysokość statywu w zakresie co najmniej: od 30 cm do 50 cm (mierzona od podłoża do uchwytu ramienia). Wyposażony w ramię teleskopowe z możliwością regulacji długości i kąta nachylenia. Gwint mocowania mikrofonu standardowy: 3/8" lub 5/8" (z adapterem, jeśli wymagany). Kolor czarny lub ciemny (matowy, antyrefleksyjny). Waga statywu pozwalająca na stabilne utrzymanie mikrofonu wraz z uchwytem (min. 1 kg)
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	Statyw mikrofonowy z imadełkiem
	Statyw do mikrofonu z imadełkiem.
Wykonanie standard: rury cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego, pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6. Wysięgnik teleskopowy obrotowy 35/70 cm. zakończony gwintem 3/8", zakres imadełka 4,5 cm
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	Ramię do mikrofonu
	Wykonane z wysokiej jakości metalu (stal lub aluminium) zapewniającego wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Mechanizm sprężynowy lub przeciwwagi gwarantujący płynne i stabilne ustawianie ramienia w różnych pozycjach. Powierzchnia pokryta trwałą powłoką odporną na zarysowania i korozję (np. lakier proszkowy, malowanie). Wymiary: długość ramienia min 50 cm. System montażu: uniwersalny uchwyt zaciskowy (clamp) do biurka o regulowanym zakresie mocowania lub montaż ścienny. Możliwość płynnej regulacji położenia mikrofonu w osi pionowej i poziomej Wbudowane prowadzenie przewodów, które zapobiega plątaniu się kabli. Kompatybilność z popularnymi mocowaniami mikrofonów (gwinty 3/8” lub 5/8”). Stabilne mocowanie zapewniające brak drgań i przesunięć podczas pracy.
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	Monitor bliskiego pola (para)
	[bookmark: _GoBack]typ: aktywne (z wbudowanym wzmacniaczem). Przeznaczenie: monitory bliskiego pola, dwudrożne. Liczba monitorów: 2 sztuki (komplet – lewy i prawy). Pasmo przenoszenia: min. 50 Hz – 20 000 Hz. Moc RMS: min. 25 W na kanał (łącznie min. 50 W dla pary). Przetworniki: Woofer:  od 4–6,5 cali Tweeter: min. 0,75–1 cal. Złącza wejściowe: symetryczne (XLR/TRS) oraz  co najmniej jedno niesymetryczne. Regulacja: poziomu głośności (gain). Wskaźnik zasilania i działania (np. dioda LED)
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	Mikser cyfrowy audio
	Liczba kanałów wejściowych: minimum 48 kanałów
wejściowych, z możliwością ich niezależnej obróbki i
miksowania. Częstotliwość próbkowania: minimum 96
kHz. Rozdzielczość przetwarzania: minimum 24 bity dla przetworników A/C i C/A lub parametry równoważne zapewniające odpowiednią jakość przetwarzania sygnału. Opóźnienie sygnału: nie większe niż 2 ms w torze od wejścia stageboxa do analogowego wyjścia miksera, przy częstotliwości próbkowania 96 kHz. Przedwzmacniacze mikrofonowe: minimum 16 wejściowych przedwzmacniaczy mikrofonowych z
możliwością zdalnego sterowaniam wzmocnieniem. Szyny miksujące: minimum 12
niezależnych szyn miksujących, umożliwiających
realizację miksów głównych, monitorowych i
dodatkowych torów sygnałowych. System musi
umożliwiać przygotowanie minimum 6 niezależnych
miksów monitorowych stereo lub 12 miksów
mono. Procesory efektów: minimum 4 niezależne
procesory efektów wewnętrznych. Interfejs USB:
możliwość wielokanałowej transmisji audio przez USB,minimum 16 kanałów wejściowych i 16 kanałów
wyjściowych. Obsługa: ekran dotykowy umożliwiający
konfigurację i sterowanie funkcjami miksera. Sterowanie fizyczne: fizyczne tłumiki kanałowe oraz programowalne lub przypisywalne elementy sterujące, umożliwiające
dostosowanie obsługi do potrzeb użytkownika. Zarządzanie ustawieniami: możliwość
zapisywania, przywoływania i edycji scen oraz
konfiguracji miksera. Rozbudowa i komunikacja:
możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami
wejścia/wyjścia audio za pośrednictwem cyfrowego
interfejsu transmisji dźwięku.
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	Osłona przeciwpyłowa
	Osłona dedykowana lub dopasowana wymiarowo do oferowanego modelu miksera; Pełne przykrycie panelu roboczego urządzenia; Wykonanie z trwałego materiału syntetycznego (np. poliester, nylon, winyl, cordura lub formowane tworzywo poliwęglanowe typu decksaver); Materiał odporny na kurz, typowe zabrudzenia oraz wilgoć; Wzmocnione obszycia zwiększające trwałość lub profilowana, sztywna konstrukcja ;Możliwość stabilnego osadzenia lub mocowania do urządzenia (za pomocą elastycznego obrzeża, rzepów, dopasowanego kształtu osłony sztywnej lub rozwiązania równoważnego); 
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	Cyfrowy ekspander
wejść/wyjść (stagebox) kompatybilny do  oferowanego miksera
	Minimum 24 symetryczne wejścia mikrofonowo-liniowe zakończone złączami XLR. 
Minimum 8 symetrycznych wyjść analogowych
zakończonych złączami XLR.  Możliwość zdalnego sterowania parametrami przedwzmacniaczy, w szczególności wzmocnieniem i zasilaniem Phantom. Cyfrową, dwukierunkową
komunikację z mikserem.  Pracę z częstotliwością próbkowania minimum 96 kHz.  Wymagana liczba wejść i wyjść może zostać zapewniona przez jeden stagebox lub kilka współpracujących ze sobą urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie różnych konfiguracji sprzętowych, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności i parametrów całego toru sygnału. Mikser i stagebox muszą być kompatybilne ze sobą oraz umożliwiać realizację wszystkich wymaganych funkcji systemu. Wykonawca odpowiada za zapewnienie kompatybilności, konfigurację oraz prawidłowe działanie całego zestawu.
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	Zestaw okablowania audio i elementów połączeniowych
	Komplet profesjonalnych przewodów sygnałowych, transmisyjnych oraz połączeniowych przeznaczonych do wykonania wszystkich połączeń pomiędzy elementami oferowanego systemu audio, zapewniający możliwość niezawodnej pracy zarówno w konfiguracji stacjonarnej (studio), jak i mobilnej podczas realizacji wydarzeń, warsztatów, nagrań oraz produkcji audiowizualnych. Wymagania minimalne: Dostarczenie kompletnego zestawu przewodów sygnałowych, transmisyjnych, sieciowych oraz połączeniowych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji oferowanego systemu audio, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych zakupów. Wszystkie przewody muszą być fabrycznie nowe, kompatybilne z oferowanym systemem oraz zapewniać jego pełną funkcjonalność. Liczba oraz długości przewodów muszą być dostosowane do konfiguracji oferowanego systemu oraz umożliwiać jego eksploatację zarówno w zastosowaniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet przewodów umożliwiający jednoczesne uruchomienie wszystkich funkcji oferowanego systemu audio .Przewody analogowe XLR: Symetryczne przewody mikrofonowo-liniowe zakończone profesjonalnymi złączami XLR 3-pin żeński – XLR 3-pin męski. Długość każdego przewodu: minimum 10 m. Liczba przewodów nie może być mniejsza niż suma wszystkich analogowych wejść mikrofonowo-liniowych oraz analogowych wyjść liniowych oferowanego cyfrowego stageboxa .Przewody przeznaczone do profesjonalnej transmisji analogowych sygnałów audio, wykonane z wielodrutowych żył z miedzi beztlenowej (OFC) oraz wyposażone w ekran o gęstym oplocie zapewniający wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI). Złącza wykonane w metalowej, odlewanej obudowie, wyposażone w mechaniczny system odciążenia przewodu (dławik) zabezpieczający przed uszkodzeniem i wyrwaniem kabla podczas intensywnej eksploatacji. Powłoka zewnętrzna przewodów elastyczna, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie, ścieranie oraz typowe uszkodzenia mechaniczne występujące podczas pracy scenicznej i studyjnej. Przewody transmisji cyfrowej: Dostarczenie wszystkich przewodów wymaganych do połączenia oferowanego miksera z oferowanym stageboxam zgodnie z architekturą transmisji zastosowaną przez producenta. Przewody przeznaczone do profesjonalnych zastosowań scenicznych i instalacyjnych, zgodne z wymaganiami producenta oferowanego systemu. W przypadku transmisji wykorzystującej przewody sieciowe należy dostarczyć przewody kategorii zalecanej przez producenta oferowanego systemu w wykonaniu typu road/heavy-duty (o podwyższonej odporności na nadeptanie i załamania).Główny przewód przeznaczony do połączenia miksera ze stageboxem musi posiadać długość minimum 25 m i być nawinięty na bęben kablowy wyposażony w hamulec, uchwyt do przenoszenia oraz organizer wtyku. Przewód ten musi być zakończony z obu stron wzmocnionymi, blokowanymi złączami sieciowymi w obudowie metalowej (standardu kompatybilnego z gniazdami blokowanymi w oferowanym mikserze i stageboxie, zapewniającego ochronę mechaniczną portu RJ45). Dodatkowo należy dostarczyć jeden elastyczny przewód sieciowy o długości minimum 3 m, dedykowany do połączeń stacjonarnych tych samych urządzeń w warunkach studyjnych. Przewody do współpracy z komputerem i siecią Audio over IP: Dostarczenie wszystkich przewodów wymaganych do współpracy oferowanego miksera z komputerem, zgodnych z zastosowanymi interfejsami komunikacyjnymi producenta. W przypadku interfejsu USB wymagany jest kabel o długości minimum 1.8 m w wielokrotnym ekranowaniu. Dostarczenie wszystkich przewodów wymaganych do konfiguracji oraz pracy oferowanego interfejsu Audio over IP (AoIP), jeżeli stanowi element oferowanego systemu. Wymagane minimum 2 sztuki elastycznych przewodów sieciowych klasy minimum Cat6 o długości minimum 2 m każdy. Liczba oraz długości przewodów powinny zapewniać pełną funkcjonalność oferowanego systemu zarówno w konfiguracji stacjonarnej, jak i mobilnej. Wymagania jakościowe: Wszystkie przewody powinny pochodzić z profesjonalnej serii producenta oferującego rozwiązania przeznaczone do zastosowań scenicznych, studyjnych lub instalacyjnych. Wszystkie przewody powinny być przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu oraz intensywnej eksploatacji mobilnej. Przewody powinny posiadać trwałe oznaczenia producenta lub modelu umożliwiający ich identyfikację. Przewody powinny być wyposażone w elementy umożliwiające ich uporządkowanie i przechowywanie (np. opaski rzepowe lub rozwiązania równoważne).Dostarczony komplet przewodów musi umożliwiać natychmiastowe uruchomienie wszystkich funkcji oferowanego systemu audio w dniu dostawy.
Przewody do integracji wzmacniacza słuchawkowego z systemem audio
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie przewody sygnałowe niezbędne do podłączenia oferowanego wzmacniacza słuchawkowego do oferowanego miksera cyfrowego oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu.
W szczególności wymagane jest dostarczenie:
kompletu symetrycznych przewodów analogowych zakończonych złączami zgodnymi z interfejsami oferowanych urządzeń (XLR, TRS 6,3 mm lub rozwiązania równoważne),liczby przewodów odpowiadającej liczbie torów audio niezbędnych do realizacji wszystkich funkcji oferowanego wzmacniacza słuchawkowego, przewodów o długościach dostosowanych do pracy zarówno w konfiguracji stacjonarnej, jak i mobilnej, przy czym długość pojedynczego przewodu sygnałowego nie powinna być mniejsza niż 3 m, przewodów przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań studyjnych i scenicznych, wyposażonych w metalowe złącza oraz ekranowanie zapewniające odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI/RFI), przewodów umożliwiających jednoczesną pracę wszystkich kanałów oferowanego wzmacniacza słuchawkowego bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub zakupu dodatkowego okablowania przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet profesjonalnych przewodów sygnałowych niezbędnych do podłączenia oferowanej pary monitorów odsłuchowych do oferowanego systemu audio.
Minimalne wymagania:
komplet 2 symetrycznych przewodów sygnałowych przeznaczonych do transmisji analogowego sygnału audio;
przewody zakończone złączami zgodnymi z wejściami oferowanych monitorów oraz wyjściami oferowanego miksera lub interfejsu audio (np. XLR, TRS 6,3 mm lub rozwiązanie równoważne); długość każdego przewodu: minimum 3 m;
przewody ekranowane, przeznaczone do profesjonalnych zastosowań studyjnych i scenicznych, zapewniające odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI/RFI);
metalowe złącza wyposażone w system odciążenia przewodu; powłoka przewodu odporna na wielokrotne zwijanie, ścieranie oraz typowe uszkodzenia mechaniczne.
Przewody zasilające dostarczenie przewodów zasilających wymaganych przez producenta monitorów;
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet przewodów umożliwiający natychmiastowe uruchomienie i pracę oferowanej pary monitorów odsłuchowych bez konieczności zakupu dodatkowego okablowania lub adapterów przez Zamawiającego.
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	Zestaw skrzyń typu CASE
	Zestaw skrzyń transportowych przeznaczonych do bezpiecznego przechowywania i transportu mikrofonów, miksera oraz akcesoriów objętych przedmiotem zamówienia. Skrzynie powinny być wykonane z trwałych materiałów zapewniających odporność na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia, wstrząsy oraz warunki występujące podczas transportu i przechowywania sprzętu. Konstrukcja skrzyń powinna posiadać odpowiednio zabezpieczone i wzmocnione narożniki oraz krawędzie. Wnętrze skrzyń powinno być wyposażone w materiał amortyzujący, w szczególności piankę, gąbkę lub inne rozwiązanie o równoważnych właściwościach ochronnych, odpowiednio dobrane i dopasowane do rodzaju, liczby i wymiarów przechowywanych urządzeń oraz akcesoriów. Zastosowane rozwiązanie powinno zabezpieczać sprzęt przed przemieszczaniem się wewnątrz skrzyni oraz przed uszkodzeniami powstającymi podczas transportu i przechowywania. Skrzynie powinny być wyposażone w trwałe zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem oraz uchwyty umożliwiające bezpieczne i wygodne przenoszenie. W przypadku skrzyń, których wielkość lub masa wraz z przechowywanym sprzętem uzasadnia zastosowanie dodatkowych rozwiązań transportowych, wymagane jest wyposażenie ich w kółka transportowe.
Konstrukcja skrzyń powinna umożliwiać ich bezpieczne przechowywanie i, w zakresie wynikającym z konstrukcji oferowanych skrzyń, ustawianie jednej na drugiej.
Rodzaj, liczba, wielkość i konfiguracja skrzyń wchodzących w skład zestawu powinny zostać dobrane przez Wykonawcę do rodzaju, liczby i wymiarów mikrofonów, miksera oraz akcesoriów oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia. Zestaw musi umożliwiać bezpieczne przechowywanie przedmiotów objętych przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny zestaw skrzyń transportowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego zabezpieczenia sprzętu, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
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