
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
TABELA ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ
dla zamówienia pn. „Wyposażenie i zabudowa samochodu specjalistycznego w system kamerowania do inspekcji kanalizacji sanitarnej”
`
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................
Wykonawca wskazuje przy każdym wymaganiu, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia dane wymaganie Zamawiającego, poprzez pozostawienie właściwej odpowiedzi TAK albo NIE.
Kolumnę „Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy” Wykonawca wypełnia wyłącznie w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego albo gdy konieczne jest doprecyzowanie sposobu spełnienia wymagania.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca załącza do Formularza ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
1. Panel sterujący
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Panel sterujący
	panel sterujący będący jednocześnie centralą sterującą umieszczony płasko na pulpicie zabudowy
	TAK / NIE
	

	2
	Panel sterujący
	sterowanie wózkiem i głowicą kamery za pomocą dwóch joystików (bez użycia elementów mechanicznych)
	TAK / NIE
	

	3
	Panel sterujący
	płynna regulacja oświetlenia kamery
	TAK / NIE
	

	4
	Panel sterujący
	wyświetlanie informacji o statusie wózka na głównym monitorze inspekcyjny
	TAK / NIE
	

	5
	Panel sterujący
	sterowanie funkcjami min: regulacja podniesienia pantografu, ciągły podgląd ciśnienia w kamerze, uruchamianie funkcji kamery np. nadajnika, regulacja oświetlenia, wyłączenie możliwości sterownia wózkiem, przyciski funkcyjne dla głowicy, ZOOM optyczny, powrót do osi, tempomat dla wózka inspekcyjnego
	TAK / NIE
	

	6
	Panel sterujący
	wbudowany generator znaków do nadpisywania na obrazie wideo opisów uszkodzeń i stałych danych inspekcyjnych (data, godzina, stan licznika, odległości, nazwa ulicy itp.) 
	TAK / NIE
	

	7
	Panel sterujący
	jednostka sterująca w obudowie RACK 19” umieszczona pod pulpitem operatora
	TAK / NIE
	

	8
	Panel sterujący
	obraz wizyjny widoczny na głównym monitorze inspekcyjny min 15” 
	TAK / NIE
	

	9
	Panel sterujący
	ciągła kontrola poszczególnych elementów systemu inspekcyjnego wyświetlana na panelu inspekcyjnym. Kontrola ciśnienia/nadciśnienia/ sprawności funkcji dla każdego z elementów systemu inspekcyjnego z osobna. 
	TAK / NIE
	


2. Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	waga wózka w zakresie 9,5-10kg bez osprzętu (głowicy, oświetlenia)
	TAK / NIE
	

	2
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą przez studnie DN315 zabudowaną na ciągu DN160
	TAK / NIE
	

	3
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	napęd wózka elektryczny na 6 kół, niezależny na dwie osie (wózek skrętny)
	TAK / NIE
	

	4
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	wykonany z materiałów nierdzewnych
	TAK / NIE
	

	5
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	budowa wózka wodoszczelna, kontrola szczelności z wyświetlaniem informacji na ekranie pracy wózka z opcjonalną lawetą poszerzającą zakres pracy do DN1000
	TAK / NIE
	

	6
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	elektrycznie sterowany podnośnik głowicy (pantograf)  umożliwiający wycentrowanie głowicy w kanale DN1000. Zakres pracy podnośnika od DN150.
	TAK / NIE
	

	7
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	przełączanie kierunku jazdy płynnie
	TAK / NIE
	

	8
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	regulacja szybkości jazdy płynnie 
	TAK / NIE
	

	9
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	koła zapewniające pracę w zakresie DN150-1000mm (min. 4 zestawy)
	TAK / NIE
	

	10
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	wbudowany inklinometr
	TAK / NIE
	

	11
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	wbudowany multifunkcjonalny nadajnik położenia 33kHz, 512Hz, 640Hz
	TAK / NIE
	


	12
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	wbudowany uchwyt do opuszczania/wciągania wózka z możliwością uchwycenia z przodu i z tyły wózka
	TAK / NIE
	

	13
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	oświetlenie dodatkowe do większych średnic montowane bezpośrednio do wózka inspekcyjnego wyposażone w kolorową kamerę wsteczną zapewniające pełne oświetlenie średnic do DN1000
	TAK / NIE
	

	14
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	wbudowane złącze do napełniania azotem
	TAK / NIE
	

	15
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	łamane gniazdo przyłączeniowe kabla inspekcyjnego pod kątem min. 45°
	TAK / NIE
	

	16
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-1000
	praca zestawu w zakresie wymaganych średnic do DN1000, poprzez wyposażenie podstawowe lub opcjonalne
	TAK / NIE
	


3. Głowica wizyjna montowana do wózka jezdnego ZOOM
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	uchylno - obrotowa, kolorowa
	TAK / NIE
	

	2
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	obudowa kamery wodoszczelna, aluminium min 1bar, kontrola szczelności na ekranie 
	TAK / NIE
	

	3
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	rozdzielczość obrazu nie mniej niż 720 linii HTV, 
	TAK / NIE
	

	4
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	czułość kamery min.1 lux, 
	TAK / NIE
	

	5
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	kąt widzenia min. 64°
	TAK / NIE
	

	6
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	sterowanie góra dół – min. 270°  
	TAK / NIE
	

	7
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	sterowanie obrót lewo , obrót prawo - 360° bez ograniczeń
	TAK / NIE
	

	8
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	automatyczne ustawienie w pozycji poziomej i pionowej po naciśnięci jednego przycisku
	TAK / NIE
	

	9
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	manualny i automatyczny focus min 1cm od głowicy
	TAK / NIE
	

	10
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	manualny i automatyczny shutter
	TAK / NIE
	

	11
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	manualny i automatyczny zoom, min 10 x optyczny, 12 x cyfrowy
	TAK / NIE
	

	12
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	oświetlenie głowicy LED dużej mocy
	TAK / NIE
	

	13
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	wbudowane diody laserowe umożliwiające pomiar uszkodzeń
	TAK / NIE
	

	14
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	wbudowane złącze do napełniania azotem
	TAK / NIE
	

	15
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	wymiana szkła obiektywu przez operatora w przypadku uszkodzenia (bez utraty gwarancji)
	TAK / NIE
	

	16
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	wymiary głowicy max: 145x85x85mm
	TAK / NIE
	

	17
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	waga głowicy max: 1,2kg
	TAK / NIE
	


4. Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	transmisja sygnału video kablem
	TAK / NIE
	

	2
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	obrotowy z elektronicznym licznikiem długości rozwijanego kabla,
	TAK / NIE
	

	3
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	zliczanie metrów zarówno w przód jak i tył z dokładnością 0,1m
	TAK / NIE
	

	4
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	automatyczne układanie kabla na bębnie
	TAK / NIE
	

	5
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	długość kabla min. 350m, 
	TAK / NIE
	

	6
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	kabel w otoczce kewlarowej, wzmocniony, waga nie więcej niż 5kg/100m
	TAK / NIE
	

	7
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	kabel transmisyjny przyłączany do wózka jezdnego bez dodatkowych zabezpieczeń (linek stalowych, dodatkowych kabli)
	TAK / NIE
	

	8
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	kabel max. 6 żyłowy
	TAK / NIE
	

	9
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	zwijanie kabla i układanie na bębnie automatyczne
	TAK / NIE
	

	10
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	automatyczne zwijanie kabla inspekcyjnego wraz z ruchem wózka do tyłu
	TAK / NIE
	

	11
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	automatyczne wydawanie kabla inspekcyjnego wraz z ruchem wózka do przodu
	TAK / NIE
	

	12
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	napęd bębna windy połączony z silnikiem elektrycznym poprzez sprzęgło umożliwiające wysprzęglenie w dowolnym momencie
	TAK / NIE
	

	13
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	wyłącznik bezpieczeństwa
	TAK / NIE
	

	14
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	rolka prowadząca kabel umieszczona na bębnie wysuwana min. 1000mm poza obrys pojazdu umożliwiająca umieszczenie kabla bezpośrednio nad studnią
	TAK / NIE
	

	15
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwiający ustawienie wózków jezdnych w studni w zakresie: skręt prawo/lewo, ustawienie pantografu, obrót głowicy, ruch przód/tył
	TAK / NIE
	


5. Osprzęt dodatkowy
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Osprzęt dodatkowy
	osłona kabla łamana umożliwiająca włożenie rolki na kabel, gdy wózek jezdny znajduje się w kanale
	TAK / NIE
	

	2
	Osprzęt dodatkowy
	osłona na studnie (ochrona kabla przed uszkodzeniem)
	TAK / NIE
	

	3
	Osprzęt dodatkowy
	butla z azotem do napełniania podzespołów systemu inspekcyjnego
	TAK / NIE
	


6. Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	komputer w obudowie przemysłowej typu RACK 19” – zgodny z zaleceniami Producenta systemu i oprogramowania inspekcyjnego
	TAK / NIE
	

	2
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	kolorowy monitor sterownika komputerowego min. 15” LCD 
	TAK / NIE
	

	3
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	System Inspekcyjny współpracujący z oprogramowaniem do inspekcji kanalizacji w zakresie raportowania, archiwizacji oraz zarządzania danymi
	TAK / NIE
	

	4
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	formularze odcinka, 
	TAK / NIE
	

	5
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	zarządzanie danymi z wykonanych inspekcji
	TAK / NIE
	

	6
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	zabezpieczanie, przechowywanie oraz tworzenie nowych projektów
	TAK / NIE
	

	7
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	zarządzanie projektami
	TAK / NIE
	

	8
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	wizualizacja obrazu z kamery na monitorze PC 
	TAK / NIE
	

	9
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	opis uszkodzeń według kodów PN-EN: 13508-2
	TAK / NIE
	

	10
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	wydruk foto-raportu na standardowej drukarce kolorowej
	TAK / NIE
	

	11
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	pomiar spadku precyzyjnie przedstawiający rzeczywisty profil wysokościowy badanego odcinka 
	TAK / NIE
	

	12
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	nagrywanie inspekcji na nośnikach USB z funkcją znaczników czasowych nagrywanie filmów inspekcyjnych na twardym dysku
	TAK / NIE
	

	13
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	raport inspekcyjny powinien zawierać: statystykę z wykonanej inspekcji, dane odcinka, raport graficzny, foto raport, pomiar spadku wraz z interaktywnym uruchamianie filmu inspekcyjnego z pozycji nagrania - znacznika czasowego
	TAK / NIE
	

	14
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	materiał „VIDEO” uruchamiany z poziomu raportu na dowolnym stanowisku komputerowym
	TAK / NIE
	

	15
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	polska wersja językowa
	TAK / NIE
	

	16
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	Windows 11
	TAK / NIE
	


7. Kamera pchana dla DN50-300
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Kamera pchana dla DN50-300
	Bęben kamery popychanej z włóknem o szczelności min. IP 54
	TAK / NIE
	

	2
	Kamera pchana dla DN50-300
	Kołowrót malowany proszkowo
	TAK / NIE
	

	3
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wbudowany licznik odległości na elemencie obrotowym
	TAK / NIE
	

	4
	Kamera pchana dla DN50-300
	Przewód wykonany z włókna szklanego o długości min. 60 m,
	TAK / NIE
	

	5
	Kamera pchana dla DN50-300
	Przewód o średnicy min. 10 mm
	TAK / NIE
	

	6
	Kamera pchana dla DN50-300
	Średnica bębna z przewodem 60m max. 760 mm,
	TAK / NIE
	

	7
	Kamera pchana dla DN50-300
	Kołowrót wyposażony w hamulec zapobiegający luźnemu odwijaniu kabla,
	TAK / NIE
	

	8
	Kamera pchana dla DN50-300
	Hamulec blokowany z różną siłą docisku,
	TAK / NIE
	

	
	
	
	
	

	9
	Kamera pchana dla DN50-300
	Głowica kamery prosta dla inspekcji DN 50-300:
	TAK / NIE
	

	10
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wykonana ze stali nierdzewnej,
	TAK / NIE
	

	11
	Kamera pchana dla DN50-300
	Kolorowy obraz,
	TAK / NIE
	

	12
	Kamera pchana dla DN50-300
	Automatyczny horyzont (Rolmatic),
	TAK / NIE
	

	13
	Kamera pchana dla DN50-300
	Kąt widzenia min 74°,
	TAK / NIE
	

	14
	Kamera pchana dla DN50-300
	Średnica kamery max 42 mm –zapewniając inspekcję w rurach DN 50
	TAK / NIE
	

	15
	Kamera pchana dla DN50-300
	Rozdzielczość min. 480 linii
	TAK / NIE
	

	16
	Kamera pchana dla DN50-300
	Czułość: <1,0 lux,
	TAK / NIE
	

	17
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wbudowany multifunkcjonalny nadajnik położenia 33 kHz, 512Hz, 640Hz
	TAK / NIE
	

	
	
	
	
	

	18
	Kamera pchana dla DN50-300
	Jednostka  centralna umieszczona  na  bębnie  kamery  popychanej  w  obudowie o szczelności min. IP54 z wyświetlaniem informacji w języku polskim
	TAK / NIE
	

	19
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wyposażona w wysokiej jakości kolorowy monitor TFT min. 8”
	TAK / NIE
	

	20
	Kamera pchana dla DN50-300
	Klawiatura do wprowadzania opisów odporna na warunki atmosferyczne
	TAK / NIE
	

	21
	Kamera pchana dla DN50-300
	Joystick do obsługi dodatkowej głowicy obrotowej
	TAK / NIE
	

	22
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wyświetlanie na ekranie licznika metrów
	TAK / NIE
	

	23
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wprowadzania opisów
	TAK / NIE
	

	24
	Kamera pchana dla DN50-300
	Nagrywanie plików w formacie MPEG4 oraz AVI
	TAK / NIE
	

	25
	Kamera pchana dla DN50-300
	Tworzenie mini galerii
	TAK / NIE
	

	26
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wbudowany wewnętrzny dysk twardy min 32 GB
	TAK / NIE
	

	27
	Kamera pchana dla DN50-300
	Eksport danych na kartę SDHC min.16GB oraz „USB” min. 16GB w zestawie

tworzenie zdjęć w formacie JPEG na żywo lub podczas odtwarzania pliku video,
	TAK / NIE
	

	28
	Kamera pchana dla DN50-300
	ZOOM x3 na żywo lub podczas odtwarzania video,
	TAK / NIE
	

	29
	Kamera pchana dla DN50-300
	Zasilanie z baterii typu Li-ion wystarczające na min.5h pracy
	TAK / NIE
	

	30
	Kamera pchana dla DN50-300
	Zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej (12V) lub agregatu/sieci (230V),
	TAK / NIE
	

	31
	Kamera pchana dla DN50-300
	Jednostka centralna łatwo montowana oraz demontowana na bębnie,
	TAK / NIE
	

	
	
	
	
	

	32
	Kamera pchana dla DN50-300
	Oprogramowanie dla kamery popychanej w języku polskim. Wydruk raportu inspekcji zawierający min. dane:
	TAK / NIE
	

	33
	Kamera pchana dla DN50-300
	Nazwę, adres i logo wykonawcy, (Zamawiającego)
	TAK / NIE
	

	34
	Kamera pchana dla DN50-300
	Nazwę projektu,
	TAK / NIE
	

	35
	Kamera pchana dla DN50-300
	Nazwę studni początkowej oraz końcowej,
	TAK / NIE
	

	36
	Kamera pchana dla DN50-300
	Informację o kierunku spadku,
	TAK / NIE
	

	37
	Kamera pchana dla DN50-300
	Materiał z jakiego wykonano przewód/rurę,
	TAK / NIE
	

	38
	Kamera pchana dla DN50-300
	Średnicę przewodu,
	TAK / NIE
	

	39
	Kamera pchana dla DN50-300
	Opis stanu kanału (czysty, brudny, po czyszczeniu),
	TAK / NIE
	

	40
	Kamera pchana dla DN50-300
	Datę/godzinę wykonania inspekcji,
	TAK / NIE
	

	41
	Kamera pchana dla DN50-300
	Nazwę nagranego filmu video,
	TAK / NIE
	

	42
	Kamera pchana dla DN50-300
	Długość przebytego odcinka,
	TAK / NIE
	

	43
	Kamera pchana dla DN50-300
	Wykonane zdjęcia z inspekcji wraz z podaniem odległości,

zapisy z wprowadzonych obserwacji,
	TAK / NIE
	


8. Zabudowa
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1.
	Zabudowa
	Pełna przegroda pomiędzy przedziałem roboczym i przedziałem studia operatora
	TAK / NIE
	

	2.
	Zabudowa
	Przedział roboczy
	TAK / NIE
	

	2.1
	Zabudowa
	ściany i sufit w przedziale roboczym wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej. Ściany i sufit zabezpieczone termicznie materiałem izolacyjnym stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym. Nie dopuszcza się zastosowania wełny mineralnej.
	TAK / NIE
	

	2.2
	Zabudowa
	Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości min. 10mm pokrytej aluminiową blachą ryflowaną
	TAK / NIE
	

	2.3
	Zabudowa
	konstrukcja do posadowienia kołowrotu z materiałów odpornych na korozję
	TAK / NIE
	

	2.4
	Zabudowa
	1 butla z azotem i osprzętem do napełniania kamery
	TAK / NIE
	

	2.5
	Zabudowa
	urządzenie do mycia kamery (pompka elektryczna, zbiornik z wodą min. 20 l z materiałów odpornych na korozję)
	TAK / NIE
	

	2.6
	Zabudowa
	dodatkowy monitor do podglądu inspekcji min.10” umieszczony frontem do drzwi tylnych
	TAK / NIE
	

	2.7
	Zabudowa
	półki i szuflady dla wyposażenia wykonane z materiałów wodoodpornych będących częścią zabudowy systemowej
	TAK / NIE
	

	2.8
	Zabudowa
	wysuwana szuflada do przewozu wózka inspekcyjnego i głowicy inspekcyjnej
	TAK / NIE
	

	2.9
	Zabudowa
	miejsce do przewozu kamery pchanej umieszczonej na wysuwanej platformie
	TAK / NIE
	

	3.
	Zabudowa
	Przedział studia operatora
	TAK / NIE
	

	3.1
	Zabudowa
	ściany oraz sufit studia izolowane termicznie
	TAK / NIE
	

	3.2
	Zabudowa
	wykonana z materiału łatwego do utrzymania czystości
	TAK / NIE
	

	3.3
	Zabudowa
	rozmieszczenie elementów ergonomiczne 
	TAK / NIE
	

	3.4
	Zabudowa
	ogrzewanie przestrzeni operatora pracujące niezależnie od silnika samochodu, o mocy co najmniej 2000W podłączone do głównego zbiornika paliwa samochodu
	TAK / NIE
	

	3.5
	Zabudowa
	ławka dla dwóch dodatkowych osób w przedziale
	TAK / NIE
	

	3.6
	Zabudowa
	fotel obrotowy operatora
	TAK / NIE
	

	3.7
	Zabudowa
	biurko inspekcyjne ze sterowaniem kamery, szuflady blokowane itp. stanowiące stałe wyposażenia studia operatora wykonane z materiałów wodoodpornych
	TAK / NIE
	

	3.8
	Zabudowa
	tablica magnetyczna zamontowana na ścianie
	TAK / NIE
	

	3.9
	Zabudowa
	oświetlenie studia, w tym przy stanowisku komputerowym
	TAK / NIE
	

	3.10
	Zabudowa
	konstrukcje stalowe malowane proszkowo lub inne, stanowiące szkielet zabudowy przedziału operatora 
	TAK / NIE
	

	3.11
	Zabudowa
	klimatyzacja w przedziale operatora
	TAK / NIE
	

	3.12
	Zabudowa
	szafka na kurtkę roboczą
	TAK / NIE
	

	4
	Zabudowa
	Wyposażenie dodatkowe
	TAK / NIE
	

	4.1
	Zabudowa
	komunikacja głosowa pomiędzy przedziałem operatora i przedziałem roboczym 
	TAK / NIE
	

	4.2
	Zabudowa
	klimatyzator w pomieszczeniu operatora
	TAK / NIE
	

	4.3
	Zabudowa
	kolorowa kamera najazdowa – monitory 5” LCD w przedziale studia operatora i kabinie kierowcy do podglądu przedziału roboczego 
	TAK / NIE
	

	4.4
	Zabudowa
	listwa sygnalizacyjna LED umieszczona nad tylnymi drzwiami (min. 8 trybów świecenia)
	TAK / NIE
	

	4.5
	Zabudowa
	belka sygnalizacyjna LED umieszczona nad kabiną kierowcy (w środkowej części napis POGOTOWIE WOD-KAN”
	TAK / NIE
	

	4.6
	Zabudowa
	zestaw narzędzi potrzebny do obsługi zestawu inspekcyjnego, 
	TAK / NIE
	

	4.7
	Zabudowa
	preparaty niezbędne do codziennej eksploatacji
	TAK / NIE
	

	5
	Zabudowa
	Zasilanie
	TAK / NIE
	

	5.1
	Zabudowa
	akumulatory litowe zapewniające min. 8h ciągłej pracy umieszczone pod ławką w przedziale operatora
	TAK / NIE
	

	5.2
	Zabudowa
	ładowanie akumulatorów poprzez gniazdo 230V wbudowane w burtę samochodu oraz doładowanie akumulatorów przy włączonym silniku samochodu.
	TAK / NIE
	


9. Kompatybilność rozwiązania
	Lp.
	Element przedmiotu zamówienia
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnia TAK/NIE
	Uwagi / opis rozwiązania równoważnego, jeżeli dotyczy

	1
	Kompatybilność rozwiązania
	Wskazanie w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, producentów, modeli, systemów lub technologii, jeżeli występuje, służy określeniu wymaganego standardu technicznego i funkcjonalnego oferowanego rozwiązania.
	TAK / NIE
	

	2
	Kompatybilność rozwiązania
	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż oferowany system zapewnia co najmniej takie same parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe jak wymagane w niniejszym OPZ oraz zapewnia pełną kompatybilność wszystkich dostarczonych elementów systemu, w szczególności kamery, głowicy wizyjnej, wózka jezdnego, automatycznego bębna, panelu sterującego, komputera i oprogramowania.
	TAK / NIE
	

	3
	Kompatybilność rozwiązania
	Oferowane rozwiązanie musi zapewniać prawidłową współpracę z zabudową wykonaną w pojeździe Zamawiającego oraz umożliwiać jego kompletne uruchomienie i użytkowanie bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnych elementów, urządzeń, oprogramowania, licencji, przewodów lub innych komponentów wymaganych do prawidłowego działania systemu.
	TAK / NIE
	

	4
	Kompatybilność rozwiązania
	W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania jego równoważności w ofercie, w szczególności poprzez przedstawienie kart katalogowych, opisów technicznych, deklaracji producenta, dokumentów potwierdzających kompatybilność lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę spełnienia wymagań określonych w OPZ.
	TAK / NIE
	


Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia zostały załączone do Formularza ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
	....................................................
          miejscowość i data
	     ........................................................................
 podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy albo pełnomocnika
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