


Kosztorys ofertowy

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	
	Sala 1
	

	1 d.1
	KNR-W 5-
08 0114-04
	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym szer. listwy 30 mm
	m
	10,000
	
	

	2 d.1
	KNR 5-08 0214-01
	Przewody kabelkowe w powłoce
polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach 3x2,5 mm2
	m
	15,000
	
	

	3 d.1
	KNR-W 5-
08 0301-20
	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki)
	szt.
	2,000
	
	

	4 d.1
	KNR-W 5-
08 0309-01
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych
	szt.
	2,000
	
	

	5 d.1
	KNR-W 5-
08 0902-03
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia pierwszy
	pomi ar
	1,000
	
	

	6 d.1
	KNR-W 5-
08 0902-04
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia każdy następny
	pomi ar
	2,000
	
	

	7 d.1
	KNR-W 5-
08 0902-05
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	pomi ar
	1 + 1 = 2,000
	
	

	8 d.1
	kalk. własna
	Montaż rolet zacieniających nad oknami
	szt
	4,000
	
	

	9 d.1
	KNR-W 5-
08 0803-01
	Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5
mm2
	szt.
	4 * 3 = 12,000
	
	

	2
	
	Pomieszczenie sanitarne
	

	10 d.2
	KNR-W 4-
01 0353-07
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	szt.
	1,000
	
	

	11 d.2
	KNR-W 4-
01 0331-02
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
	m2
	0,15 * 2,05 = 0,308
	
	

	12 d.2
	KNNR-W 3 1301-02
	Rozbiórka okładzin ścian na zaprawie cementowej
	m3
	2 * (2,13 * 2 +
3,17 * 2 +
1,53 + 1,67 +
1,65 + 1,75 +
3,14 + 3,42) -
0,9 * 2 * 2 +
0,9 * 2 + 0,92 * 2 = 47,560
	
	

	13 d.2
	KNNR-W 3 0801-04
	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	14 d.2
	KNR AT-23 0101-01
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	15 d.2
	KNR AT-23 0101-02
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje
cementowe
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	16 d.2
	KNR AT-23
0101-06
0101-07
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	17 d.2
	KNR K-04 0602-05
	Wykonanie izolacji z folii w płynie  gruntowanie podłoża
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	18 d.2
	KNR K-04 0602-01
	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	19 d.2
	KNR AT-23 0201-02
	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 15*30 cm
	m2
	2,13 * 3,17 +
1,75 * 3,14 +
1,53 * 1,67 = 14,802
	
	

	20 d.2
	KNR AT-22 0101-01
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	m2
	poz.12 = 47,560
	
	

	21 d.2
	KNR AT-22 0101-02
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje
cementowe
	m2
	poz.12 = 47,560
	
	

	22 d.2
	KNR AT-22
0101-04
0101-05
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm
	m2
	poz.12 = 47,560
	
	

	23 d.2
	KNR AT-22 0201-02
	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm
	m2
	poz.12 = 47,560
	
	

	24 d.2
	KNNR-W 3 1013-01
	Zabezpieczenie podłóg folią
	m2
	poz.13 = 14,802
	
	

	25 d.2
	KNNR-W 3 1003-07
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	m2
	1,04 * (2,13 *
2 + 3,17 * 2 +
1,53 + 1,67 +
1,65 + 1,75 +
3,14 + 3,42) + poz.13 = 39,512
	
	

	26 d.2
	KNNR-W 3 1003-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (kolor do uzgodnienia)
	m2
	poz.25 = 39,512
	
	

	27 d.2
	KNR-W 4-
02 0225-01
	Wymiana miski ustępowej porcelanowej
	szt.
	1,000
	
	

	28 d.2
	KNR-W 4-
02 0220-04
	demontaż i ponowny montaż z wymianą syfonu
	kpl.
	3,000
	
	

	29 d.2
	KNR-W 4-
02 0228-06
	demontaż i ponowny montaż pisuaru z wymianą syfonu
	kpl.
	1,000
	
	

	30 d.2
	KNR-W 4-
02 0127-01
	Wymiana zaworu kątowego o śr. 15 mm wraz z podłączeniem do baterii
	szt.
	6,000
	
	

	31 d.2
	KNR-W 4-
02 0132-01
	Wymiana baterii umywalkowej
	szt.
	3,000
	
	

	32 d.2
	kalk. własna
	Demontaż i ponowny montaż poręczy dla osób niepełnisprawnych
	szt
	4,000
	
	

	33 d.2
	KNR-W 2-
02 1026-01
	Ościeżnice drewniane regulowane "90" fabrycznie wykończone
	m2
	1,800
	
	

	34 d.2
	KNR-W 2-
02 1022-01
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe o podwyższonej odporności na wilgoć
	m2
	1,800
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	




podpis: ……………………………….
- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.102.0  Nr seryjny: 9827
- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.102.0  Nr seryjny: 9827
- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.102.0  Nr seryjny: 9827
