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Załącznik nr 3. Szczegółowy Opis Zamówienia
	
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr UTH5.0/2026/11/04

w projekcie „UTH 5.0 - Cyfrowa i zielona modernizacja programów nauczania” (nr projektu FERS.01.05-IP.08-0424/23) na dostawę wyposażenia Laboratorium Zarządzania Ruchem Lotniczym na potrzeby kształcenia na kierunku Transport (studia II stopnia) na Wydziale Inżynieryjnym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.  

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. 
Oferuję dostarczenie wyposażenia Laboratorium Zarządzania Ruchem Lotniczym:

	Nazwa Wykonawcy
	               

	
LP
	Wymagania Zamawiającego
	Dane dotyczące rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę

	1
	2
	3

	1
	Przedmiotem zamówienia jest wisząca makieta lotniska o minimalnych wymaganiach:
· Makieta powinna posiadać lekką i sztywną konstrukcję wykonaną z profili aluminiowych. Podłoże makiety należy wykonać z płyt kompozytowych/ płyt PVC /laminowanej płyty meblowej o grubości 18 mm. Budynki i elementy infrastruktury powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, akrylu, materiałów modelarskich lub w technologii druku 3D.
· Konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczne podwieszenie, dostęp serwisowy oraz wymianę elementów oświetlenia.
· Wymiary: szerokość 3m, wysokość 1,5m; grubość 8-10 cm.
Makieta powinna odwzorowywać minimum:
· drogę startową (RWY), drogi kołowania (TWY), płytę postojową (PPS), strefy CWY, SWY i RESA;
· stanowiska postojowe samolotów, oraz drogi techniczne;
· wieżę kontroli lotów, hangary, terminal cargo, straż pożarną, stację paliw i zaplecze techniczne;
· urządzenia nawigacyjne ILS, PAPI, wskaźnik kierunku wiatru i wyposażenie meteorologiczne;
· drogi dojazdowe, obwodnicę, parkingi, przystanki autobusowe.
Makieta powinna być wyposażona w miniaturowe oświetlenie LED SMD lub światłowodowe, odzwierciedlające rzeczywiste kolory i rozmieszczenie świateł lotniskowych.

Wymagane jest niezależne sterowanie z panelu umieszczonego na makiecie następującymi systemami:
· RWY – oświetlenie drogi startowej;
· TWY – oświetlenie dróg kołowania;
· PPS – oświetlenie płyt postojowych;
· PAPI – światła ścieżki schodzenia;
· ALS – światła podejścia;
· SWY – oświetlenie strefy zatrzymania;
· CWY – demonstracyjne podświetlenie strefy;
· terminal, wieża kontroli lotów i infrastruktura zewnętrzna.

Oznakowanie poziome i pionowe dróg startowych, dróg kołowania oraz stanowisk postojowych powinno odpowiadać rzeczywistym zasadom stosowanym na lotniskach zgodnie z wymaganiami ICAO i EASA.

Makieta powinna zawierać legendę infrastruktury w języku angielskim oraz opis poszczególnych etapów obsługi pasażerów w terminalu.

Makieta powinna umożliwiać minimum:
· Obliczanie czasu przejścia pasażerów przez terminal, w tym odprawę i kontrolę bezpieczeństwa.
· Obliczanie czasu kołowania samolotów z PPS na RWY oraz z RWY na PPS.
· Oddzielne włączanie poszczególnych systemów oświetlenia lotniska.
· Wyznaczanie tras kołowania oraz analizę organizacji ruchu naziemnego.
· Obliczanie czasu obsługi naziemnej samolotów i zajętości stanowisk postojowych.
· Analizę przepustowości terminalu i płyt postojowych.
· Prezentację oznakowania lotniskowego i systemów nawigacyjnych.
· Symulację wybranych sytuacji operacyjnych, np. zamknięcia drogi kołowania lub zmiany kierunku operacji na RWY.
· Wyznaczanie i analizę długości deklarowanych TORA, TODA, ASDA i LDA.
· Analizę połączeń komunikacyjnych lotniska z infrastrukturą drogową i kolejową.
Wykorzystywanie makiety powinno gwarantować:
· bezpieczne jej wykorzystanie;
· prostą obsługę;
· sterownik (włącz/wyłącz) powinien być zainstalowany w prawym dolnym rogu makiety na ergonomicznej wysokości.
	Spełnia  / Nie spełnia*


	
	Gwarancja

	
	· minimum 36 miesięcy 
· o awarii wykonawca poinformowany zostanie emailem.
· sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę
· po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt
Czas skutecznej naprawy – max 30 dni liczonych od czasu poinformowania wykonawcy o awarii.
	Spełnia  / Nie spełnia*


	
	Szkolenia 

	
	1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu do przeprowadzenia szkoleń dla dydaktyków UTH. 
1. Szkolenie dla dydaktyków odbędzie się w  szczególności w zakresie: przedstawienia zasad funkcjonowania, obsługi i użytkowania stanowiska dydaktycznego. 
1. Szkolenie prowadzone będzie w Kampusie Jagiellońska przy użyciu sprzętu Zamawiającego.

	Spełnia  / Nie spełnia*



Uwagi:   
	
…………………………………..
	
…………………………………..

	(miejscowość, data)
	(pieczęć i podpis osób uprawnionych)
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