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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla części I zamówienia 
– Dostosowanie szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością

1. Przedmiot i zakres 

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia określa minimalne wymagania dla zakupów realizowanych w ramach projektu  „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0026/25 w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Pakość. 

Zasada równoważności: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowane wyposażenie posiada parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze niż opisane w niniejszym dokumencie. 
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać ich równoważność.

2. Zestawienie wszystkich pozycji zamówienia:

	Lp.
	Zakres
	Szkoła
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	1
	DOSTOSOWANIE SZKOŁY DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	Rampa do drzwi
	szt.
	2

	2
	DOSTOSOWANIE SZKOŁY DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	Pętla indukcyjna
	szt.
	1

	3
	DOSTOSOWANIE SZKOŁY DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	Mobilna rampa podjazdowa
	szt.
	1



3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rampa do drzwi – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu (szt., ilość: 2)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	1
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	szt.
	2

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Rodzaj produktu
	Aluminiowa rampa progowa do pokonywania progów i niewielkich różnic poziomów przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z możliwością zaoferowania rozwiązania równoważnego.

	Przeznaczenie
	Do wózków inwalidzkich ręcznych i elektrycznych, skuterów inwalidzkich, chodzików, wózków dziecięcych oraz transportu lekkich ładunków.

	Regulacja wysokości
	Tak – możliwość regulacji wysokości w zakresie co najmniej 2–10,5 cm lub równoważnym, zapewniającym dopasowanie do różnych wysokości progów.

	Konstrukcja
	Aluminiowa, Jednolita lub modułowa lub segmentowa - umożliwiająca dostosowanie wysokości poprzez montaż lub demontaż elementów.

	Powierzchnia najazdowa
	Antypoślizgowa, zapewniająca bezpieczny przejazd w warunkach suchych i wilgotnych.

	Nośność
	min. 317 kg

	Szerokość użytkowa
	Minimum 86 cm.

	Długość
	Dostosowana do wysokości rampy; konstrukcja zapewniająca łagodny najazd.

	Bezpieczeństwo
	Stabilna konstrukcja, wzmocnione połączenia oraz elementy zapobiegające przesuwaniu się rampy podczas użytkowania.

	Wyposażenie
	Rampa, instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim.

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące.


2. Pętla indukcyjna – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu (szt., ilość: 1)

	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	2
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Funkcjonalność:
	Przenośna pętla indukcyjna - do rozmów indywidualnych

	Konstrukcja:
	Wbudowany mikrofon, wzmacniacz i antena pętli oraz akumulator (lub w zestawie)

	Typ mikrofonu:
	Pojemnościowy

	Zasilanie:
	Akumulator + zasilacz 

	Czas pracy:
	Do 4 h (ciągła praca), do 48 h (czuwanie)

	Złącza:
	Wejście audio 3,5 mm, zasilanie 

	Wskaźnik LED:
	TAK

	Gwarancja:
	Minimum 24 miesiące.


3. Mobilna rampa podjazdowa – Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	3
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Funkcjonalność:
	Rampa składana umożliwiająca wjazd osobom poruszającym się z wykorzystaniem wózków dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej

	Maksymalny udźwig:
	Nie mniejszy niż 250 kg

	Długość min.:
	Dostosowana do wysokości rampy; konstrukcja zapewniająca łagodny najazd.

	Waga całkowita:
	do 30 kg

	Powierzchnia rampy:
	Antypoślizgowa

	Sposób przechowywania:
	Konstrukcja składana, dopuszcza się rampy tworzone z kompletu szyn teleskopowych

	Przeznaczenie:
	Długość min. 360 cm

	Gwarancja:
	Minimum 24 miesiące




Wymagania wspólne dla wszystkich urządzeń
1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad.
2. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia wraz z wyposażeniem standardowym producenta, niezbędnym do ich prawidłowego użytkowania.
4. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym opisie zamówienia.
5. Parametry wskazane jako „minimum” oznaczają wartość nie niższą od wymaganej, natomiast parametry wskazane jako „maksimum” oznaczają wartość nie wyższą od wymaganej.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż określona w niniejszej specyfikacji.
7. Sprzęt musi być objęty gwarancją na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
8. W przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach lepszych niż wymagane minimalne, nie może to powodować pogorszenia pozostałych wymaganych funkcjonalności urządzenia.
9. Dostawa obejmuje transport, wniesienie i przekazanie przedmiotu zamówienia                       w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu                   i dostawy do momentu odbioru przez Zamawiającego.
11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru braków ilościowych, uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia lub uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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Zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektów podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość
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