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Załącznik nr 3. Szczegółowy Opis Zamówienia
	
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr UTH5.0/2026/11/06

w projekcie „UTH 5.0 - Cyfrowa i zielona modernizacja programów nauczania” (nr projektu FERS.01.05-IP.08-0424/23) na dostawę wyposażenia Laboratorium diagnostyki samochodowej na potrzeby kształcenia na kierunku Transport (studia II stopnia) na Wydziale Inżynieryjnym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.  

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w specyfikacji (pozycja Dane dotyczące sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – kolumna nr 3) producenta, typ, model urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 3.
Oferuję dostarczenie wyposażenia Laboratorium układów napędowych:


	Nazwa Wykonawcy
	   

	
LP
	
Wymagania Zamawiającego
	Dane dotyczące sprzętu 
oferowanego przez Wykonawcę
(należy podać producenta, typ, model urządzenia / nazwę oferowanego produktu lub szczegółowe parametry techniczne) 
/Wypełnia Wykonawca - należy podać poszczególne parametry

	1
	2
	3

	1
	Profesjonalne urządzenie do odczytu, zapisu, programowania, diagnostyki oraz odtwarzania oprogramowania elektronicznych sterowników silnika (ECU) i skrzyń biegów (TCU), przeznaczone do zastosowań dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych.
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne:
· Obsługa minimum trzech trybów komunikacji i programowania: OBD, BENCH i BOOT.
· Możliwość odczytu i zapisu pamięci FLASH oraz EEPROM w obsługiwanych sterownikach.
· Obsługa sterowników ECU i TCU różnych producentów, w tym Bosch, Continental/Siemens i Delphi lub równoważnych.
· Obsługa minimum czterech kategorii pojazdów: samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych, obsługa motocykli.
· Obsługa komunikacji CAN i K-Line oraz odpowiednich protokołów diagnostycznych stosowanych w pojazdach.
· Możliwość odczytu i zapisu niezaszyfrowanych plików binarnych, w tym formatu BIN, bez konieczności korzystania z przypisanego zewnętrznego operatora.
· Możliwość tworzenia kopii zapasowych, przywracania oprogramowania oraz klonowania danych wybranych kompatybilnych sterowników.
· Automatyczna weryfikacja lub korekcja sum kontrolnych podczas programowania obsługiwanych sterowników.
· Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wybór sterownika, rodzaju połączenia oraz realizację operacji odczytu i zapisu.
· Licencja bezterminowa na oprogramowanie.
· Minimum 24 miesięcy dostępu do aktualizacji oprogramowania i protokołów.
· Kompletny zestaw przewodów OBD, BENCH i BOOT, adapterów niezbędnych do realizacji wymaganych funkcji, zasilacz oraz oprogramowanie z aktywnymi licencjami.

	                                            

	2
	Profesjonalne urządzenie do diagnostyki elektronicznych układów pojazdów samochodowych, przeznaczone do zastosowań dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych.
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne:
· Obsługa minimum pięciu kategorii pojazdów: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy oraz przyczepy i naczepy.
· Diagnostyka wielomarkowa pojazdów europejskich, azjatyckich i amerykańskich.
· Obsługa instalacji elektrycznych pojazdów 12 V i 24 V.
· Obsługa standardów komunikacji diagnostycznej OBD-II/EOBD, CAN oraz K-Line lub równoważnych stosowanych w obsługiwanych pojazdach.
· Automatyczne rozpoznawanie numeru VIN i skanowanie sterowników pojazdu, w zakresie obsługiwanych modeli.
· Odczyt i kasowanie kodów błędów DTC wraz z opisem, podgląd parametrów rzeczywistych w formie liczbowej i graficznej.
· Testowanie elementów wykonawczych, przeprowadzanie adaptacji, kalibracji, kodowania i podstawowych procedur serwisowych.
· Obsługa diagnostyczna układów silnika, skrzyni biegów, ABS/EBS, poduszek powietrznych, układów emisji spalin i innych sterowników pojazdu.
· Realizacja funkcji serwisowych, minimum: reset inspekcji, obsługa DPF, adaptacja akumulatora, kalibracja czujnika kąta skrętu i obsługa hamulca postojowego – w kompatybilnych pojazdach.
· Połączenie z pojazdem poprzez interfejs diagnostyczny, z komunikacją przewodową lub bezprzewodową.
· Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim, działające na laptopie.
· Możliwość zapisywania i eksportowania raportów diagnostycznych.
· Licencja bezterminowa na oprogramowanie.
· Minimum 24 miesięcy dostępu do aktualizacji oprogramowania.
· Zestaw obejmujący interfejs diagnostyczny, niezbędne przewody, aktywne licencje do diagnostyki pojazdów osobowych i ciężarowych, oprogramowanie oraz instrukcję obsługi.
.
	                                            

	3
	Profesjonalne urządzenie do programowania kluczy samochodowych, obsługi immobilizerów, pamięci elektronicznych oraz diagnostyki sterowników pojazdów, przeznaczonego do zastosowań dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych.
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne:
· Obsługa programowania i dopisywania kluczy mechanicznych z transponderem, kart oraz kluczy inteligentnych Smart Key/Keyless.
· Programowanie, adaptacja i synchronizacja immobilizerów oraz pilotów zdalnego sterowania.
· Możliwość odczytu i zapisu danych w pamięciach EEPROM wybranych sterowników pojazdów.
· Obsługa transponderów RFID oraz identyfikacja wybranych typów kluczy samochodowych.
· Możliwość odnawiania lub ponownego przygotowywania kompatybilnych kluczy do programowania.
· Diagnostyka elektronicznych sterowników pojazdu, obejmująca minimum odczyt i kasowanie kodów usterek oraz podgląd parametrów rzeczywistych.
· Obsługa funkcji specjalnych, minimum: reset inspekcji serwisowej, adaptacja akumulatora, obsługa EPB, DPF oraz kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy, w kompatybilnych pojazdach.
· Możliwość przeprowadzania wybranych procedur adaptacji i kodowania sterowników ECU oraz systemów bezpieczeństwa pojazdu.
· Obsługa samochodów osobowych i dostawczych minimum trzech grup producentów: europejskich, azjatyckich i amerykańskich.
· Komunikacja z pojazdem przez złącze diagnostyczne OBD-II oraz obsługa protokołów CAN i K-Line lub równoważnych.
· Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali, wbudowany akumulator oraz możliwość aktualizacji oprogramowania.
· Zestaw zawierający urządzenie diagnostyczne, programator pamięci i transponderów, przewody OBD-II, niezbędne adaptery, zasilacz oraz walizkę transportową.
· Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim, Licencja bezterminowa na oprogramowanie, minimum 24 miesięcy dostępu do aktualizacji.
	                                            

	4
	4 fabrycznie nowe stacje lutownicze przeznaczone do prac dydaktycznych, laboratoryjnych, montażu i naprawy układów elektronicznych.
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne:
· Moc stacji lutowniczej – minimum 60 W.
· Regulacja temperatury grotu w zakresie 200–450°C.
· Elektroniczna regulacja i stabilizacja temperatury.
· Zasilanie sieciowe 230 V AC.
· Zabezpieczenie ESD umożliwiające bezpieczną pracę z elementami elektronicznymi.
· Możliwość wymiany grotów lutowniczych.
· Wyposażenie w kolbę lutowniczą, podstawkę i element do czyszczenia grotu.
· Konstrukcja przystosowana do lutowania elementów elektronicznych, przewodów i płytek PCB.

	                                            

	
	Gwarancja

	
	· Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy 
· O awarii wykonawca poinformowany zostanie emailem.
· Sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę
· Po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt
· Czas skutecznej naprawy – max 30 dni liczonych od czasu poinformowania wykonawcy o awarii.
	Spełnia  / Nie spełnia*


	
	Szkolenia 

	
	1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu do przeprowadzenia szkoleń dla dydaktyków UTH. 
1. Szkolenie dla dydaktyków odbędzie się w  szczególności w zakresie: przedstawienia zasad funkcjonowania, obsługi i użytkowania stanowiska dydaktycznego. 
1. Szkolenie prowadzone będzie w Kampusie Jagiellońska przy użyciu sprzętu Zamawiającego.

	Spełnia  / Nie spełnia*




Uwagi:   



	…………………………………..
	…………………………………..

	(miejscowość, data)
	(pieczęć i podpis osób uprawnionych)
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