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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2026

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Dane Oferenta / Wykonawcy
	Nazwa (firma) Wykonawcy
	

	Adres siedziby
	

	NIP
	

	Osoba do kontaktu – imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail
	

	Osoba właściwa do reprezentowania Wykonawcy
	


II. Cena oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2026 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1), za cenę:
	Wyszczególnienie
	Kwota
	Słownie

	Cena netto
	……………………… zł
	

	Podatek VAT (stawka ……… %)
	……………………… zł
	

	Cena brutto
	……………………… zł
	



Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania umowy wykonawczej.
III. Oświadczenia w zakresie kryteriów oceny ofert
	Kryterium
	Wartość oferowana

	Czas reakcji zdalnej 
	……… godzin roboczych

	Czas usunięcia awarii 
	……… godzin roboczych

	Gwarancja Wykonawcy na roboty budowlano-montażowe
	……… lat


IV. Wadium
	Forma wniesienia wadium
	

	Numer rachunku bankowego do zwrotu wadium (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)
	



V. Oferowane urządzenia i parametry
Zgodnie z pkt 15.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazujemy producenta i model oferowanych urządzeń oraz ich parametry.
Tabela 1. Moduły fotowoltaiczne
	Parametr
	Wartość oferowana

	Producent
	

	Model
	

	Moc jednostkowa modułu [Wp]
	

	Liczba modułów [szt.]
	

	Łączna moc zainstalowana DC [kWp]
	

	Technologia ogniwa
	

	Tolerancja mocy [%]
	

	Gwarancja produktowa producenta [lat]
	

	Gwarancja mocy — wartość i horyzont (np. 87 % po 30 latach)
	

	Certyfikaty — numer i jednostka certyfikująca
	


Tabela 2. Konwertery DC/DC (optymalizatory)
	Parametr
	Wartość oferowana

	Producent
	

	Model
	

	Liczba modułów obsługiwanych przez jedno urządzenie
	

	Liczba urządzeń [szt.]
	

	Znamionowa moc wejściowa DC [W]
	

	Maksymalne napięcie wejściowe [V]
	

	Sprawność ważona [%]
	

	Sprawność maksymalna [%]
	

	Stopień ochrony IP
	

	Typ złącz i norma zgodności
	

	Gwarancja producenta [lat]
	


Tabela 3. Falowniki
	Parametr
	Wartość oferowana

	Producent
	

	Model
	

	Liczba falowników [szt.]
	

	Moc jednostkowa AC [kW]
	

	Łączna moc AC [kW]
	

	Sprawność maksymalna [%]
	

	Sprawność europejska [%]
	

	Zakres regulacji cos φ
	

	Stopień ochrony IP
	

	Interfejsy komunikacyjne
	

	Gwarancja producenta [lat]
	

	Numer certyfikatu sprzętu dla modułu wytwarzania typu B
	

	Jednostka certyfikująca
	


Tabela 4. Konstrukcja wsporcza
	Parametr
	Wartość oferowana

	Producent
	

	System / model
	

	Układ rozmieszczenia modułów (południowy / wschód–zachód)
	

	Kąt nachylenia [°]
	

	Certyfikat wytrzymałości — norma i numer
	

	Gwarancja producenta [lat]
	


Tabela 5. Pozostałe urządzenia
	Urządzenie
	Producent
	Model

	Brama komunikacyjna
	
	

	Licznik — pomiar produkcji
	
	

	Licznik — pomiar bilansujący
	
	

	Licznik układu pomiarowo-rozliczeniowego SN
	
	

	Przekładniki prądowe SN
	
	

	Przekładniki napięciowe SN
	
	


Tabela 6. System monitoringu
	Parametr
	Wartość oferowana

	Nazwa systemu monitoringu
	

	Poziom monitorowania produkcji (moduł / para modułów)
	

	Okres bezpłatnego dostępu [lat]
	

	Sposób realizacji wymagania z pkt 6.9 OPZ — wspólna prezentacja obu instalacji
	


VI. Oświadczenia Wykonawcy
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Warunkami Przyłączenia nr P/25/070382 z dnia 15.10.2025 r., i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
2. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym wymagania progowe określone w pkt 2 tego Opisu;
3. cena oferty obejmuje całość zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do jego wykonania, w tym opłaty administracyjne, o których mowa w pkt 13.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia;
4. uzyskamy ostateczne pozwolenie na budowę oraz pozostałe decyzje administracyjne wskazane w pkt 13.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego;
5. zapewnimy personel posiadający świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń do 1 kV oraz do 30 kV w odniesieniu do prac w stacji transformatorowej SN, zgodnie z pkt 14.10 Opisu Przedmiotu Zamówienia;
6. wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 30 czerwca 2027 r.;
7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, liczony od upływu terminu składania ofert;
8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto;
9. wszystkie dostarczane urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, oraz będą posiadać wymagane prawem certyfikaty i oznaczenia, w tym oznaczenie CE;
10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazujemy w niniejszym postępowaniu.
VII. Podpis
	Miejscowość i data
	Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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