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Załącznik nr 1 

Nazwa Wykonawcy:…………………………….

Adres:…………………………………………………

Gmina (dot. oferentów krajowych): 

………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………


Zamawiający: REAL JCP TECHNIC sp. Z o. o.

	
Dostawa materiałów na konstrukcję maszyny na potrzeby realizacji projektu FELD.01.02-IP.02-0037/24 - Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania oraz zbudowania prototypu innowacyjnego produktu: autonomiczna wieża parkingowa z zintegrowanym systemem odzysku energii.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2026-92954-295220 oferuję/emy wykonanie niniejszej dostawy na następujących warunkach:

	Przedmiot zamówienia:
	Ilość
	Oferowana cena netto
	Oferowana cena brutto 

	Obudowa stojąca pusta, IP65, kl. I RAL7035 (800x2000x300) z cokołem 100 mm z płyta montażową
	1szt.
	 
	 

	Panel HMI dotykowy 7 cali TFT panoramiczny, komunikacja profit, 16 MILIONÓW KOLORÓW, WBUDOWANA PAMIĘĆ 12 MB 24VDC
	1szt.
	 
	 

	Panel HMI dotykowy 4 cali TFT , komunikacja profinet, 16 MILIONÓW KOLORÓW, WBUDOWANA PAMIĘĆ 4 MB 24VDC
	1szt.
	 
	 

	Zasilacz stabilizowany 3x400VAC, 24VDC 20A 90x145x150
	1szt.
	 
	 

	Zasilacz selektywny 4 kanałowy 10A z regulacja prądu wyjściowego
	1szt.
	 
	 

	Sterownik PLC safety  14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC)10 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC)2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC),ZASILANIE: 24V DC, komunikacja profinet
	1szt.
	 
	 

	Moduł FAIL_SAFE 16 wejść 24VDC binarnych integralny z powyższym PLC
	1szt.
	 
	 

	Moduł wyjść FAIL_SAFE  2Q 5A przekaźnikowe integralny z powyższym PLC
	1szt.
	 
	 

	Moduł 16 wejsc24VDC , 16 wyjść 24VDC0,5A binarnych integralny z powyższym PLC
	2szt.
	 
	 

	Karta zbliżeniowa RFID 
	20szt.
	 
	 

	Czytnik/zapis RFID IP67 24VDC z interfejsem Profinet oraz kompletem okablowania o długości 15mb,
	1szt.
	 
	 

	Switch niezarządzany megabitowy 8 x RJ45 24VDC
	1szt.
	 
	 

	Przekaźnik Przemysłowy 24VDC, IP20, 10A, 1x NO 1x NC 
	16szt
	 
	 

	Przekaźnik przemysłowy 24VDC, IP20, 3A, 1xNO, 1xNC  6,2x52,5x93
	20szt.
	 
	 

	Wyłącznik główny 3p IU=250A P/AC-23A - Wyłącznik bezpieczeństwa 3-p 132kW,  możliwość zablokowania,  możliwość montażu na płycie z wyprowadzeniem dźwigni na drzwiczki
	1szt.
	 
	 

	Wyłącznik różnicowo prądowy 63A 100mA 4P szyna Din, 
	2szt.
	 
	 

	Wyłącznik Nadprądowy 3P C4
	1szt.
	 
	 

	Wyłącznik nadprądowy 1P C6 
	4szt.
	 
	 

	Wyłącznik nadprądowy 1P B6
	2szt.
	 
	 

	Wyłącznik nadprądowy 1P B10
	4szt.
	 
	 

	Wyłącznik nadprądowy 1P B16
	2szt.
	 
	 

	Podstawa bezpiecznikowa 3P 125A
	4szt.
	 
	 

	Bezpiecznik topikowy 63A 22x58mm
	12szt.
	 
	 

	Korytko grzebieniowe  80h szer. 40
	4mb
	 
	 

	Korytko grzebieniowe  80h szer. 60
	4mb
	 
	 

	Korytko grzebieniowe  80h szer. 80
	4mb
	 
	 

	Korytko grzebieniowe  80h szer. 100
	2mb
	 
	 

	Szyna TH35
	6mb
	 
	 

	Grzejnik rezystancyjny 550W 230VAC 150x155x215 wraz z zewnętrznym termostatem regulowanym
	1szt.
	 
	 

	Wentylacja szafy z filtrami i zewnętrznym termostatem regulowanym 230VAC 
	1szt.
	 
	 

	Przewód żółto zielony 50mm2 750V
	5mb
	 
	 

	Przewód niebieski 50mm2 750V
	5mb
	 
	 

	Przewód czarny 50mm2 750V
	15mb
	 
	 

	Przewód czarny 35mm2 750V
	40mb
	 
	 

	Przewód żółto zielony 35mm2 750V
	15mb
	 
	 

	Przewód niebieski 35mm2 750V
	20mb
	 
	 

	Przewód niebieski 16mm2 750V
	15mb
	 
	 

	Przewód czarny 16mm2 750V
	25mb
	 
	 

	Przewód żółtozielony 16mm2 750V
	10mb
	 
	 

	Przewód brązowy 2,5mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód brązowy 1,5mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód niebieski 2,5mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód niebieski 1,5mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód szary 0,75mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód niebieski z białym paskiem 0,75mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód biały 0,5mm2 750V
	200mb
	 
	 

	Przewód szary 0,5mm2 750V
	200mb
	 
	 

	Przewód niebieski z białym paskiem 0,5mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód brązowy 0,5mm2 750V
	100mb
	 
	 

	Przewód żółtozielony 2,5mm2 750V
	20mb
	 
	 

	Przewód zółtozielony1,5mm2 750V
	20mb
	 
	 

	Przewód żółtozielony 0,5mm2 750V
	20mb
	 
	 

	Blokada aparatów na szynie Th35
	40szt
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 75mm2 szara 
	3szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 75mm2 niebieska
	1szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 75mm2 żółto zielona 
	1szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 50mm2 szara 
	6szt
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 50mm2 niebieska 
	2szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 50mm2 żółto zielona
	2szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 4mm2 szara 
	26szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 4mm2 niebieska
	8szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 4mm2 żółtozielona 
	8szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 2,5mm2 szara 
	60szt
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 2,5mm2 niebieska 
	30szt.
	 
	 

	Złączka szynowa zaciskowa 2,5mm2 żółtozielona
	8szt.
	 
	 

	Złączka szynowa 2‑piętrowa 2,5mm2 szara L/L
	30szt.
	 
	 

	Złączka szynowa 3‑piętrowa 2,5mm2 L/L/L
	36szt.
	 
	 

	Mostek grzebieniowy do złączki szynowej 2,5mm
	25szt
	 
	 

	Mostek grzebieniowy do złączki szynowej 4mm
	25szt
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 75
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 50
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2x35
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 35
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 16
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2x16
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2x2,5
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 1,5
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2x1,5
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 0,75
	2op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2x0,75
	1op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 0,5
	4op.
	 
	 

	Końcówka tulejkowa izolowana HI 2x0,5
	1op.
	 
	 

	Oznaczniki do złączek 75mm2, 50mm2, 4mm2, 2,5mm2 zaciskowych od nr 0 do nr.100 
	2kpl.
	 
	 

	Znacznik do listwa zaciskowych TH35
	20szt.
	 
	 

	Końcówka kablowa KSC 8x35mm
	6szt.
	 
	 

	Końcówka kablowa KSC 8x16mm
	6szt
	 
	 

	Końcówka kablowa KSC 8x50mm
	4szt.
	 
	 

	Końcówka kablowa KSC 8x75mm
	4szt.
	 
	 

	Przemysłowa szyna wyrównawcza na izolatorach, bez pokrywy, 16 zacisków m8, Cu 
	1szt.
	 
	 

	Złącze: zasilające AC; na szynę DIN; 230VAC; 16A
	1szt.
	 
	 

	Śruba M5x8 z łbem grzybkowym , imbus
	500szt
	 
	 

	Gwintownik M5 Maszynowy 
	3szt.
	 
	 

	Dławik Kablowy PG16 czarny
	20szt.
	 
	 

	Dławik Kablowy PG21czarny
	10szt
	 
	 

	Dławik Kablowy PG29 czarny
	10szt
	 
	 

	Dławik Kablowy PG42czarny
	10szt
	 
	 

	Patchcord cat6 S/FTP 0,5m
	2szt.
	 
	 

	Patchcord cat6 S/FTP 1m
	1szt.
	 
	 

	Patchcord cat6 S/FTP 2m
	1szt.
	 
	 

	Przełącznik kluczykowy z kompletem styków 2xNO, 2xNC 22mm
	1szt.
	 
	 

	Patchcord cat6 S/FTP 15m
	1szt.
	 
	 

	Przycisk grzybkowy z kompletem styków 2xNC 22mm
	1szt.
	 
	 

	Patchcord cat6 S/FTP 10m
	1szt.
	 
	 

	Gniazdo Na Panel Rj45  Do Montażu Na Otwór O Średnicy 22 mm
	5szt.
	 
	 

	Adapter montażowy na szynę th35 pod osprzęt 22mm
	4szt.
	 
	 

	 
	SUMA
	 
	 






Oświadczam(-y), że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie  wnoszę/ wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.


1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19/06/2026 r. do godziny 12:00.
2. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie. 
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej PDF, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
5.  Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie za pośrednictwem BK2021 w terminie określonym w niniejszym punkcie. Za kompletną ofertę uznaje się ofertę zawierającą wypełniony i podpisany załącznik nr 1, załącznik nr 2, oraz załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy.
7. Zamówienie musi być zrealizowane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za dzień realizacji zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia zgodnej z zamówieniem (pełnej) ilości zamówionych produktów lub usług wraz z fakturą do Zamawiającego.
8.  Zasady rozliczania - Płatność maksymalnie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub faktury zaliczkowej.
9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. W przypadku wystąpienia w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów - określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i wskazanych cechach użytkowych.
12. Realizacja umowy musi nastąpić maksymalnie 14 dni od momentu podpisania umowy. 
13. Podpisanie umowy może nastąpić w osobiście, w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną o której mowa w art. 78(1) KC (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ceny oferty wg średniego kursu NBP dla waluty wskazanej w niniejszej ofercie obowiązującego w momencie otwarcia oferty z dnia poprzedniego, w przypadku terminu otwarcia ofert upływającego przed 13.00 lub z dnia bieżącego w przypadku jeśli otwarcie ofert nastąpi po godzinie 13.00.
15. Jeżeli wpłynie oferta z ceną netto o co najmniej 30% niższą od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, który ją złożył, do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
16. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wybory Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W tym celu w/w osoby składają oświadczenia o treści określonej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.
17. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
18. Zamawiający nie przewiduje dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonych ofert
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



Oświadczam (-y), że podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. 

Zobowiązuje/ Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana moja/nasza oferta.




Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 
…………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………….



Oświadczam/ Oświadczamy również, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

	………………………………………….
	Data i podpis Wykonawcy
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