	PRACOWNIE KOMPAS JUTRA SPECYFIKACJA

	L.p.
	Nazwa sprzętu, narzędzi lub pomocy dydaktycznych
	SPECYFIKACJA
	Liczba sztuk

	1.
	Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury

	Elektroniczny, wiatrakowy anemometr , czyli miernik przepływu powietrza, dokonuje pomiarów w różnych jednostkach: m/s, km/h oraz w stopach na minutę (ft/min), węzłach i milach na godzinę. Dodatkowo, dokonuje też pomiaru temperatury powietrza (w stopniach C lub F) i obie te wartości jednocześnie wyświetlane są na wielopoziomowym wyświetlaczu LCD (3 5/6; wyświetlana cyfra: 10 mm). Wciśnięcie odrębnego przycisku powoduje wyświetlenie wartości przeciętnej i maksymalnej. Kompaktowa, ergonomiczna i nowoczesna obudowa. Skalibrowany fabrycznie.

Pozostałe parametry:

Dokładność: +/- 5% (przepływ powietrza); +/- 2 st.C; +/- 3,6 st.F (temp. powietrza). Pomiary: 1,5/s. Zakresy (dla m i st.C) : 0…30 m/s; -10…45 st.C. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona). Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: -10…45 st. C / < 80% wilg. wzgl. Zgodny z dyrektywą unijną 2004/108/EC. Przystosowany do wkręcenia statywu (nie dołączony). Wymiary: 55 x 155 x 35 mm, waga 120 g.
	1,00

	2.
	Globus fiz., niepodśw., 22 cm
	Globus fizyczny niepodświetlany o średnicy 22 cm. Wersja polska.
	2,00

	3.
	Globus indukcyjny średnica 25 cm 
	Globus indukcyjny (czarna powierzchnia) o średnicy 25 cm. Po powierzchni można pisać kredą tablicową.
	2,00

	4.
	Zlewka miarowa (borokrzemian.) 50 ml,  wysoka
	Zleweki szklane borokrzemianowe  (odporne!) o różnej pojemności: zlewka 50 ml, zlewka 100 ml, zlewka 250 ml. Może być w komplecie razem 10 sztuk
	10,00

	5.
	Kolba płaskodenna 500 ml
	wąska szyja, borokrzemianowe szkło.
	8,00

	6.
	Model komórki roślinnej
	Demonstracyjny, kolorowy model komórki roślinnej wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, przymocowany do podstawy. Wymiary: ok. 22 x 27 x 6 cm.   
	1,00

	7.
	Kompas kartogr. z linijką i 4 skalami
	Kompas z igłą zawieszoną w płynie, wtopiony w przezroczystą linijkę. Umożliwia pracę z mapą oraz określanie azymutu w terenie. Trwały i estetyczny. Średnica samego kompasu: ok.5 cm.
	15,00

	8.
	Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania
	Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z elektrostatyki, w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej pałeczki: 30 cm.
	4,00

	9.
	Model strukturalny liścia 3-wymiarowy
	Model strukturalny liścia, 3-wymiarowy

Duży, demonstracyjny model przedstawiający budowę i strukturę liścia, nie tylko szczegółowo, ale też bardzo realistycznie i poglądowo.

Olbrzymie powiększenie - bardzo przydatne do celów edukacyjnych - oraz staranne wykonanie pozwalają zaprezentować i omówić za pomocą modelu poziom komórkowy (komórki i ich struktury), tkankowy, jak również systemy występujące w liściu rośliny.

Trójwymiarowa konstrukcja modelu w realistyczny sposób prezentuje rozmieszczenie komórek oraz tkanek budujących liść. Model pozwala przedstawić budowę liścia w sposób znacznie bardziej czytelny niż płaskie schematy, co dobrze widać na załączonych zdjęciach (widok modelu z różnych stron). To szczególnie przydatna pomoc podczas omawiania budowy epidermy, miękiszu asymilacyjnego oraz wiązek przewodzących podczas lekcji biologii i botaniki.

Cechy i wymiary modelu: trójwymiarowy model budowy liścia; bardzo duże powiększenie struktur; prezentacja budowy na poziomie komórkowym i tkankowym

realistyczne odwzorowanie przestrzennego układu komórek; widoczne tkanki okrywające, miękiszowe i przewodzące; kolorowe wykonanie ułatwiające identyfikację struktur; dołączony opis poszczególnych elementów budowy w języku polskim

wykonany z trwałego tworzywa, stabilna podstawa, wymiary: 15 x 43 x 21 cm

Na modelu widoczne są m.in.: kutykula, skórka górna i dolna liścia, miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty, aparaty szparkowe, komórki przyszparkowe, przestrzenie międzykomórkowe oraz wiązki przewodzące z tkanką przewodzącą wodę i substancje odżywcze.
	1,00

	10.
	Lornetka podstawowa, 10x25mm
	Lornetka metalowa, 10x25mm, specjalnie gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk. Ekonomiczna i lekka. Pozostałe parametry: pole widzenia 100 m/1000 m; waga 200 g.
	12,00

	11.
	Lupa szklana z rączką 3x/100 mm
	Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Duża średnica soczewki: 100 mm.
	24,00

	12.
	Lustra wklęsło - wypukłe  bezpieczne kpl.10 szt.
	Lusterka z tworzywa, dwustronne wklęsło-wypukłe - bok 10 cm - 10 sztuk

	2,00

	13.
	Stacja pogody (3 przyrządy) z rączką, przenośna
	Kompaktowa stacja pogody dla młodszych z wyjmowanymi przyrządami (3 różnymi) umieszczonymi w specjalnych gniazdach w jednolitej obudowie z rączką – umożliwia to swobodne przenoszenie stacji. Wykonana z trwałego, kolorowego tworzywa. Wyjmowane przyrządy to: termometr (stopnie Celsjusza i Fahrenheita), barometr, higrometr.
	1,00

	14.
	Butelka z zakraplaczem, 30 ml, szkl.
	Butelka szklana (brązowe szkło) o pojemności 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z korkiem. Wygodna do przenoszenia niewielkich ilości płynów (próbek z terenu lub odczynników w teren).
	24,00

	15.
	Krystalizator
	Krystalizator borokrzemianowy o pojemności 300 ml, zewnętrznej średnicy 100 mm i h=50 mm. Płaski, z wylewem.
	3,00

	16.
	Lustro płaskie bezpieczne kpl.2 szt. 15na15
	Lustra płaskie, bezpieczne, kpl. 2 szt.

2 szt. bezpiecznych (bez szkła) luster, dwustronnych, każde o wymiarach 15x15 lub 10x15 cm.  Przydatne do ćwiczeń z zakresu symetrii.
	2,00

	17.
	Sączek laboratoryjny
	Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt.
	8,00

	18.
	Zestaw znaków ostrzegawczych z regulaminem
	Plansza edukacyjna prezentująca najważniejsze piktogramy ostrzegawcze oznaczające najbardziej niebezpieczne substancje i informacyjne stosowane w różnych miejscach użyteczności publicznej i np.: na opakowaniach substancji. 
Stanowi praktyczną pomoc dydaktyczną wspierającą naukę zasad bezpieczeństwa, rozpoznawania znaków ostrzegawczych oraz właściwego reagowania na potencjalne zagrożenia
Parametry techniczne: format: 100 × 70 cm, plansza ścienna, górna i dolna krawędź wzmocniona stalowymi listwami, obustronne foliowanie zapewniające wysoką trwałość oraz łatwość utrzymania w czystości

Pomoc dydaktyczna do pracowni szkolnych, ośrodków edukacyjnych i placówek prowadzących zajęcia z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
	1,00

	19.
	Cylindry miarowe kpl. 7 różnych
	Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. Cylindry mają ośmiokątne podstawy zapewniające dodatkową stabilność.

Tolerancja klasy B. Wysoka tolerancja cieplna z zakresem temperatur od -20oC do +135oC. Autoklawowalny w temperaturze 121oC.
	2,00

	20.
	Model szkieletu człowieka na statywie
	Szkielet człowieka (model), naturalnej wielkości, na stojaku z kółkami. Starannie wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać, dołączone zęby zapasowe - 3 szt.. Wysokość: 175 cm
	1,00

	21.
	Zestaw  do badań rozszerzalności cieplnej
	Znany od lat komplet, zwany też Pierścieniem Gravesanda, czyli metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. Szybkie i skuteczne doświadczenie dowodzące istnienia rozszerzalności cieplnej.
	2

	22.
	Słońce, Ziemia Księżyc w ruchu IV
	Pomoc dydaktyczna zwana także tellurium. Wygodna i podstawowa wersja tego modelu – zasilany jest bateryjnie (2 x AA) i umożliwia prezentację takich trudnych do zrozumienia przez uczniów w szkole zjawisk, jak: ruch wirowy i obiegowy Ziemi, dzień i noc, zmiany dzienne oświetlenia, pory roku, zaćmienia, długość cienia… Słońce reprezentowane jest w modelu przez żółtą kulę, z której pod odpowiednim kątem pada światło na Ziemię reprezentowaną przez globus kuli ziemskiej nachylony pod właściwym kątem do orbity. Słońce i Ziemia umieszczone są na stabilnym ramieniu, a na oddzielnym wysięgniku umieszczony jest model Księżyca, który można ustawiać wokół Ziemi. Model poruszany jest za pomocą systemu przekładni i poruszany lub ustawiany ręcznie, podświetlany bateryjnie (wyłącznik) – można go więc przemieszczać swobodnie, a wykonany jest z plastiku i metalu. Na podstawie umieszczono informacje (oznaczenia w j.ang.) o porach roku na półkulach północnej i południowej oraz oznaczenie 12 kolejnych miesięcy; te same informacje w języku polskim znajdują się na nakładanym kolorowym krążku. Dodatkowym elementem jest płaska figurka człowieka z tworzywa sztucznego, którą można za pomocą np. plasteliny przytwierdzać prostopadle na globusie, aby badać zmiany długości rzucanego przezeń cienia wraz ze zmianą oświetlenia. Wymiary całkowite pomocy dydaktycznej: 31,5 x 21 x 40,5 cm.
	1,00

	23.
	Termometry na blaszce alu.
	Termometr o skali -20...+110 oC zamontowany na blaszce aluminiowej, bezrtęciowy. Przydatny do doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych i chemiczno-fizycznych w szkołach. Długość 14,5 cm.
	15,00

	24.
	Pipety 3 ml 10 sztuk
	Pipeta o poj. 3 ml. 10 szt.


	5,00

	25.
	Probówka szklana 10 sztuk 12*100
	Wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, z wywinięciem. Odporna na ogrzewanie i substancje chemiczne. Pojemność 7 ml; wymiary 100x12 mm. Komplet 10 szt.


	5,00

	26.
	Zestaw 6 różnych soczewek w pudełku
	Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy.
	2,00

	27.
	Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej różnych metali
	Do demonstracji stopnia przewodności cieplnej 5 różnych metali: aluminium, mosiądzu, miedzi, niklu i stali. Z metali tych wykonane są promieniste pręty osadzone na miedzianym dysku łączącym (całość przymocowana do uchwytu). Każdy pręt na końcu posiada wgłębienie do umieszczania parafiny. Podgrzewany jest środek przyrządu.
	1,00

	28.
	Przyrząd do pobierania prób glebowych z rączką i tłokiem
	Nowy, ulepszony przyrząd do pobierania prób i profili glebowych w kształcie metalowego cylindra długości 35 cm i średnicy wewnętrznej 16 mm z nacięciem tworzącym rowek długości 20 cm. Do przyrządu wsuwana jest wygodna rączka, którą po pobraniu próby można wykorzystać jako tłok (patrz: zdjęcie obok). Płytsze próby gleby można także wypychać od góry rowka z zewnątrz. Przyrząd wykonany jest z nierdzewnej stali, a jego koniec zakończony jest ukośnie, aby łatwo go było wbijać w glebę. Przyrząd do pobierania prób glebowych.
	1,00

	29.
	Sita glebowe kpl. 4
	Komplet 6 elementów zawiera 4 sita oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm każde, mają różne gęstości oczek. Sita oraz dodatkowy pojemnik można ustawiać jeden na drugim, przykryć pokrywą i bez problemów przesiewać glebę, rozdzielając i grupując jej elementy według wielkości, co pomoże ustalić skład i typ badanej gleby. Metalowe sita wbudowane są w dna plastikowych walcowatych pojemników i posiadają następującą numerację (numery sit): 5, 10, 60 oraz 230 oraz otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,25 / 0,071 mm.

Oznacza to, że na sitach można oddzielać frakcje żwirowe (2), piaskowe (2) oraz frakcje pyłowe wraz z iłową. Na kolejno ustawionych sitach (od nru 5 na górze do nru 230 na dole nad pojemnikiem) będą pozostawać frakcje o średnicy ziaren, kolejno od góry: 4,00 / 2,00 / 0,25 / 0,075 mm.

Wymiary pojedynczego sita: Wysokość: 6,3 cm, średnica zewnętrzna: 17,1 cm, średnica wewnętrzna: 12,6 cm;  Średnica pokrywki: 17,3 cm
	1,00

	30.
	Szczotka do probówek nylonowa 10 szt.
	Szczotka do probówek  z włosia nylonowego, idealna do czyszczenia wąskich wyrobów szklanych, w tym probówek, cylindrów miarowych, zlewek i nie tylko. Wachlowany koniec umożliwia łatwe czyszczenie zaokrąglonych powierzchni i narożników. Skręcony uchwyt ze stali nierdzewnej jest półelastyczny, co pozwala na dowolną modyfikację kształtu. Zapętlony koniec ułatwiający zawieszanie. Szczotka o długości całkowitej 23,5 cm.
	4,00

	31.
	Zestaw różnych szczotek 6 różnych
	Praktyczny komplet szczotek laboratoryjnych do czyszczenia szkła - zestaw 6 różnych m. in. do probówek, zlewek, cylindrów, rurek. Każda szczotka jest zaprojektowana w taki sposób, aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia i osady z powierzchni szkła, jednocześnie nie powodując uszkodzeń ani zadrapań. Mają one odpowiednią twardość i elastyczność, aby skutecznie dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, co jest niezwykle przydatne w laboratoriach chemicznych, biologicznych czy pracowniach przyrodniczych. Wymiary: Długość: 36 cm, Średnica: 50 mm; Długość: 23 cm, Średnica: 20 mm;  Długość: 27 cm, Średnica: 35 mm; Długość: 21 cm, Średnica: 30 mm; Długość: 20 cm, Średnica: 15 mm; Długość: 21 cm, Średnica: 13 mm
	2,00

	32.
	Paski wskaźnikowe pH
	Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. Sprzedawane w opakowaniach po 100 szt. Doskonałe do celów edukacyjnych ze względu na niską cenę oraz wystarczającą do celów dydaktycznych ogólną dokładność wskazań.
	8,00

	33.
	Zestaw 20 magnesów sztabkowych 1kpl.
	Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w przegródkach w zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego. Wielkość każdego magnesu: 14 x 10 x 50 mm.
	1,00

	34.
	Taśma miernicza 20 m
	Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy z blokadą
	2,00

	35.
	Taśma miernicza 1m
	MIARA ZWIJANA  minimum 1 metr, blokada i automatyczne zwijanie, obudowa  powlekana gumą co sprawia że jest odporna na uderzenia i upadki, podziałka centymetry/stopy
	5,00

	36.
	Szkiełko podstawowe 100 szt.
	Szkiełko podstawowe o wymiarach  76 mm x 25 mm x 1 mm, szlifowane. w opakowaniu 100 szt.
	2,00

	37.
	Waga elektroniczna przenośna
	Wygodna, przenośna i precyzyjna waga elektroniczna 0,1 g/max 500 g, z transparentną, odporną pokrywą pełniącą również rolę szalki. Płyta wagi wykonana jest ze stali nierdzewnej o średnicy 81 mm. Waga posiada praktyczną funkcję tarowania, a także przełącznik jednostek wagowych (g, ct, gn, oz, ozt, dwt) oraz włącznik podświetlenia wyświetlacza ciekłokrystalicznego (cyfra 12 mm). Zasilana bateryjnie (2 x CR2032 - baterie dołączone) zapewnia ciągłą pracę aż do 33 godzin. Wymiary wagi: 100×130×18 mm. Ciężar samej wagi: ok. 0,2 kg.
	1,00

	38.
	Szkiełko nakrywkowe szklane50 szt.
	Szkiełka nakrywkowe okrągłe gotowe do użycia. Średnica 16 mm. W opakowaniu 100 szt.


	4,00

	39.
	Magnetyzm kuli ziemskiej zw. Doś.
	Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. Bardzo poglądowe. 3-wymiarowy magnes można także wykorzystywać niezależnie do badania pól magnetycznych innych magnesów.
	1,00

	40.
	Zestaw do przesączania i filtrowania na statywie
	Zestaw składa się z poczwórnego, drewnianego uchwytu do lejków mocowanego (regulowana wysokość) na pręcie statywu oraz 4 lejków. Umożliwia demonstrację efektów filtrowania wody i innych cieczy przez różne materiały (np. piasek, żwir, węgiel, sączki papierowe), jak również demonstrację własności różnych typów gleb (przepuszczalność, zdolność filtracyjna, pojemność wodna). Do zestawu można dokupić Uchwyt do lejków (4) do statywu, jako drugi poziom przesączania.
	2,00

	41.
	Elektroskop listkowy kwadratowy z szybkami i skalą
	Elektroskop listkowy przeznaczony do doświadczeń z elektrostatyki – wykrywania i określania ładunku elektrycznego. Pionowy, metalowy pręt ma w dolnej części przyczepiony listek metalowy, a u góry zakończony jest płaską elektrodą talerzową izolowaną od obudowy. Elektroskop ma boczne ścianki metalowe, które są przytwierdzone do podstawy i górnej ściany (obie wykonane z tworzywa). Przednia i tylna ścianka są przezroczyste (szklane), a przednia szybka jest wysuwana (do góry), co umożliwia wprowadzanie do wnętrza elektroskopu zjonizowanych materiałów. Kąt odchylenia metalowego listka zależy od ładunku, który przepłynął z przyłożonego do pręta z elektrodą talerzową obiektu naładowanego elektrycznie, np. pałeczki ebonitowej potartej kawałkiem futra. Kąt ten można określać za pomocą 6-stopniowej skali kątowej umieszczonej wewnątrz  elektroskopu. Elektroskop umożliwia przyłączanie przewodu uziemiającego. Wymiary: 110x95x50 mm
	4,00

	42.
	Kwasomierz glebowy 
	Kwasomierz glebowy z płynem Helliga oraz płytką ceramiczną ze skalą barwną, pozwala w bardzo łatwy sposób na określenie pH gleby w zakresie od 4 do 8. W wyznaczonym na płytce miejscu umieszczamy próbkę gleby i zalewamy ją dołączonym roztworem. Po ok. 1 minucie uzyskujemy wynik do porównania ze skalą barwną umieszczoną na płytce. Do zestawu połączony podręcznik z wiedzą praktyczną i informacjami na temat odpowiedniego odczynu gleby dla różnych upraw roślinnych.
Skład zestawu: Płytka ceramiczna (80x80x15 mm) ze skalą barwną; Płyn Helliga 40 ml; Plastikowa łyżeczka; instrukcja obsługi która zawiera tabelę zalecanych pH gleby dla poszczególnych roślin
	6,00

	43.
	Mapa fizyczna świata
	Mapa DUO Świat Z Elementami Ekologii / Mapa Hipsometryczna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świata. Klasyczna, poziomicowa mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. Umieszczone są na niej rezerwaty biosfery wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, a ich lista wypisana jest pod mapą. W treści mapy znajdują się również prądy morskie, z podziałem na ciepłe i zimne oraz podział na strefy czasowe. Skala: 1 : 26 000 000; Format: 160 x 120 cm; Oprawiona w drewniane półwałki ze sznureczkiem. Laminowana.
	1,00

	44.
	Mapa fizyczna Polski
	Mapa Ścienna: DUO Mapa Administracyjna Polski / Polska Fizyczna Z Elementami Ekologii; Skala: 1:700 000 Formaty: 140 x 100 cm
Dwustronna mapa laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
	1,00

	45.
	Mapa fizyczna Europy
	Mapa Ścienna: Mapa Polityczna Europy; Format: 160 x 120 cm  Skala: 1 : 4 000 000
Plansza laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
	1,00

	46.
	Mikroskop szkolny bezprzewodowy
	Mikroskop szkolny 400x  LED Duo to solidny i łatwy w obsłudze mikroskop edukacyjny, stworzony z myślą o szkołach i laboratoriach. Wyposażony w trwałą optykę oraz niezawodne oświetlenie LED, zapewnia jasny i wyraźny obraz badanych preparatów. Mikroskop wyposażony jest w oświetlenie LED przechodzące (dolne) i odbite (górne). Dzięki temu możliwa jest obserwacja zarówno przezroczystych preparatów biologicznych (np. komórki, tkanki), jak i nieprzezroczystych obiektów (np. liście, owady, drobne elementy). Jest w pełni bezprzewodowy, wyposażony w 3 akumulatorki AA oraz ładowarkę z przewodem USB-C, co zapewnia wygodę użytkowania i mobilność.

Mikroskop oferuje powiększenia w zakresie 40x–400x, posiada obrotową monookularową głowicę 360°, trzy obiektywy 4x, 10x, S40x (amortyzowany – zabezpieczający przed uszkodzeniem preparatu), stolik mechaniczny do preparatów, a także precyzyjne pokrętła regulacji zgrubnej i precyzyjnej. Dzięki temu umożliwia wygodne i dokładne ustawienie ostrości. Oświetlenie DUO-LED gwarantuje długą żywotność, niskie zużycie energii oraz komfortową pracę bez efektu nagrzewania. Dodatkowo mikroskop wyróżnia się nowoczesnym designem, stabilną konstrukcją oraz praktycznym uchwytem do przenoszenia.

Parametry i wyposażenie mikroskopu: Głowica monokularowa, obrotowa 360° z możliwością blokady; Okular okular szerokopolowy WF10x/18mm

Obiektywy achromatyczne: 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 (amortyzowany); Powiększenia 40x, 100x, 400x

Tarcza rewolwerowa trójgniazdowa

Blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu

Kondensor N.A. 0.65

Oświetlenie LED: dolne (przechodzące) i górne (odbite) z regulacją natężenia światła

Regulacja ostrości: śruba makro i mikro (zgrubna i precyzyjna)

Stolik mechaniczny (wymiary: 100x90mm) do precyzyjnego przesuwu preparatów w płaszczyźnie XY; Zasilanie bateryjne 3xAA (akumulatorki NiMH w zestawie) z wewnętrzną ładowarką, przewodem USB-C oraz zasilaczem sieciowym 100-240V

Wymiary ok. 34 × 18 × 12 cm

Waga ok. 2 kg; Pokrowiec przeciwkurzowy w zestawie

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia

JuniorLED to doskonały wybór dla szkół podstawowych, średnich i pracowni dydaktycznych – idealny do nauki podstaw mikroskopii, obserwacji biologicznych i prostych analiz laboratoryjnych.
	6,00

	47.
	Okulary ochronne
	Przezroczyste soczewki z poliwęglanu chronią przed odpryskami oraz rozbryzgami powstającymi podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia, dłutowania, itp.. Regulowane zauszniki ustawienie kątowe i wzdłużne. Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 43g z prędkością 5,1 m/s. Klasa odporności - S. Okulary posiadają deklarację CE oraz są w drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. EN 166 - norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu stosowania. Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek. S - podwyższona wytrzymałość mechaniczna chroniąca przed uderzeniem. Kategoria II - Produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony w warunkach, gdzie poziom ryzyka nie został sklasyfikowany, jako niski lub wysoki
	20,00

	48.
	Stojak do zawieszania map
	Stojak do zawieszania plansz/map. Regulacja w zakresie 140-200 cm, malowany proszkowo. Uchwyt na mapę o długości 20 cm z dwoma haczykami.
	1,00

	49.
	Miernik glebowy czterofunkcyjny
	Kwasomierz glebowy wyposażony w sondę długości 20 cm oraz czytelny wyświetlacz LCD do pomiaru czterech różnych parametrów: • wilgotność gleby • odczynnik pH gleby • temperaturę gleby • natężenie oświetlenia. Jeśli sonda nie jest wbita w ziemię, miernik wskazuje temperaturę otoczenia. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania, co wpływa na żywotność baterii.
Parametry i wyposażenie: Zakres pomiaru PH: od 3,5 do 9,0; Temperatura gleby / podłoża (°C lub °F) zakres: -9 stopni C do ~ +50 stopni C;  Zasilanie: Baterie 9 V - 6F22 (w zestawie) Wymiary miernika: 12,2 x 6,3 x 3,6 cm; Wymiary sondy 20 x 0,5 cm
	2,00

	50.
	Rękawice laboratoryjne
	Rękawice nitrylowe z dobrej jakości wytrzymałego materiału. 

Producent zastosował dodatkowe wzmocnienie – chlorowanie oraz polimeryzowane warstwy wewnętrznej.   Model może być noszony zarówno na prawej, jak i na lewej ręce. Rękawice nitrylowe nadają się do różnorodnych prac oraz profesji. Są używane w środowisku stomatologicznym, salonach fryzjerskich oraz kosmetycznych. 

Producent dopuszcza rękawice do kontaktu z żywnością. Zewnętrzna powierzchnia została pokryta mikroteksturą, a na końcówkach placów występuje tekstura. 

W jednym opakowaniu znajduje się 100 sztuk.  Produkt jest klasyfikowany jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. 
	2,00

	51.
	Łopatka do gleby
	Łopatka  do gleby to narzędzie, wykonane z utwardzonego aluminium, cechuje się wysoką trwałością oraz odpornością na uszkodzenia. Dzięki sztywnej konstrukcji, idealnie sprawdza się w precyzyjnych pracach ogrodowych, takich jak sadzenie małych roślin doniczkowych czy rabatowych. Nierdzewność materiału gwarantuje, że nie trzeba martwić się o jej kondycję, nawet przy długotrwałym użytkowaniu w zmiennych warunkach atmosferycznych.  Łopatka charakteryzuje się następującymi wymiarami: Szerokość głowicy: 55 mm, Długość ostrza: 150 mm, 

Dodatkowe funkcje

Dodatkowe cechy łopatki zwiększają jej użyteczność i komfort podczas pracy. Oto kluczowe funkcje, które warto wziąć pod uwagę:  Materiał wykonania: utwardzone aluminium zapewnia wyjątkową trwałość oraz odporność na korozję, co przekłada się na długowieczność narzędzia. Ergonomiczna rękojeść: zapewnia wygodny chwyt, co jest kluczowe przy długotrwałym użytkowaniu. Sztywna konstrukcja: umożliwia precyzyjne wykonanie wszystkich prac, takich jak sadzenie czy przesadzanie. Nierdzewność: dzięki niej łopatka może być używana w różnych warunkach bez obaw o uszkodzenia. Kompaktowe wymiary: szerokość 55 mm oraz długość ostrza 150 mm sprawiają, że narzędzie doskonale nadaje się do prac wymagających precyzji.
	10,00

	52.
	Eksperymenty uczniowskie - zestaw magnetyzm i elektrostatyka
	 Eksperymenty fizyczne umożliwiający przeprowadzenie kilkunastu eksperymentów z zakresu magnetyzmu i elektrostatyki zgodnie z dołączonymi kartami pracy zawartymi w dołączonej instrukcji.
Eksperymenty i doświadczenia (karty pracy):

1. Właściwości magnetyczne. 
2. Magnesy mają siłę. 
3. Linie pola magnetycznego. 
4. Przenikanie siły magnetycznej. 
5. Oddziaływanie dwóch magnesów.         
6. Czy magnes może lewitować? 
7. Jak powstaje magnes? 
8. Magnetyczny silnik. 
9. Ziemskie pole magnetyczne.
10. Wykorzystanie magnetyzmu.
11. Siły między naelektryzowanymi ciałami.
12. Indukcja elektrostatyczna. 

13. Elektrostatyczny balon. 
14. Wahadło elektrostatyczne / budowa elektroskopu. 
15. Indukcja elektrostatyczna
SKŁAD ZESTAWU:
1 x Okrągła podstawa; 
1 x Probówka; 
1 x Tarcza kompasu (z podziałką kątową); 
2 x Magnes walcowy; 
1 x Igła magnetyczna; 
1 x Podstawa igły magnetycznej; 
2 x Ciężarek z haczykami 50 g; 
2 x Wózek;
1 x Wspornik;   
2 x Zacisk; 
1 x Wahadło elektrostatyczne; 
1 x Ściereczka jedwabna do pocierania (elektryzowania);
1 x Ściereczka wełniana do pocierania (elektryzowania);   
1 x Pałeczka elektrostatyczna; 
1 x Płytka plastikowa; 
1 x Zestaw próbek do testowania; 
1 x Metalowy pręt; 
1 x Zestaw gwoździ; 
2 x Balon; 
1 x Zawór balonu; 
1 x Krążek (unoszący się na wodzie); 
1 x Pojemnik okrągły z tworzywa; 
2 x Klip biurowy; 
1 x Pojemnik z opiłkami żelaza; 
1 x Instrukcja z kartami pracy;
1 x Łącznik do balonu;
1 x Pudełko kartonowe z wkładem piankowym z gniazdami. 
Eksperymenty obejmują 7 poręcznych, wygodnych w użyciu zestawów eksperymentalnych do przeprowadzania doświadczeń uczniowskich z zakresu różnych działów fizyki: elektryczności,  magnetyzmu, elektrostatyki,  

optyki,  dźwięku, ciepła, mechaniki płynów i gazów, mechaniki ciał stałych. 

Elementy każdego zestawu umieszczone są w zamykanych pudełkach z wkładem piankowym z gniazdami dopasowanymi do kształtów elementów. Ułatwia to korzystanie i składanie zestawu. Do każdego zestawu dołączona jest instrukcja z kartami pracy z przebiegiem każdego eksperymentu.
Zestaw można także wykorzystywać z czujnikami pomiarowymi (pola magnetycznego, czujnik siły) i wizualizować oraz analizować wyniki na ekranie lub tablicy multimedialnej!  
	1,00

	53.
	Deszczomierz
	Deszczomierz skalowany (skala naniesiona trwale) wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego z zamocowanym prętem do wbijania go w glebę. Wymiary: 135x75x760(H) mm. Waga: 113 g.
	2,00

	54.
	Pudełka plastikowe
	POJEMNIK PLASTIKOWY 4L Z POKRYWĄ

Wykonany z pełnowartościowego tworzywa PP pochodzącego z pierwotnego surowca - pojemnik jest bardzo wytrzymały, bezwonny i transparentny.

Specjalna konstrukcja z przetłoczeniami — grube, a zarazem lekko elastyczne ścianki, profilowane boki i wzmacniane dno zapewniają wysoką wytrzymałość.

Specjalnie wyprofilowana pokrywa - zapobiega przesuwaniu się pojemników stojących na sobie, dzięki czemu możesz je z łatwością przenosić lub piętrować.

Mocny, wytrzymały, bezwonny Pojemnik wykonano z pełnowartościowego tworzywa PP pochodzącego z pierwotnego surowca, a nie z plastiku z odzysku.
Dzięki temu: Wysoka odporność na pękanie oraz uszkodzenia mechaniczne; Brak nieprzyjemnego zapachu; Estetyczny transparentny kolor.
	6,00

	55.
	Skrzynki do sadzenia roślin
	Doniczka balkonowa w kolorze antracytowym o wymiarach 60x18x14 

Jej elegancki design doskonale komponuje się z każdym stylem. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Dzięki swoim wymiarom, doniczka pomieści wiele różnych roślin, umożliwiając Ci stworzenie kolorowej oazy. Jej zaletą jest również łatwość czyszczenia. Uprawa kwiatów na balkonie pozwoli Ci cieszyć się pięknem natury i relaksującym otoczeniem w zaciszu własnego domu. Wysokość : 16 cm; Szerokość : 17,5 cm; Długość : 60 cm
	6,00

	56.
	Filtr do akwarium 120 l.
	160 to filtr wewnętrzny dedykowany do średniej wielkości akwariów o objętości od 60 do 160 litrów. To urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących akwarystów. Charakteryzuje się dużą łatwością w czyszczeniu dzięki systemowi Pick-Up, który umożliwia wyjęcie komory filtracyjnej do czyszczenia razem z wkładem bez konieczności demontażu całego filtra poza akwarium. Mocowanie z przyssawkami zostaje w akwarium, natomiast resztę można wyjąć jednym ruchem.
Dodatkowo zielona ale transparentna obudowa na media filtracyjne umożliwia obserwację stopnia zabrudzenia wkładu w dowolnej chwili bez wyjmowania filtra.
Pick-Up 160 wyposażony jest w dyfuzor powietrza do napowietrzania akwarium. Pompa umieszczona na dole zasysa wodę i prowadzi przez wkład filtracyjny (gąbka) do góry. Przefiltrowana woda wypływa z powrotem do zbiornika za pomocą obrotowej dyszy wylotowej umożliwiającej kierowanie strumienia. 
Dane techniczne: Wymiary 75x96x1218 mm. Do zbiornika o pojemności od 60 do 160 litrów. Zużycie energii tylko 6 Watt. Wydajność 220-500 l/h
Filtr 160: podczas czyszczenia system Pick-Up umożliwia demontaż wyłącznie komory z wkładem bez konieczności wyjmowania całego filtra, transparentna obudowa
regulowanie kierunku strumienia czystej wody, płynna regulacja przepływu w zakresie od 220 do 500 l/h, głowica umieszczona w dolnej części filtra (ułatwia obsługę) 
bardzo cicha praca, energooszczędność - tylko 6 Watt, szybkie i łatwe czyszczenie i bezawaryjność 
	1,00

	57.
	Maszyny do szycia
	2 maszyny do szycia - intuicyjne i łatwe w obsłudze, maszyna posiada 34 programy szycia (w tym ścieg owerlokowy), automatyczny nawlekacz igły oraz automatyczny mechanizm obszywania dziurek na guziki. Dodatkowo gratis: Sztywna torba wykonana z wysokiej jakości materiałów chroniąca przed kurzem i uszkodzeniami, umożliwiająca także bezpieczniejsze przenoszenie maszyny.

 10 stopek specjalnych do różnych zastosowań:

· Stopka do wszywania zamków krytych

· Stopka teflonowa

· Stopka do ściegu owerlokowego

· Stopka do patchworku z prowadnikiem

· Stopka do obrębiania / podwijania

· Stopka do ściegu satynowego

· Stopka do cerowania / haftowania

· Stopka do marszczenia

· Stopka do pikowania

· Stopka do wszywania żyłki / sznurka

Najważniejsze funkcje:

· 34 programy szycia

· długość ściegu 0,5-4 mm

· szerokość ściegu 0-5 mm

· automatyczne obszywanie dziurki

· podświetlony podgląd ściegu

· ściegi do tkanin elastycznych

· ściegi owerlokowe

· automatyczny nawlekacz igły

· cicha praca maszyny
8  maszyn do szycia - Innowacyjny silnik  -cicha i precyzyjna praca, zużywając blisko 37% mniej prądu!  Solidna metalowa konstrukcja: dzięki wytrzymałemu metalowemu korpusowi i metalowym komponentom wewnętrznym, maszyna jest niezwykle stabilna i niezawodna na lata intensywnego szycia. Poradzi sobie z dżinsem, filcem czy delikatnymi dzianinami!
 (22 Ściegi): od ściegów użytkowych po dekoracyjne – masz do dyspozycji 22 programy ściegowe, w tym półautomatyczne obszywanie dziurek. Otwórz się na nowe możliwości twórcze! Komfort i intuicyjna obsługa: automatyczny nawlekacz nici, wbudowany obcinacz nici, jasne oświetlenie LED i wolne ramię ze schowkiem – szycie staje się czystą przyjemnością! Bogate wyposażenie: różnorodne stopki, igły, szpulki i praktyczne akcesoria. Praktyczna walizka w zestawie
Najważniejsze cechy i funkcje

· Nowoczesny, ekologiczny silnik tańszy w eksploatacji: blisko 37% mniejszy pobór mocy*, trwalszy i bardziej wydajny: 50% dłuższa żywotność, energooszczędny: 30% mniejsze zużycie energii

· Wytrzymałe metalowe komponenty i korpus maszyny

· 22 wbudowane programy ściegowe (proste, potrójne i elastyczne do materiałów rozciągliwych, kryte, owerlokowe i dekoracyjne, przyszywanie aplikacji)

· Półautomatyczne (4-stopniowe) obszywanie dziurki na guzik

· Chwytacz wahadłowy

· Regulacja długości ściegu: 0-4 mm

· Regulacja naprężenia nici górnej: 0-9

· Wysokie podnoszenie stopki

· Możliwość szycia wstecznego

· Wbudowany automatyczny nawlekacz

· Automatyczne nawlekanie nici na szpulkę

· Wbudowany obcinacz nici

· Możliwość stosowania igły podwójnej

· Dwa trzpienie na nici – jeden poziomy i jeden pionowy

· Rączka do przenoszenia

· Grafiki na obudowie instruujące nawlekanie

· Wolne ramię

· Oświetlenie LED

· Grafiki na obudowie instruujące nawlekanie

· Moc 45W

· Instrukcja w języku polskim, angielskim i ukraińskim

Akcesoria w zestawie

· stopka uniwersalna

· stopka do wszywania suwaków

· stopka do dziurek na guziki

· stopka do guzików

· prujka/pędzelek

· prowadnik do pikowania

· zapasowy zestaw igieł

· szpulki plastikowe (3x)

· ograniczniki na trzpień górnej szpulki (mały i duży)

· wkrętak

· oliwiarka

· płytka do zakrywania ząbków transportujących materiał

· filc na trzpień szpulki

· drugi trzpień szpulki

· pokrowiec przeciwkurzowy

· regulator obrotów
	10,00

	58.
	Żelazko parowe
	Żelazko parowe 

Rodzaj stopy: Durilium AirGlide Autoclean; Moc [W]: 3200; Wytwarzanie pary [g/min]: 85

Dodatkowe uderzenie pary [g/min]: 300 Długość przewodu sieciowego [m]: 2

Pojemność zbiornika na wodę [ml]: 350 Zabezpieczenia: Automatyczny wyłącznik, Zabezpieczenie przed kamieniem

Funkcje: Automatyczne wyłączenie żelazka, Automatyczny dobór temperatury, Funkcja samooczyszczenia, System antywapienny, Blokada kapania, Pionowy wyrzut pary, Regulacja strumienia pary 2 poziomy ustawienia pary.  Automatyczny poziom temperatury oraz pary idealny dla wszystkich tkanin; Ciągły wyrzut pary; Duży otwór wlewu ułatwiający napełnianie wodą;  Szybkie nagrzewanie; Wskaźnik poziomu wody 


	2,00

	59.
	Deski do prasowania
	Blat deski do prasowania o wymiarach 120 x 38 cm pozwala na wygodne prasowanie zarówno dużych, jak i mniejszych elementów garderoby. Model  dodatkowo wyposażony w zintegrowaną podstawkę pod żelazko, co znacznie ułatwia proces prasowania, minimalizując przerwy na odkładanie urządzenia. Dzięki tej funkcjonalności żelazko jest zawsze w zasięgu ręki, a prasowanie staje się szybsze i bardziej efektywne. Deska do prasowania ma regulację wysokości w zakresie 69 – 88 cm, co pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwość regulacji to kluczowy element, który zapobiega bólom pleców i zwiększa komfort pracy, szczególnie podczas długiego prasowania. Jest to funkcja, która docenią zarówno osoby wyższe, jak i niższe, pozwalając na przyjęcie odpowiedniej, ergonomicznej pozycji. Dzięki kompaktowym wymiarom po złożeniu (40 x 6 x 145 cm), deska jest niezwykle łatwa w przechowywaniu. Konstrukcja deski została wykonana z aluminium i stali, co łączy praktyczne cechy użytkowe: lekkość oraz wytrzymałość. Dzięki temu deska zachowuje formę podczas pracy, a prasowanie jest bardziej przewidywalne i komfortowe.
	2,00

	60.
	Zestawy krawieckie (nici, igły i inne akcesoria)
	Duży zestaw krawiecki XXL  226 elementów:  nici igły organizer na akcesoria do szycia
Guziki, szpilki, nawlekacze, igły, klipsy i wiele innych dodatków łącznie ponad 200!
ETUI:
TAK; Wymiary: 26x20x3cm Ilość nici: 43; Ilość elementów: 226
	15,00

	61.
	Młotki stolarskie
	Młotek: Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej; Jesionowa rękojeść; Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy
Dane techniczne: Masa głowicy: 300g
	10,00

	62.
	Piły ręczne do drewna
	Piła ręczna do dokładnego cięcia drewna z zębami Długość brzeszczotu 450mm.

Hartowane indukcyjnie zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie w porównaniu do pił z zębami tradycyjnymi.

Piła ręczna 2-15-283 ma dwukomponentową rękojeść, a dzięki wbudowanym w rękojeść kątownikom 45º i 90º można szybko i bez kłopotu wyznaczyć te kąty na materiale.

Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy

Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia

Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie
	10,00

	63.
	Pistolety do kleju
	Pistolet do klejenia na gorąco KAT, 25 W+ 3 LASKI KLEJU

Moc: 25 W (przy uruchamianiu 500 W)

Czas nagrzewania: 5 minut (ok. 150 °C)

Maks. temperatura: 190 °C (+/- 10 °C)

W opakowaniu znajdziemy: pistolet bezprzewodowy, stacje nagrzewającą / stojak

dokumentacja, instrukcja, 3 laski kleju Ø 11 mm po 18 cm

PISTOLET DO KLEJU NA GORĄCO STACJA + KLEJ 11mm Nowy model

PISTOLET DO KLEJU NA GORĄCO STACJA + KLEJ 11mm Nowy model Stan opakowania oryginalne

Dwa tryby pracy zapewniające maksymalną elastyczność zastosowania

tryb bezprzewodowy do krótkich, punktowych prac w zakresie klejenia

z bezpośrednim przyłączem kablowym do ciągłych prac w zakresie klejenia

Uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania oraz majsterkowania i dekorowania; krótki czas nagrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

stacja stołowa do rozgrzewania pistoletu do klejenia na gorąco do zastosowania bezprzewodowego; składany pałąk umożliwia bezpieczne odkładanie poza stacją

do dostępnych w handlu wkładów o Ø 11 mm

3 laski kleju Ø 11 mm po 18 cm

PISTOLET DO KLEJU NA GORĄCO STACJA + KLEJ 11mm Nowy model

PISTOLET DO KLEJU NA GORĄCO STACJA + KLEJ 11mm Nowy model 
Parametry techniczne: moc znamionowa: 25 W (przy uruchamianiu 500 W)

czas nagrzewania: 5 minut (ok. 150 °C); maks. temperatura: 190 °C (+/- 10 °C)

eksploatacja: z przewodem sieciowym / bez przewodu (po rozgrzaniu w stacji)

ilość kleju: 15 g/min

Wymiary: pistolet: 212 x 164 x 53 mm; stacja: 299 x 65 x 53 mm

Waga: obudowa: poliamid, włókno szklane (PA66 + GF30); stacja: terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
	4,00

	64.
	Nożyki techniczne
	Noże precyzyjne z wymiennymi końcówkami organizer nóż skalpel 14szt

Noże precyzyjne 14 sztuk 63-023 kompleksowy zestaw 13 ostrzy oraz 1 uchwytu wykonanego z lekkiego aluminium i gumowanej powłoki.

Noże precyzyjne z wymiennymi końcówkami organizer nóż skalpel 14szt NEO Stan opakowania oryginalne. Zawartość zestawu

Uchwyt: Wykonany z lekkiego aluminium; Pokryty gumowaną powłoką dla lepszego chwytu

Ostrza: 13 różnych ostrzy; Wykonane ze stali CK75

Skrzynka: Przeznaczona do magazynowania i transportu zestawu

Zastosowanie: Zestaw może być używany w wielu dziedzinach, takich jak:

Modelarstwo; Prace artystyczne i rękodzieło; Drobne prace remontowe

Precyzyjne cięcie papieru, kartonu, folii; Obróbka drewna i tworzyw sztucznych
	15,00

	65.
	Nożyczki uniwersalne krawieckie
	Nożyczki krawieckie uniwersalne (około 24 cm) to wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się zarówno w profesjonalnym krawiectwie, jak i w domowych pracach krawieckich. Dzięki ostrzom o długości 9 cali, nożyczki oferują wygodę i precyzję cięcia, umożliwiając łatwe przycinanie tkanin, dzianin, papieru, skór czy innych materiałów o różnej grubości.

Nożyczki krawieckie uniwersalne charakteryzują się ostrzami wysokiej jakości, które zapewniają gładkie, równe cięcie bez strzępienia materiału. Ergonomiczna konstrukcja rączki zapewnia komfort użytkowania i pewny chwyt, co sprawia, że nożyczki są wygodne w pracy, nawet przez długie godziny.

Czarna kolorystyka nożyczek nadaje im nowoczesny, profesjonalny wygląd, a ich solidna konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Nożyczki krawieckie uniwersalne czarne 9" to doskonały wybór dla osób szukających wszechstronnego narzędzia do cięcia różnych materiałów, oferującego precyzję, wygodę i długotrwałą wydajność.
	15,00

	66.
	Maty do cięcia A3
	Mata samogojąca do cięcia wykonana jest ze specjalnego materiału, który po nacięciu ostrzem częściowo zasklepia się. Po nacięciu wciąż pozostaje gładka. Po obu stronach ma warstwę, na której została nadrukowana podziałka centymetrowa w pionie i poziome, są zaznaczone kąty, kątomierze, linie równoległe, oraz figur

Wysoka jakość wykonania; Dwustronna; Samogojąca; Dobrze widoczna podziałka; Grubość: 3mm; Wymiary: 30cm x 45cm; Kolor: niebieski
	30,00

	67.
	Zestaw śrub i nakrętek
	Zestaw akcesoriów do śrub z łbem krzyżowym i krzyżakowym ze stali nierdzewnej, 1575 sztuk, z dwustronnym pudełkiem do przechowywania, różne specyfikacje nakrętek, śrub i wkrętów
	2,00

	68.
	Zestaw gwoździ montażowych 
do drewna
	Zestaw gwoździ montażowych do drewna. Zawartość łączna: 900 sztuk 1,6 x 25 mm- 100szt. 1,6 x 30 mm- 100 szt 1,8 x 32 mm- 100szt. 2 x 25 mm- 100szt. 2 x 40 mm- 100szt. 2,5 x 50 mm- 50szt. 2,5 x 60 mm- 50szt. 3 x 70 mm- 50szt. 3 x 80 mm- 50 szt. 3,5 x 90 mm- 50szt. 4 x 100 mm- 50szt. 4 x 120 mm- 50szt. +Organizer modułowy  duży.  Mogą być w kilku organizerach. Wielokrotnego użytku. Charakterystyka gwoździ -Płaski łeb. -Ocynkowana powłoka -Ostre końcówki -Wysoka wytrzymałość Właściwości organizera -Ergonomiczny i wytrzymały uchwyt -Wyjątkowo trwałe zapięcia -Dokładne wymiary: 290x195x35 mm. -Maksymalna liczba pojemników: 23 -Materiał: Polipropylen. 
	2,00

	69.
	Zestaw wkrętów do drewna
	Wkręty do drewna 2000 szt zestaw

Zestaw podstawowych rodzajów wkrętów do drewna w plastikowym organizerze. Nadaje się do każdego domowego warsztatu. Zestaw zawiera 12 rodzajów śrub łącznie 2000 szt. 350 sztuk - 3,0x16 mm, 280 sztuk - 3,0 x20 mm, 220 sztuk - 3,0 x25 mm, 250 sztuk - 3,5 x20 mm, 240 sztuk - 3,5 x25 mm, 1
	3,00

	70.
	Skrzynka uciosowa
	Skrzynka uciosowa plastikowa 250 mm х 65 mm х 60 mm

 DOKŁADNE PROWADZENIE – umożliwia zachowanie równych i powtarzalnych cięć. UNIWERSALNE MATERIAŁY – nadaje się do pracy z różnymi powierzchniami.

ERGONOMICZNE ROZWIĄZANIE – niewielka waga ułatwia wygodną pracę.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – szybkie ustawienie materiału przyspiesza montaż.

NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO – przydatna zarówno dla majsterkowiczów, jak i fachowców. Do najważniejszych właściwości produktu należą:
Rozmiar: 250 x 65 x 60 mm. Długość: 250 mm. Szerokość: 65 mm

Wysokość: 60 mm. Waga: 0,224 kg. Kąty cięcia: 22,5°, 45°, 90°

Kolor: Czarny Możliwość zawieszenia: Tak

Zastosowanie: Precyzyjne przycinanie materiałów. Materiał: Plastik (polistyren)
	4,00

	71.
	Miara składana drewniana około 2 m
	Miara METRÓWKA składana 2m LINIJKA 200 cm 

Metrówka składana  lekka i poręczna, dlatego idealnie spisuje się podczas pracy. W dodatku mocną blokadę na 90 i 180 stopniach (pozwalają na zatrzymanie miary w celu dokonania dokładnego pomiaru!). najwyższej jakości produkt, trwała i wytrzymała,  dokładna,  lekka i poręczna,  z czytelną skalą
	6,00

	72.
	Miara zwijana 3 m
	stalowa miara o długości 3 m,

taśma miernicza pokryta polimerową warstwą ochronną zwiększającą odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne,

zaczep mierniczy umocowany dwoma nitami, co umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny,

centralne usytuowanie cyfr na podziałce pomiarowej ułatwia odczyt,

miara posiada blokadę i funkcję automatycznego zwijania,

ergonomiczna obudowa zapewnia wygodę użytkowania,

obudowa miary wyposażona jest w zaczep do paska.

Dane techniczne: długość taśmy: 3 m, szerokość taśmy: 12,7 mm,
automatyczne zwijanie: tak, blokada taśmy: tak, żółta taśma z podziałką co 1mm,

klasa dokładności: II (±0,9mm).
	6,00

	73.
	Zestaw pędzli płaskich 
	Zestaw 20 płaskich pędzli w czterech szerokościach pozwoli Ci dobrać odpowiednie narzędzie zarówno do precyzyjnych detali, jak i większych powierzchni.

W komplecie otrzymujesz po 5 pędzli o szerokości 15, 25, 36 i 50 mm. Zestaw sprawdzi się w rękach domowego majsterkowicza, profesjonalnego malarza, pracownika ekipy remontowej, stolarza, dekoratora oraz artysty.


	2,00

	74.
	Zestaw wałów malarskich
	Zestaw zawiera aż 18 elementów – od wałków, przez kuwety, aż po otwieracz do puszek I taśmę malarską. To komplet, który pozwoli Ci wykonać większość prac do majsterkowania i ozdabiania bez żadnych braków sprzętowych.

Ekologiczne I trwałe materiały. Elementy plastikowe zostały wykonane z tworzywa PP z dodatkiem 30% naturalnej słomy. To mniejsze zużycie plastiku I większa odporność na uszkodzenia mechaniczne – bez kompromisów dla środowiska.

Wysoki komfort pracy. Ergonomiczne uchwyty dobrze leżą w dłoni I nie męczą podczas dłuższej pracy. Dzięki nim malowanie ścian, sufitów czy mebli staje się łatwiejsze I przyjemniejsze. Uniwersalne zastosowanie

Idealny do malowania farbami wodnymi, olejnymi, akrylowymi I lateksowymi. Doskonale sprawdza się przy pracach remontowych, odświeżaniu pomieszczeń, malowaniu mebli I elementów drewnianych.

Porządek I organizacja. Dzięki kuwetom I wkładom malarskim możesz szybko zmieniać farby I utrzymać czystość na stanowisku pracy.

Skład zestawu: 1x kuweta malarska,  2x wkłady do kuwety, 2x uchwyty do wałka , 
1x wałek z mikrofibry 18cm, 4x wałek z mikrofibry 10cm, 1x mieszadło do farby,
1x otwieracz do puszek z farbą, 1x szpachelka, 1x nóż uniwersalny, 1x pędzel płaski 25mm, 1x pędzel płaski 13mm, 1x ołówek stolarski, 1x taśma malarska 24mm x25m
	2,00

	75. 
	Zestaw nici maszynowych
	Zestaw 60 różnokolorowych nici do maszyny do szycia

Zestaw zawiera 60 nici maszynowych z poliestru o grubości 120

60 sztuk x 1000 metrów. W zestawie jest po 7 białych i 7 czarnych nici oraz 46 kolorowych.
	1,00

	76. 
	Zestaw odczynników i chemikaliów
	Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach chemii (zwłaszcza w szkołach podstawowych).

Skład zestawu:

Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml

Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml

Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50 g

Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g

Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g

Azotan(V) srebra 10 g

Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml

Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt.

Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml

Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2

Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak.

Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml

Chlorek potasu 100 g

Chlorek sodu 250 g

Chlorek wapnia 100 g

Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml

Cyna (metal-granulki) 50 g

Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g

Dwuchromian(VI) potasu 50 g

Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml

Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g

Glin (metal-blaszka) 100 cm2

Glin (metal-pył) 25 g

Jod 25g

Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g

Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml

Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml

Kwas cytrynowy 50 g

Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml

Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml

Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml

Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml

Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

Magnez (metal-wiórki) 50 g

Magnez (metal-wstążki) 50 g

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g

Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g

Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2

Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2

Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

Octan etylu 100 ml

Octan ołowiu(II) 25 g

Octan sodu bezwodny 50 g

Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2

Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml

Parafina rafinowana (granulki) 50 g

Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt.

Ropa naftowa (minerał) 250 ml

Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g

Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.

Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g

Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g

Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g

Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g

Siarka 250 g

Skrobia ziemniaczana 100 g

Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g

Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g

Świeczki miniaturowe 24 szt.

Tlenek magnezu 50 g

Tlenek miedzi(II) 50 g

Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g

Tlenek żelaza(III) 50 g

Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g

Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

Węglan potasu bezwodny 100 g

Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g

Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g

Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g

Węglik wapnia (karbid ) 200 g

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g

Wodorotlenek wapnia 250 g

Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g

Żelazo (metal- proszek) 100 g
	1,00

	77. 
	Odczynniki biologiczne
	Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach biologii lub przyrody.

Skład zestawu:

· Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy

· Błękit metylenowy roztwór 100 ml

· Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g

· Chlorek sodu 100 g

· Drożdże suszone 8 g

· Glukoza 50 g

· Indofenol roztwór 50 ml

· Jodyna 20g

· Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g

· Kwas azotowy ok. 54% 100 ml

· Kwas solny ok. 35% 100 ml

· Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml

· Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml

· Odczynnik Haynesa 50 ml

· Olej roślinny 100 ml

· Płyn Lugola 50 ml

· Rzeżucha 30 g

· Sacharoza 100 g

· Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g

· Skrobia ziemniaczana 100 g

· Sudan III roztwór 50 ml

· Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g

· Woda destylowana 1 l

· Woda utleniona 3% 100 g

· Wodorotlenek sodu 100 g

· Wodorotlenek wapnia 100 g
	1,00

	78. 
	Narzędzia i materiały- Pakiet Elektronika
	Zestaw narzędzi i przyrządów do elektroniki. W skład wchodzą: zestaw wkrętaków (śrubokrętów) z magnetycznymi końcówkami i rękojeściami pokrytymi elastycznym materiałem izolacyjnym, miernik uniwersalny (multimetr), ściągacz do izolacji, szczypce obcinaczki, tester tranzystorów, miernik z termoparą, oscyloskop, zaciskarka do kabli, zasilacz demonstracyjny – w. rozszerzona (A), cyfrowy, pęseta, kpl. rurek termokurczliwych, kpl. przewodów elektrycznych, odsysacz cyny, pasta lutownicza, drut lutowniczy, papier do rysunku technicznego, szybkozłączki
	1,00

	79.
	Proste obwody elektryczne z multimetrem
	Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 10 niebieskich płytkach (3 żarówki - 1,5V i 3V, 2 rezystory, rezystor regulowany-reostat, 2 rodzaje wyłączników, brzęczyk, silnik), tak aby widoczny był cały obwód. W skład zestawu wchodzą przewody połączeniowe bananowe - 6 sztuk, czerwone i czarne. Połączeń elektrycznych dokonuje się szybko poprzez wsuwanie zakończeń bananowych w specjalne gniazda znajdujące się po obu stronach każdej płytki. Zasilanie bateryjne (baterie R20, nie dołączone) – w komplecie 2 niebieskie pojemniki na baterie z gniazdami po obu stronach, takimi jak na pozostałych płytkach. Dodatkowo, dołączone są zapasowe żarówki oraz multimetr. Całość, wraz z multimetrem, dostarczana w specjalnym pudełku z gąbką z wyciętymi otworami na wymiar elementów, co ułatwia wyjmowanie i przechowywanie elementów zestawu. Zestaw edukacyjny dostarczany jest wraz ze szczegółową instrukcją z opisem konkretnych połączeń i ich analizą.
Gotowe ćwiczenia zawarte w zestawie: ▪ Szeregowe połączenie źródeł zasilania ▪ Równoległe połączenie źródeł zasilania ▪ Szeregowe połączenie żarówek ▪ Równoległe połączenie żarówek ▪ Obwód elektryczny z żarówką ▪ Wyłącznik jako element obwodu elektrycznego ▪ Brzęczyk jako element obwodu elektrycznego ▪ Szeregowe połączenie rezystorów ▪ Równoległe połączenie rezystorów ▪ Silnik w obwodzie elektrycznym ▪ Praktyczne badanie prawa Ohma ▪ Praktyczne badanie pierwszego prawa Kirchhoffa ▪ Praktyczne badanie drugiego prawa Kirchhoffa


	6,00

	 80.
	Duży przybornik. Zestaw krawiecki do szycia 230 elementów. 
	KOMPLETNY ZESTAW DO SZYCIA NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

 Wszystko, czego potrzebujesz w jednym organizerze 

Profesjonalny zestaw krawiecki 230 elementów to kompleksowe rozwiązanie do napraw, przeróbek i projektów DIY. Dzięki aż 38 kolorom nici i pełnemu wyposażeniu narzędziowemu skracasz czas pracy nawet o 50% i zyskujesz pełną kontrolę nad każdym detalem. 230 elementów w jednym zestawie; 38 kolorów nici. Praktyczny organizer
Nici: 38 kolorów, odporne na rozciąganie i mechacenie

Igły: komplet igieł + ok. 40 szpilek

Narzędzia: nożyczki krawieckie, kredka do tkanin, narzędzie do prucia szwów, pęseta, lupa Akcesoria: guziki, zatrzaski, agrafki, nawlekacze do igieł, szydełka 3.0 mm, igła do cerowania, 4 szpulki do maszyny do szycia, 2 x naparstek, poduszeczkę do szpilek

Organizer: etui zamykane na zamek, kompaktowe Zastosowanie:  pracownia krawiecka
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