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Załącznik Nr ………………. składany wraz z ofertą
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 3 do  formularza ofertowego
Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP-dostawa krzeseł ergonomicznych oraz biurek ergonomicznych w ramach projektu „Gmina Parczew stawia na ergonomię”                   nr FELU.09.05-IZ.00-0024/25 
Oznaczenie sprawy – OP.042.3.7.2026
Część 2. 
Biurko ergonomiczne wraz z kontenerem – ILOŚĆ – 36 SZT.                                                                     

…………………………………………………….……………………………………………………………………..
(typ, model, nazwa producenta)

	Lp.
	Parametr
	


Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(zaznaczyć:
TAK – jeśli spełnia wymagania, 
NIE – jeśli nie spełnia wymagań )

	1
	Płynna powierzchnia
	blat biurka gładki i przestrzenny, żeby można było pomieścić monitor, klawiaturę, myszkę i inne niezbędne przedmioty.
	
|_|  TAK  |_| NIE

	2
	Przestrzeń na nogi
	biurko posiadające wystarczającą przestrzeń na nogi, tak żeby użytkownik mógł swobodnie przesuwać się pod nim, aby uniknąć ucisku ud i kolan.
	
|_|  TAK  |_| NIE

	3
	Organizacja kabli
	biurko ergonomiczne ze specjalnymi otworami lub kanałami do ukrywania kabli
	|_|  TAK  |_| NIE

	4
	Stabilność
	biurko stabilne, solidnie zbudowane, pozwalające unikać drgań podczas pisania czy pracy na komputerze
	|_|  TAK  |_| NIE

	5
	Regulowana wysokość biurka
	biurko ergonomiczne posiadające regulację wysokości.
Biurko powinno być na tyle wysokie, aby łokcie były ugięte pod kątem prostym, a nadgarstki były na linii z klawiaturą.
	

|_|  TAK  |_| NIE

	6
	Wymiary i opis techniczny
	- wysokość robocza blatu:  +/- 70 mm		630 - 1250 mm
- szerokość blatu:  +/- 20 mm			1600 mm
- głębokość blatu:  +/- 20 mm			700 mm
- grubość blatu: 			min. 23 mm
- regulacja wysokości: 			elektryczna
- kształt blatu: 				prostokąt
- typ biurka: 				wolnostojące
- typ blatu: 				stały
- standard wtyczki: 			europejski 
- media - położenie środkowe: 		plastikowa przelotka Ø 70 - 80
- regulacja wysokości za pomocą: 	wyświetlacz lub przycisk regulacji góra/dół
- podstawa:				typu T, ramowa
- stopa podstawy:			prostokątna ze ściętą zaślepką 
- stopki:			poziomujące +/-10 mm)
- antykolizja:				tak
-mechanizm elektryczny z 2 silnikami
-stelaż wykonany z dwóch kolumn elektrycznych 
-kolumna elektryczna 3 częściowa z odrębnym silnikiem
- poziomy i pionowy kanał kablowy:	montowany do blatu, stały, plastikowy lub metalowy
- kolor blatu: kolorystyka blatu do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety standardowej producenta w minimum 6 dekorach drewnopodobnych. Pełna kolorystyka musi być przedstawiona Zamawiającemu po wyborze Wykonawcy.
Certyfikat:                                             PN-EN 527 (część 1 i 2)

	



|_|  TAK  |_| NIE

	7
	Kontener- wymiary 
	- wysokość: 				600 - 700 mm
- szerokość: 				430 - 450 mm
- głębokość: 				500 - 600 mm
- szuflady:			min. 3 szt. zamykane na zamek centralny min. 2 klucze
- kolor kontenera: kolorystyka kontenera do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety standardowej producenta w minimum 6 dekorach drewnopodobnych. Pełna kolorystyka musi być przedstawiona Zamawiającemu po wyborze Wykonawcy.
Certyfikat:                                                              PN-EN 16121
	|_|  TAK  |_| NIE

	8
	Gwarancja        (dotyczy zarówno biurka jak i kontenera). 
	Minimum 60 miesięcy
	|_|  TAK  |_| NIE



UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 3 tabeli powyżej albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 4, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
UWAGA:
Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.

…………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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