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ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej w Przedszkolu nr 241 w Warszawie.
I. ZAMAWIAJĄCY 
Przedszkole nr 241 
ul. Księcia Trojdena 5B, 02-109 Warszawa
NIP: 5262391122, REGON: 013006656
[bookmark: _Hlk31716151][bookmark: _Hlk31713263]II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres prac obejmuje:
1. Prace projektowe
· Analiza zapotrzebowania: Audyt energetyczny - analiza zużycia energii i dobór pojemności magazynu energii 
· Projekt techniczny: Dobór inwertera hybrydowego, magazynu energii, systemu zarządzania energią (EMS) oraz zabezpieczeń (DC/AC).
· Weryfikacja lokalizacji: Sprawdzenie wymagań (temperatura 5-40°C, sucho, wentylacja) i ochrona przeciwpożarowa (ppoż.). 
· Zgłoszenie do OSD: Obowiązkowe zgłoszenie magazynu energii do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
· Zgłoszenie do Wydziału architektury: zgłoszenie magazynu energii powyżej 30kWh
· Zgłoszenie do PSP: zgłoszenie aktualizacyjne do PSP
· Dokumentacja: Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, aktualizacja schematu instalacji elektrycznej, uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż
2. Prace instalacyjne (montażowe)
· Montaż fizyczny: Instalacja magazynu energii w wyznaczonym miejscu.
· Montaż inwertera: Instalacja falownika hybrydowego.
· Zabezpieczenia: Montaż zabezpieczeń po stronie DC i AC.
· Instalacja licznika: Montaż licznika energii (smart meter) do monitorowania przepływów energii w czasie rzeczywistym. 
· Uruchomienie i pomiary: Spięcie elektryczne zestawu z siecią wewnętrzną oraz instalacją PV; wykonanie pomiarów elektrycznych
· Konfiguracja systemu (EMS): Ustawienie trybów pracy (np. autokonsumpcja, zasilanie awaryjne typu UPS, ładowanie z sieci w taryfie nocnej).
· Szkolenie i przekazanie aplikacji: Przeszkolenie wyznaczonych pracowników oraz przekazanie udostępnienia aplikacji do monitorowania
3. Wymagania odnoście sprzętu:

· Inwerter hybrydowy powinien: 
posiadać inteligentny tryb pracy i zaawansowane zarządzanie magazynem energii lub równoważne
być kompatybilny z magazynem energii (od jednego producenta) 
posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją magazynu energii lub równoważne

· Magazyn energii powinien:
być kompatybilny z inwerterem hybrydowym (od jednego producenta)
posiadać moduł gaśniczy w każdej jednostce lub równoważne

 Prace wykonane powinny być do 15.12.2026 r.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad-grudzień 2026r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 13.11.2026 o godzinie 10:00.
Do oferty należy dołączyć referencje z 3 ostatnich lat z 3 robót o podobnym charakterze oraz wykaz osób: osobę posiadającą uprawnienia: SEP D+SEP E+certyfikat UDT oraz osobę posiadającą uprawniania budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych sprzętów z zaznaczeniem ich modelu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: Przedszkole nr 241, ul. Księcia Trojdena 5B, 02-109 Warszawa do dnia 17.11.2026 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty oraz ubezpieczeniem OC na min 2 mln zł i zaświadczeniami o niezaleganiu w US i ZUS nie starszymi niż 3 miesiące. 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.11.2026 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Przedszkola nr 241 oraz na www.trojdenek.szkolnastrona.pl/bip/
3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.trojdenek.szkolnastrona.pl


VI. OCENA OFERT
1. Oferowana cena – 60%
2. Wiarygodność Oferenta – 20%
3. Gwarancja – 20% 
a. Gwarancja na montaż – 10% (minimalna gwarancja 2 lata – 0 pkt; gwarancja wymagana 5 lat – 5 pkt; maksymalna gwarancja 10 lat – 10 pkt.)
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.trojdenek.szkolnastrona.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Teresa Bieńkowska pod numerem telefonu22 8234119 oraz  e-mail: p241@eduwarszawa.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Klauzula informacyjna
mgr  Teresa Bieńkowska
Dyrektor Przedszkola nr 241 w Warszawie
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