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Załącznik nr 2 - OPZ cz. II
CUW.271.2.2026.PK


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla części II zamówienia 
– Doposażenie pracowni w sprzęt ICT

1. Przedmiot i zakres 

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia określa minimalne wymagania dla zakupów realizowanych w ramach dwóch projektów:
1. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0026/25 oraz
2. „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0025/25
w 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy Pakość. 

Zasada równoważności: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowane wyposażenie posiada parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze niż opisane w niniejszym dokumencie. 
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać ich równoważność.

2. Zestawienie wszystkich pozycji zamówienia:

W ramach Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0026/25

	[bookmark: _Hlk241757480]Lp.
	Zakres
	Szkoła
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	1
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	Monitor interaktywny 75’ 
	szt.
	1

	2
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	Monitor interaktywny 75’ 
	szt.
	1

	3
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych
	szt.
	1

	4
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	Monitor interaktywny 75’
	szt.
	1

	5
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych
	szt.
	1



W ramach Projektu „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0025/25

	Lp.
	Zakres
	Szkoła
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	6
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	Laptop z oprogramowaniem
	szt.
	4

	7
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	Mysz komputerowa
	szt.
	4

	8
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	Tablet
	szt.
	4

	9
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	Monitor interaktywny 75’
	szt.
	1

	10
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych
	szt.
	1

	11
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SPRZĘT ICT
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	Monitor interaktywny 75’
	szt.
	1



3. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0026/25

1. Monitor interaktywny 75’ – 1 szt. – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	1
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Edukacja, prezentacje, praca interaktywna

	Przekątna ekranu [cal]
	Min. 75”

	Przekątna ekranu [cm]
	Min. 189.3

	Typ ekranu
	Monitor interaktywny

	Rozdzielczość ekranu
	Min. 3840 x 2160 (4K UHD)

	Podświetlenie ekranu
	Direct LED

	Rodzaj matrycy
	VA

	Jasność ekranu
	Min. 350 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 [GTG]

	Odświeżanie
	Min. 60 Hz

	Kąty widzenia
	Min. 178°

	Liczba wyświetlanych kolorów
	Min. 1.07 mld

	Nowa klasa energetyczna
	Min. G

	Proporcje ekranu
	Min.16:9

	Technologia ochrony oczu
	Min. Czujnik światła (automatyczna regulacja jasności)

	Wielkość plamki
	Min. 0.4296 x 0.4296 mm

	Kontrast dynamiczny
	Min. 4000:1

	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1

	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	Możliwość powieszenia na ścianie
	Tak

	Standard VESA [mm]
	Min. 800x400

	Wbudowane głośniki
	Min. 2 x 16W

	Pobór mocy podczas pracy
	Max. 400 W

	Pobór mocy podczas spoczynku
	0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)

	Dodatkowe informacje
	mi. Android 14, Google EDLA, Google Play, 8 GB RAM, 128 GB pamięci, obsługa 32 punktów dotyku (Android) / 50 punktów (Windows), technologia dotyku IR, NFC, mikrofon 8-elementowy, slot OPS, praca 24/7, Wi-Fi, Bluetooth, głośniki

	Złącza
	Min. 3 × HDMI 2.0, 1 × HDMI Out, DisplayPort, VGA, Audio In, Audio Out, SPDIF, 4 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 2 × USB-C, 2 × USB-B Touch, 2 × RJ45, RS232, czytnik kart TF

	Kolor obudowy
	Czarny

	Wyposażenie
	Zestaw musi zawierać dodatkowo z minimum: kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth

	Dane użytkowe
	Wymiary ok. - wysokość [cm]: 103.1 - głębokość [cm]: 8.6 - szerokość [cm]: 170.9 - waga: max. 47,3kg - waga wraz z opakowaniem: max. 60,60 kg Dopuszcza się odchylenie wymiarów ok.2 %

	Gwarancja producenta
	Min. 36 miesięcy gwarancji


2. Monitor interaktywny 75’ – 1 szt. – Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	2
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Edukacja, prezentacje, praca interaktywna

	Przekątna ekranu [cal]
	Min. 75”

	Przekątna ekranu [cm]
	Min. 189.3

	Typ ekranu
	Monitor interaktywny

	Rozdzielczość ekranu
	Min. 3840 x 2160 (4K UHD)

	Podświetlenie ekranu
	Direct LED

	Rodzaj matrycy
	VA

	Jasność ekranu
	Min. 350 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 [GTG]

	Odświeżanie
	Min. 60 Hz

	Kąty widzenia
	Min. 178°

	Liczba wyświetlanych kolorów
	Min. 1.07 mld

	Nowa klasa energetyczna
	Min. G

	Proporcje ekranu
	Min.16:9

	Technologia ochrony oczu
	Min. Czujnik światła (automatyczna regulacja jasności)

	Wielkość plamki
	Min. 0.4296 x 0.4296 mm

	Kontrast dynamiczny
	Min. 4000:1

	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1

	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	Możliwość powieszenia na ścianie
	Tak

	Standard VESA [mm]
	Min. 800x400

	Wbudowane głośniki
	Min. 2 x 16W

	Pobór mocy podczas pracy
	Max. 400 W

	Pobór mocy podczas spoczynku
	0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)

	Dodatkowe informacje
	mi. Android 14, Google EDLA, Google Play, 8 GB RAM, 128 GB pamięci, obsługa 32 punktów dotyku (Android) / 50 punktów (Windows), technologia dotyku IR, NFC, mikrofon 8-elementowy, slot OPS, praca 24/7, Wi-Fi, Bluetooth, głośniki

	Złącza
	Min. 3 × HDMI 2.0, 1 × HDMI Out, DisplayPort, VGA, Audio In, Audio Out, SPDIF, 4 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 2 × USB-C, 2 × USB-B Touch, 2 × RJ45, RS232, czytnik kart TF

	Kolor obudowy
	Czarny

	Wyposażenie
	Zestaw musi zawierać dodatkowo z minimum: kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth

	Dane użytkowe
	Wymiary ok. - wysokość [cm]: 103.1 - głębokość [cm]: 8.6 - szerokość [cm]: 170.9 - waga: max. 47,3kg - waga wraz z opakowaniem: max. 60,60 kg Dopuszcza się odchylenie wymiarów ok.2 %

	Gwarancja producenta
	Min. 36 miesięcy gwarancji


3. Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych – Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	3
	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Mobilna podstawa jezdna do montażu monitorów interaktywnych w przestrzeniach edukacyjnych i komercyjnych. Umożliwia szybkie dostosowanie przestrzeni do zmiennych potrzeb dydaktycznych, pracy grupowej oraz zajęć z wykorzystaniem technologii interaktywnych poprzez swobodne przemieszczanie urządzenia pomiędzy salami dydaktycznymi.

	Przekątna ekranu
	Min. 50”, max. 90”

	Maksymalne obciążenie
	100 kg

	Maksymalna waga monitora
	90 kg

	Typ konstrukcji
	Stalowa, wzmocniona, elementy konstrukcyjne ze stali walcowanej na zimno oraz tworzywa sztucznego

	Standard VESA
	Min. kompatybilność z zakresami: 200×200 mm do 800×600 mm (w tym wszystkie pośrednie standardy montażowe)

	Regulacja wysokości
	Zakres regulacji min. 1200 mm – 1600 mm

	Kąt nachylenia
	5° w górę i 5° w dół

	Liczba ekranów
	1

	Mobilność
	Podstawa wyposażona w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie w przestrzeni edukacyjnej

	Stabilność
	Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie w przestrzeniach publicznych i edukacyjnych

	Wymiary po złożeniu
	Ok. 2500 × 800 × 800 mm

	Masa
	Max. 30 kg

	Materiał wykonania
	Stal walcowana na zimno oraz elementy z tworzywa sztucznego

	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy gwarancji


4.  Monitor interaktywny 75’ – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	4
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Edukacja, prezentacje, praca interaktywna

	Przekątna ekranu [cal]
	Min. 75”

	Przekątna ekranu [cm]
	Min. 189.3

	Typ ekranu
	Monitor interaktywny

	Rozdzielczość ekranu
	Min. 3840 x 2160 (4K UHD)

	Podświetlenie ekranu
	Direct LED

	Rodzaj matrycy
	VA

	Jasność ekranu
	Min. 350 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 [GTG]

	Odświeżanie
	Min. 60 Hz

	Kąty widzenia
	Min. 178°

	Liczba wyświetlanych kolorów
	Min. 1.07 mld

	Nowa klasa energetyczna
	Min. G

	Proporcje ekranu
	Min.16:9

	Technologia ochrony oczu
	Min. Czujnik światła (automatyczna regulacja jasności)

	Wielkość plamki
	Min. 0.4296 x 0.4296 mm

	Kontrast dynamiczny
	Min. 4000:1

	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1

	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	Możliwość powieszenia na ścianie
	Tak

	Standard VESA [mm]
	Min. 800x400

	Wbudowane głośniki
	Min. 2 x 16W

	Pobór mocy podczas pracy
	Max. 400 W

	Pobór mocy podczas spoczynku
	0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)

	Dodatkowe informacje
	mi. Android 14, Google EDLA, Google Play, 8 GB RAM, 128 GB pamięci, obsługa 32 punktów dotyku (Android) / 50 punktów (Windows), technologia dotyku IR, NFC, mikrofon 8-elementowy, slot OPS, praca 24/7, Wi-Fi, Bluetooth, głośniki

	Złącza
	Min. 3 × HDMI 2.0, 1 × HDMI Out, DisplayPort, VGA, Audio In, Audio Out, SPDIF, 4 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 2 × USB-C, 2 × USB-B Touch, 2 × RJ45, RS232, czytnik kart TF

	Kolor obudowy
	Czarny

	Wyposażenie
	Zestaw musi zawierać dodatkowo z minimum: kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth

	Dane użytkowe
	Wymiary ok. - wysokość [cm]: 103.1 - głębokość [cm]: 8.6 - szerokość [cm]: 170.9 - waga: max. 47,3kg - waga wraz z opakowaniem: max. 60,60 kg Dopuszcza się odchylenie wymiarów ok.2 %

	Gwarancja producenta
	Min. 36 miesięcy gwarancji


5. Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	5
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Mobilna podstawa jezdna do montażu monitorów interaktywnych w przestrzeniach edukacyjnych i komercyjnych. Umożliwia szybkie dostosowanie przestrzeni do zmiennych potrzeb dydaktycznych, pracy grupowej oraz zajęć z wykorzystaniem technologii interaktywnych poprzez swobodne przemieszczanie urządzenia pomiędzy salami dydaktycznymi.

	Przekątna ekranu
	Min. 50”, max. 90”

	Maksymalne obciążenie
	100 kg

	Maksymalna waga monitora
	90 kg

	Typ konstrukcji
	Stalowa, wzmocniona, elementy konstrukcyjne ze stali walcowanej na zimno oraz tworzywa sztucznego

	Standard VESA
	Min. kompatybilność z zakresami: 200×200 mm do 800×600 mm (w tym wszystkie pośrednie standardy montażowe).

	Regulacja wysokości
	Zakres regulacji min. 1200 mm – 1600 mm

	Kąt nachylenia
	5° w górę i 5° w dół

	Liczba ekranów
	1

	Mobilność
	Podstawa wyposażona w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie w przestrzeni edukacyjnej

	Stabilność
	Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie w przestrzeniach publicznych i edukacyjnych

	Wymiary po złożeniu
	Ok. 2500 × 800 × 800 mm

	Masa
	Max. 30 kg

	Materiał wykonania
	Stal walcowana na zimno oraz elementy z tworzywa sztucznego

	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy gwarancji



W ramach Projektu „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość” nr FEKP.08.27-IZ.00-0025/25

6. Laptop z oprogramowaniem - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości (szt., ilość: 4)

	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	6
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	szt.
	4

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Laptop przenośny przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, biurowych i multimedialnych, umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych, korzystanie z aplikacji edukacyjnych, programów multimedialnych i platform e-learningowych oraz współpracę z urządzeniami interaktywnymi.

	Typ urządzenia
	Laptop/notebook

	Procesor
	Minimum 10 rdzeni i 12 wątków lub procesor o porównywalnej wydajności

	Częstotliwość turbo
	Minimum 4,5 GHz

	Pamięć podręczna
	Minimum 12 MB

	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB

	Dysk
	SSD NVMe, minimum 1 TB

	Ekran
	Minimum 15,6"

	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 × 1080 pikseli

	Technologia matrycy
	IPS, WVA, LCD lub równoważna

	Powłoka ekranu
	Matowa lub antyrefleksyjna

	Ekran dotykowy
	Tak, pojemnościowy, obsługujący wielodotyk

	Odświeżanie ekranu
	Minimum 60 Hz

	Jasność
	Minimum 220 cd/m²

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Kamera
	Wbudowana, minimum HD

	Mikrofon
	Wbudowany

	Głośniki
	Wbudowane, stereo

	Wi-Fi
	Minimum Wi-Fi 6 (802.11ax)

	Bluetooth
	Minimum 5.0

	USB
	Minimum 2 porty USB, w tym co najmniej 1 port USB 3.x

	USB-C
	Minimum 1 port USB-C

	HDMI
	Minimum 1 port HDMI

	Czytnik kart pamięci
	SD/microSD lub rozwiązanie równoważne

	Audio
	Złącze słuchawkowe/mikrofonowe lub combo jack

	Klawiatura
	Polska QWERTY, z wydzielonym blokiem numerycznym lub rozwiązaniem równoważnym

	Touchpad
	Wielodotykowy

	Bezpieczeństwo
	TPM 2.0 lub rozwiązanie równoważne

	System operacyjny
	Windows 11 Home 64-bit PL lub system równoważny, umożliwiający instalację i prawidłowe działanie wymaganych aplikacji edukacyjnych

	Oprogramowanie
	System operacyjny fabrycznie zainstalowany i aktywowany; komputer musi umożliwiać instalację standardowego oprogramowania biurowego, edukacyjnego i multimedialnego

	Wysokość
	Maksimum 23 mm

	Szerokość
	Maksimum 365 mm

	Głębokość
	Maksimum 255 mm

	Masa
	Maksimum 2,1 kg

	Gwarancja
	Minimum 24 miesięcy gwarancji



7. Mysz komputerowa - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości (szt., ilość: 4)

	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	7
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	szt.
	4

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Mysz komputerowa przeznaczona do współpracy z laptopem, do zastosowań edukacyjnych i biurowych

	Typ
	Bezprzewodowa

	Technologia łączności
	Bezprzewodowa 2,4 GHz

	Odbiornik
	Odbiornik USB

	Zasięg działania
	Minimum 8 m

	Konstrukcja
	Symetryczna lub przystosowana dla osób prawo- i leworęcznych

	Przyciski
	Minimum 2 przyciski oraz rolka przewijania

	Rozdzielczość
	Minimum 1000 DPI

	Zasilanie
	Maksymalnie 1 bateria typu AA lub AAA

	Długość
	Maksimum 110 mm

	Szerokość
	Maksimum 65 mm

	Wysokość
	Maksimum 40 mm

	Masa
	Maksimum 100 g, bez baterii i odbiornika

	Gwarancja
	Minimum 24 miesięcy gwarancji



8. Tablet - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości (szt., ilość: 4)

	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	8
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
	szt.
	4

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Tablet przenośny przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, biurowych i multimedialnych, umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych, korzystanie z aplikacji edukacyjnych, programów multimedialnych i platform e-learningowych oraz współpracę z urządzeniami zewnętrznymi.

	Typ urządzenia
	Tablet multimedialny

	Procesor
	Minimum 8-rdzeniowy, zapewniający płynną pracę systemu operacyjnego, aplikacji edukacyjnych, multimediów i komunikacji internetowej

	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	Pamięć wbudowana
	Minimum 128 GB

	Możliwość rozszerzenia pamięci
	Tak, za pomocą karty microSD

	Przekątna ekranu
	Minimum 10"

	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 × 1200 pikseli

	Technologia ekranu
	LCD, TFT, IPS lub równoważna

	Typ ekranu
	Dotykowy, pojemnościowy

	Obsługa dotyku
	Multi-Touch, minimum 10 punktów jednocześnie

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Aparat tylny
	Minimum 8 Mpix

	Aparat przedni
	Minimum 5 Mpix

	Dźwięk
	Wbudowane głośniki oraz mikrofon

	Wi-Fi
	Obsługa sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, minimum Wi-Fi 5 (802.11ac)

	Bluetooth
	Minimum wersja 5.1

	Transmisja danych
	Obsługa sieci komórkowej 5G

	System operacyjny
	Android w wersji minimum 13 lub nowszej

	Akumulator
	Minimum 7000 mAh lub zapewniający porównywalny czas pracy urządzenia przy typowym użytkowaniu edukacyjnym

	Ładowanie
	Obsługa ładowania przewodowego przez USB-C, moc ładowania minimum 15 W

	Porty/złącza
	Minimum 1 × USB-C

	Wysokość
	Minimum 16 cm

	Szerokość
	Minimum 24 cm

	Grubość
	Maksimum 10 mm

	Masa
	Maksimum 550 g

	Gwarancja
	Minimum 24 miesięcy gwarancji



9. Monitor interaktywny 75’ – 1 szt. – Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (szt., ilość: 1)

	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość
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	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Edukacja, prezentacje, praca interaktywna

	Przekątna ekranu [cal]
	Min. 75”

	Przekątna ekranu [cm]
	Min. 189.3

	Typ ekranu
	Monitor interaktywny

	Rozdzielczość ekranu
	Min. 3840 x 2160 (4K UHD)

	Podświetlenie ekranu
	Direct LED

	Rodzaj matrycy
	VA

	Jasność ekranu
	Min. 350 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 [GTG]

	Odświeżanie
	Min. 60 Hz

	Kąty widzenia
	Min. 178°

	Liczba wyświetlanych kolorów
	Min. 1.07 mld

	Nowa klasa energetyczna
	Min. G

	Proporcje ekranu
	Min.16:9

	Technologia ochrony oczu
	Min. Czujnik światła (automatyczna regulacja jasności)

	Wielkość plamki
	Min. 0.4296 x 0.4296 mm

	Kontrast dynamiczny
	Min. 4000:1

	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1

	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	Możliwość powieszenia na ścianie
	Tak

	Standard VESA [mm]
	Min. 800x400

	Wbudowane głośniki
	Min. 2 x 16W

	Pobór mocy podczas pracy
	Max. 400 W

	Pobór mocy podczas spoczynku
	0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)

	Dodatkowe informacje
	mi. Android 14, Google EDLA, Google Play, 8 GB RAM, 128 GB pamięci, obsługa 32 punktów dotyku (Android) / 50 punktów (Windows), technologia dotyku IR, NFC, mikrofon 8-elementowy, slot OPS, praca 24/7, Wi-Fi, Bluetooth, głośniki

	Złącza
	Min. 3 × HDMI 2.0, 1 × HDMI Out, DisplayPort, VGA, Audio In, Audio Out, SPDIF, 4 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 2 × USB-C, 2 × USB-B Touch, 2 × RJ45, RS232, czytnik kart TF

	Kolor obudowy
	Czarny

	Wyposażenie
	Zestaw musi zawierać dodatkowo z minimum: kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth

	Dane użytkowe
	Wymiary ok. - wysokość [cm]: 103.1 - głębokość [cm]: 8.6 - szerokość [cm]: 170.9 - waga: max. 47,3kg - waga wraz z opakowaniem: max. 60,60 kg Dopuszcza się odchylenie wymiarów ok.2 %

	Gwarancja producenta
	Minimum 24 miesięcy gwarancji



10. Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych – Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (szt., ilość: 1)

	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość
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	Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Mobilna podstawa jezdna do montażu monitorów interaktywnych w przestrzeniach edukacyjnych i komercyjnych. Umożliwia szybkie dostosowanie przestrzeni do zmiennych potrzeb dydaktycznych, pracy grupowej oraz zajęć z wykorzystaniem technologii interaktywnych poprzez swobodne przemieszczanie urządzenia pomiędzy salami dydaktycznymi.

	Przekątna ekranu
	Min. 50”, max. 90”

	Maksymalne obciążenie
	100 kg

	Maksymalna waga monitora
	90 kg

	Typ konstrukcji
	Stalowa, wzmocniona, elementy konstrukcyjne ze stali walcowanej na zimno oraz tworzywa sztucznego

	Standard VESA
	Min. kompatybilność z zakresami: 200×200 mm do 800×600 mm (w tym wszystkie pośrednie standardy montażowe)

	Regulacja wysokości
	Zakres regulacji min. 1200 mm – 1600 mm

	Kąt nachylenia
	5° w górę i 5° w dół

	Liczba ekranów
	1

	Mobilność
	Podstawa wyposażona w kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie w przestrzeni edukacyjnej

	Stabilność
	Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie w przestrzeniach publicznych i edukacyjnych

	Wymiary po złożeniu
	Ok. 2500 × 800 × 800 mm

	Masa
	Max. 30 kg

	Materiał wykonania
	Stal walcowana na zimno oraz elementy z tworzywa sztucznego

	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy gwarancji



11. Monitor interaktywny 75’ – 1 szt. – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu (szt., ilość: 1)
	Lp.
	Szkoła
	Jednostka
	Ilość

	11
	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
	szt.
	1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Nazwa
	Wymagania minimalne dla sprzętu

	Zastosowanie
	Edukacja, prezentacje, praca interaktywna

	Przekątna ekranu [cal]
	Min. 75”

	Przekątna ekranu [cm]
	Min. 189.3

	Typ ekranu
	Monitor interaktywny

	Rozdzielczość ekranu
	Min. 3840 x 2160 (4K UHD)

	Podświetlenie ekranu
	Direct LED

	Rodzaj matrycy
	VA

	Jasność ekranu
	Min. 350 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 [GTG]

	Odświeżanie
	Min. 60 Hz

	Kąty widzenia
	Min. 178°

	Liczba wyświetlanych kolorów
	Min. 1.07 mld

	Nowa klasa energetyczna
	Min. G

	Proporcje ekranu
	Min.16:9

	Technologia ochrony oczu
	Min. Czujnik światła (automatyczna regulacja jasności)

	Wielkość plamki
	Min. 0.4296 x 0.4296 mm

	Kontrast dynamiczny
	Min. 4000:1

	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1

	Kąt widzenia w pionie
	Min. 178 stopni

	Kąt widzenia w poziomie
	Min. 178 stopni

	Możliwość powieszenia na ścianie
	Tak

	Standard VESA [mm]
	Min. 800x400

	Wbudowane głośniki
	Min. 2 x 16W

	Pobór mocy podczas pracy
	Max. 400 W

	Pobór mocy podczas spoczynku
	0.3 W (wyłączony), 0.5 W (tryb gotowości)

	Dodatkowe informacje
	mi. Android 14, Google EDLA, Google Play, 8 GB RAM, 128 GB pamięci, obsługa 32 punktów dotyku (Android) / 50 punktów (Windows), technologia dotyku IR, NFC, mikrofon 8-elementowy, slot OPS, praca 24/7, Wi-Fi, Bluetooth, głośniki

	Złącza
	Min. 3 × HDMI 2.0, 1 × HDMI Out, DisplayPort, VGA, Audio In, Audio Out, SPDIF, 4 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 2 × USB-C, 2 × USB-B Touch, 2 × RJ45, RS232, czytnik kart TF

	Kolor obudowy
	Czarny

	Wyposażenie
	Zestaw musi zawierać dodatkowo z minimum: kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth

	Dane użytkowe
	Wymiary ok. - wysokość [cm]: 103.1 - głębokość [cm]: 8.6 - szerokość [cm]: 170.9 - waga: max. 47,3kg - waga wraz z opakowaniem: max. 60,60 kg Dopuszcza się odchylenie wymiarów ok.2 %

	Gwarancja producenta
	Min. 36 miesięcy gwarancji




Wymagania wspólne dla wszystkich urządzeń
1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad.
2. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji i nie mogą być obciążone uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz muszą być przeznaczone do sprzedaży i serwisu na rynku polskim. 
3. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia wraz z wyposażeniem standardowym producenta, niezbędnym do ich prawidłowego użytkowania.
5. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim. 
6. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym opisie zamówienia.
7. Parametry wskazane jako „minimum” oznaczają wartość nie niższą od wymaganej, natomiast parametry wskazane jako „maksimum” oznaczają wartość nie wyższą od wymaganej.
8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż określona w niniejszej specyfikacji.
9. Sprzęt musi być objęty gwarancją na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
10. W przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach lepszych niż wymagane minimalne, nie może to powodować pogorszenia pozostałych wymaganych funkcjonalności urządzenia.
11. Dostawa obejmuje transport, wniesienie i przekazanie przedmiotu zamówienia                       w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu                i dostawy do momentu odbioru przez Zamawiającego.
13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru braków ilościowych, uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia lub uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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