Kamień, 16.10.2020 r.

**Wykaz zmian do Ogłoszenia o Zamówieniu nr 1/IR/X/2020**

1. Zmianie ulega pkt 1 w cz. III Ogłoszenia, który przyjmuje następujące brzmienie:
2. *Przedmiotem Zamówienia jest zakup maszyny do wiercenia blach o następujących minimalnych parametrach/funkcjonalnościach:*
* *Przekrój użyteczny - minimum 2000 mm x 1000 mm.*
* *Maksymalna grubość obrabianej blachy na powierzchni całego stołu: minimum 35 mm.*
* *Maksymalny ciężar obrabianych blach: min 600 kg.*
* *Sterowanie CNC.*
* *Dokładność obróbki: minimum +/- 0,5 mm.*
* *Automatyczny magazyn narzędzi na co najmniej 8 narzędzi.*
* *Smarowanie mgłą olejową.*
* *System umożliwiający wiercenie do co najmniej Ø 50 mm.*
* *System umożliwiający trasowanie.*
* *System umożliwiający gwintowanie.*
* *System umożliwiający frezowanie.*
* *System umożliwiający fazowanie.*
* *System umożliwiający gratowanie otworów dwustronnie.*
* *Szafa elektryczna ze stopniem ochrony co najmniej IP 55 i IK 10.*
* *Możliwość podłączenia PC do sieci wewnętrznej Zamawiającego.*
* *System umożliwiający wykonanie znakowania obrabianych blach.*
* *Zamknięta konstrukcja ramy dla zapewnienia jak największej sztywności i wyeliminowania wibracji.*
* *Automatyczne chwytaki obrabianego materiału, umożliwiające mocowanie materiału bez konieczności regulacji ręcznej.*
* *Oprogramowanie do zarządzania produkcją, z możliwością zarządzania importowaniem i eksportowaniem danych z jednej stacji do drugiej.*

*Dodatkowo posiadające możliwość:*

* *Zarządzania bazami danych,*
* *Zarządzania operacjami obróbki (takimi jak wiercenie, znakowanie, frezowanie itp.),*
* *Możliwy graficzny podgląd blachy i jej obróbki w 3D.*
* *Oprogramowanie powinno odczytywać pliki o rozszerzeniach min. D.S.T.V, DXF i CAM.*
* *Możliwość automatycznego lub ręcznego nestingu*
1. Zmianie ulega pkt 1 w cz. XI Ogłoszenia, który przyjmuje następujące brzmienie:

*Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10:00.*